{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Критерии оценки","Перечень профессиональных задач"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Критерии оценки","index":0,"n_rows":141,"n_cols":9,"rows_kept":141,"merged":[[6,1,6,4],[14,1,14,4],[23,1,23,4],[31,1,31,4],[40,1,40,5],[51,1,51,2],[55,1,55,2],[77,1,77,3],[91,1,91,3],[113,2,113,3],[126,1,126,3],[132,1,132,3],[137,1,137,2]]}
[]
[null,"Мероприятие",null,"Финал чемпионата по профессиональному мастерству \"Професссионалы\" в 2025 г."]
[null,"Наименование компетенции",null,"Эксплуатация судов водного транспорта"]
[]
["Код","Подкритерий","Тип аспекта","Аспект","Судейский балл","Методика проверки аспекта","Требование или номинальный размер","Проф. задача","Макс. балл"]
["А","Морское судовождение",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(I8:I50)","v":{"v":31.000000000000007,"d":"31.00"}}]
[1,"Маневрирование и управление судном с использованием РЛС"]
[null,null,"И","Правильно произведен расчет кратчайшей дистанции сближения (Дкр).",null,"За отклонение на 0,1 мили вычесть 0,1",null,4,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Правильно произведен расчет времени сближения на кратчайшую дистанцию (Ткр)",null,"За отклонение на 1 мин вычесть 0,1",null,4,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Правильно произведен расчет скорости цели Vц",null,"За отклонение на 1 уз вычесть 0,1",null,4,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Произведен расчет курса цели Кц ",null,"За отклонение на 1 град вычесть 0,1",null,4,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Рассчитан безопасный курс (Кс без) на расхождение без изменения скорости (Vс)",null,"За отклонение на 1 град вычесть 0,1",null,4,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Произведен расчет времени возвращения на прежний курс ",null,"За отклонение на 1 мин вычесть 0,1",null,4,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Расчет выполнен (норматив 10 мин)",null,"За каждую минуту сверх норматива отнимается 0,2 балла",null,4,{"v":2,"d":"2.00"}]
[2,"Графическое счисление пути с определением местоположения судна (без учета ветра и течения)"]
[null,null,"И","На карту нанесена точка снятия с якоря по заданным координатам",null,"Вычесть все за отклонение ≤ 0,1 мили",null,1,{"v":0.2,"d":"0.20"}]
[null,null,"И","Правильно расчитан путевой угол",null,"За отклонение  на 1,0 град суммарно на всех курсах вычесть 0,2",null,3,{"v":0.8,"d":"0.80"}]
[null,null,"И","Правильно выполнена запись на каждой линии пути",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,{"v":0.3,"d":"0.30"}]
[null,null,"И","Правильно рассчитано время пути, на каждом курсе",null,"Вычесть 0,2 балла, за невыполнение на каждом курсе",null,3,{"v":0.4,"d":"0.40"}]
[null,null,"И","Правильно определены координаты местоположения судна по заданным пеленгам и дистанциям",null,"За отклонение на 0,2 мин (по каждой координате) вычесть 0,2",null,3,{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[null,null,"И","Правильно выполнена запись у счислимой или обсервованной точки",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,{"v":0.3,"d":"0.30"}]
[null,null,"И","Определена невязка",null,"За отклонение на 0,1 мили вычесть 0,1, за отклонение на каждые 5 град. вычесть 0,1",null,3,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Правильно оформлен переход от счислимого места к обсервованному",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,{"v":0.3,"d":"0.30"}]
[3,"Графическое счисление пути с определением местоположения судна (с учетом ветра)"]
[null,null,"И","Правильно расчитан путевой угол",null,"За отклонение  на 1,0 град суммарно на всех курсах вычесть 0,1",null,3,{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[null,null,"И","Правильно выполнена запись на каждой линии пути",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,{"v":0.3,"d":"0.30"}]
[null,null,"И","Правильно рассчитано время пути, на каждом курсе",null,"Вычесть 0,2 балла, за невыполнение на каждом курсе",null,3,{"v":0.4,"d":"0.40"}]
[null,null,"И","Правильно определены координаты местоположения судна по заданным пеленгам и дистанциям",null,"За отклонение на 0,2 мин (по каждой координате) вычесть 0,2",null,3,{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[null,null,"И","Правильно выполнена запись у счислимой или обсервованной точки",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,{"v":0.3,"d":"0.30"}]
[null,null,"И","Определена невязка",null,"За отклонение на 0,1 мили вычесть 0,1, за отклонение на каждые 5 град. вычесть 0,1",null,3,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Правильно оформлен переход от счислимого места к обсервованному",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,{"v":0.3,"d":"0.30"}]
[4,"Графическое счисление пути с определением местоположения судна (с учетом течения)"]
[null,null,"И","Правильно расчитан путевой угол",null,"За отклонение  на 1,0 град суммарно на всех курсах вычесть 0,1",null,3,{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[null,null,"И","Правильно выполнена запись на каждой линии пути",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,{"v":0.3,"d":"0.30"}]
[null,null,"И","Правильно рассчитано время пути, на каждом курсе",null,"Вычесть 0,2 балла, за невыполнение на каждом курсе",null,3,{"v":0.4,"d":"0.40"}]
[null,null,"И","Правильно определены координаты местоположения судна по заданным пеленгам и дистанциям",null,"За отклонение на 0,2 мин (по каждой координате) вычесть 0,2",null,3,{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[null,null,"И","Правильно выполнена запись у счислимой или обсервованной точки",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,{"v":0.3,"d":"0.30"}]
[null,null,"И","Определена невязка",null,"За отклонение на 0,1 мили вычесть 0,1, за отклонение на каждые 5 град. вычесть 0,1",null,3,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Правильно оформлен переход от счислимого места к обсервованному",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,{"v":0.3,"d":"0.30"}]
[null,null,"И","Выполнен переход с карты на карту",null,"За отклонение на 0,2 мин (широта + долгота) вычесть 0,1",null,1,{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[5,"Графическое счисление пути с определением местоположения судна (с одновременным учетом ветра и течения)"]
[null,null,"И","Правильно расчитан путевой угол",null,"За отклонение  на 1,0 град суммарно на всех курсах вычесть 0,1",null,3,{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[null,null,"И","Правильно выполнена запись на каждой линии пути",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,{"v":0.3,"d":"0.30"}]
[null,null,"И","Правильно рассчитано время пути, на каждом курсе",null,"Вычесть 0,2 балла, за невыполнение на каждом курсе",null,3,{"v":0.4,"d":"0.40"}]
[null,null,"И","Правильно определены координаты местоположения судна по заданным пеленгам и дистанциям",null,"За отклонение на 0,2 мин (по каждой координате) вычесть 0,2",null,3,{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[null,null,"И","Правильно выполнена запись у счислимой или обсервованной точки",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,{"v":0.3,"d":"0.30"}]
[null,null,"И","Определена невязка",null,"За отклонение на 0,1 мили вычесть 0,1, за отклонение на каждые 5 град. вычесть 0,1",null,3,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Правильно оформлен переход от счислимого места к обсервованному",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,{"v":0.3,"d":"0.30"}]
[null,null,"И","Правильно рассчитано судовое время окончания рейса",null,"За отклонение на 1 мин вычесть 0,2",null,3,{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[null,null,"И","Правильно рассчитан отсчет лага по окончании рейса",null,"За отклонение на 0,1 мили вычесть 0,2",null,3,{"v":1.2,"d":"1.20"}]
["Б","Судовождение на внутренних водных путях",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(I53:I82)","v":{"v":31,"d":"31.00"}}]
[1,"Подготовка к началу движения"]
[null,null,"И","До начала движения УКВ-радиостанция включена и настроена на рабочем канале",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,{"v":0.8,"d":"0.80"}]
[null,null,"И","Визуальный осмотр акватории с целью убедиться в том, что начало движения не создает помех для других судов произведен",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,{"v":0.3,"d":"0.30"}]
[null,null,"И","Произведено сообщение по УКВ-радиосвязи о намерении начать движение",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,{"v":0.2,"d":"0.20"}]
[2,"Управление судном (составом)"]
[null,null,"И","Выполнены положения Правил плавания в части подачи звуковых сигналов при подходе к непросматриваемому участку, ограниченной видимости, выполнении оборота, постановке на якорь",null,"За каждый случай невыполн-я - 0,2",null,4,{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[null,null,"И","Поданы сигналы звуковой сигнализацией при движении по  участку с ограниченной видимостью (1 через 2 минуты)",null,"За каждый случай невыполн-я - 0,1",null,4,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Выполнены положения Правил плавания в части согласования расхождения со встречным судном по УКВ р/связи",null,"За каждый случай невыполн-я - 0,2",null,4,{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[null,null,"И","Выполнены положения Правил плавания в части подачи световых сигналов при расхождении со встречным судном ",null,"За каждый случай невыполн-я - 0,2",null,4,{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[null,null,"И","Выполнены положения Правил плавания в части выбора стороны расхождения (пропуска) при расхождении со встречным судном или обгона, попутно идущего судна",null,"За каждый случай невыполн-я - 0,2",null,4,{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[null,null,"И","Недопущение создания аварийной ситуации (пересечение курса встречного судна на расстоянии менее 1 км, изменение согласованной стороны расхождения без согласования со встречным судном)",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,{"v":0.8,"d":"0.80"}]
[null,null,"И","При подходе к участку с ограниченной видимостью, настроена РЛС",null,"За каждый случай невыполн-я - 04,",null,2,{"v":0.8,"d":"0.80"}]
[null,null,"И","Огни ходовой сигнализации включены и выключены своевременно и правильно",null,"За каждый случай невыполн-я - 0,2",null,2,{"v":1.4,"d":"1.40"}]
[null,null,"И","Произведено сообщение по УКВ - связи о своем подходе к участку ВВП с ограниченной видимостью или к непросматриваемому участку ВВП",null,"За каждый случай невыполн-я - 0,2",null,4,{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[null,null,"И","Место оборота, с учетом течения, границ рейда и судового хода, выбрано правильно",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,{"v":0.4,"d":"0.40"}]
[null,null,"И","Визуальный осмотр акватории с целью убедиться в том, что оборот не создает помех для других судов произведен",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,{"v":0.3,"d":"0.30"}]
[null,null,"И","Произведено сообщение по УКВ-радиосвязи о намерении выполнить оборот",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,{"v":0.2,"d":"0.20"}]
[null,null,"И","Оборот судна (состава) выполнен",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Движение вниз осуществляется по правой от оси полосе судового хода",null,"За каждые 5 минут движения по встречной полосе - 0,5",null,3,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Движение вверх осуществляется по правой от оси полосе судового хода",null,"За каждые 5 минут движения по встречной полосе - 0,5",null,3,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Судно (состав) проведено по заданному участку реки вниз,без случаев посадок судна на мель",null,"За ошибку   - 1,0.",null,3,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Судно (состав) проведено по заданному участку реки вверх,без случаев посадок судна на мель",null,"За ошибку   - 1,0. ",null,3,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Судно (состав) проведено по заданному участку реки вниз, без случаев касания плавучего навигационного знака или иного препятствия",null,"За ошибку   - 1,0.",null,3,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Судно (состав) проведено по заданному участку реки вверх, без случаев касания плавучего навигационного знака или иного препятствия",null,"За ошибку   - 1,0. ",null,3,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Судно (состав) проведено по заданному участку реки вниз, без случаев столкновения с другим судном и прохождения в несудоходный пролет, а также касания опоры моста",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Судно (состав) проведено по заданному участку реки вверх, без случаев столкновения с другим судном и прохождения в несудоходный пролет, а также касания опоры моста",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,{"v":2,"d":"2.00"}]
[3,"Окончание рейса, постановка состава на якорь"]
[null,null,"И","Место якорной стоянки, за пределами судового хода, для постановки состава на два носовых якоря, выбрано правильно",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,{"v":0.3,"d":"0.30"}]
[null,null,"И","Определена необходимая длина якорных цепей к отдаче (от 4 до 6 глубин в месте отдачи)",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[null,null,"И","Якоря на грунт уложены правильно (1-м - якорь, ближний к судовому ходу, не допуская перекрещивания якорных цепей)",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,{"v":1.4,"d":"1.40"}]
[null,null,"И","Инерция погашена, состав остановлен без разрыва вытравленных якорных цепей",null,"Обрыв 1 якоря - 1,0",null,3,{"v":2,"d":"2.00"}]
["В","Борьба за живучесть судна и оказание первой помощи пострадавшим",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(I85:I119)","v":{"v":21.000000000000004,"d":"21.00"}}]
[1,"Экипировка в БОП"]
[null,null,"И","Экипировка в БОП произведена (норматив - 25 с)",null,"За каждую секунду сверх норматива отнимается 0,1 балла",null,4,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Лямки штанов - на плечах (обе лямки выполняют функцию поддержания штанов)",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,{"v":0.4,"d":"0.40"}]
[null,null,"И","Куртка застегнута на все крючки (замок)",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,{"v":0.4,"d":"0.40"}]
[null,null,"И","Куртка заправлена под ремень",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,{"v":0.4,"d":"0.40"}]
[null,null,"И","Ремень застегнут и заправлен под пряжку",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,{"v":0.4,"d":"0.40"}]
[null,null,"И","Забрало опущено",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,{"v":0.2,"d":"0.20"}]
[null,null,"И","Подбородочный ремень каски застегнут и подтянут",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,{"v":0.2,"d":"0.20"}]
[2,"Выполнение рабочей проверки и включение в изолирующие дыхательные аппараты"]
[null,null,"И","Внешний осмотр ИДА произведен",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Проверка панорамной маски ИДА на герметичность произведена",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Наличие рабочего давления воздуха проверено",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Исправность легочного автомата проверена",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Наличие избыточного давления под маской проверено",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Исправность сигнального устройства проверена",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Панорамная маска повешена на шею",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Подвесная система с баллоном надета на плечи, плечевые ремни подтянуты по размеру",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Лямки панорамной маски ослаблены",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Кнопка легочного автомата ИДА нажата",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Вентиль баллона открыт",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Панорамная маска надета, лямки подтянуты , без перекручивания",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Произведено включение в ИДА",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[3,"Прокладка рукавной линии"]
[null,null,"И","Время выполнения задания - 25 с",null,"За каждую 1 секунду сверх норматива отнимается 0,1 балла",null,4,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Рукава скручены двойной скаткой",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,2,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Все оборудование находится в обозхаченной зоне",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,2,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Рукавная линия проложена (30 м), соединение рукавов произведено",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. Гайки перемещаются волоком по напольному покрытию - вычесть все баллы ",null,2,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Пожарный ствол присоединен к пожарному рукаву",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. Падение ствола -  0,5                                   Ствол не открыт - 0,5",null,2,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Рукав присоединен к разветвлению",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,2,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","После прокладки рукавной линии соответствующий вентиль разветвления подачи воды открыт полностью",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,2,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[4,"Оказание первой помощи пострадавшему"]
[null,null,"И","Ротоглотка на наличие возможных инородных тел проверена",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,4,{"v":0.8,"d":"0.80"}]
[null,null,"И","Голова пострадавшего запрокинута назад",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,4,{"v":0.8,"d":"0.80"}]
[null,null,"И","Нос пострадавшего зажат пальцами",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,4,{"v":0.8,"d":"0.80"}]
[null,null,"И","Произведено 2 выдоха в рот пострадавшему",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,4,{"v":0.8,"d":"0.80"}]
[null,null,"И","Произведено 30 надавливаний на грудную клетку пострадавшего (2 надавливания в 1 секунду), 3  цикла (30 надавливаний, 2 выдоха)",null,"Вычесть 0,6, за ошибку на каждом цикле ",null,4,{"v":1.8,"d":"1.80"}]
["Г","Такелажные работы",{"$nulls":6},{"v":17,"d":"17.00"}]
[1,"Вязание морских узлов"]
[null,null,"И","1 узел завязан (длина концов не учитывается)",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,5,{"v":0.8,"d":"0.80"}]
[null,null,"И","2 узел завязан (длина концов не учитывается)",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,5,{"v":0.8,"d":"0.80"}]
[null,null,"И","3 узел завязан (длина концов не учитывается)",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,5,{"v":0.8,"d":"0.80"}]
[null,null,"И","4 узел завязан (длина концов не учитывается)",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,5,{"v":0.8,"d":"0.80"}]
[null,null,"И","5 узел завязан (длина концов не учитывается)",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,5,{"v":0.8,"d":"0.80"}]
[2,"Изготовление огона на шестипрядном стальном канате простым способом"]
[null,null,"И","В нужных местах наложены временные марки",null,"За неналожение каждой марки - 0,1",null,2,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Пробивка ходовых прядей произведена правильно (не менее 3,5 пробивки)",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. За отсутствие затяжки прядей - 0,5 за каждую прядь",null,5,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Сердечник не поврежден",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,5,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","После пробивки выступающие концы каната обрублены",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,2,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Клетневание места пробивки произведено (в местах обреза прядей)",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,5,{"v":1,"d":"1.00"}]
[3,"Изготовление огона на синтетическом (растительном) канате  "]
[null,null,"И","В нужных местах наложены временные марки",null,"За неналожение каждой марки - 0,1",null,2,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Пробивка ходовых прядей произведена правильно (не менее 3,5 пробивки)",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,5,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","После пробивки выступающие концы каната обрезаны",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,2,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Клетневание места пробивки произведено (в местах обреза прядей)",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,5,{"v":1,"d":"1.00"}]
[4,"Соблюдение техники безопасности"]
[null,null,"И","Работа выполнена без нарушения правил ТБ",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,2,{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[null,null,"И","Порядок на раб. месте наведен, инстр-ты, ветошь и п т. убраны.",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,2,{"v":0.2,"d":"0.20"}]
[{"$nulls":5},"Итого",null,null,{"v":100,"d":"100.00"}]

{"sheet":"Перечень профессиональных задач","index":1,"n_rows":6,"n_cols":2,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,1]]}
["Перечень профессиональных задач"]
[1,"Бережливое производство. Работа с документацией "]
[2,"Охрана труда. Работа с оборудованием, инструментами и материалами"]
[3,"Судовождение"]
[4,"Обеспечение безопасности плавания"]
[5,"Такелажные работы"]