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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

1. ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт
2. ПС – Профессиональный стандарт
3. КЗ – Конкурсное задание
4. ИЛ – Инфраструктурный лист
5. ВСПС – высокоскоростной подвижной состав
6. ВСМ - высокоскоростная магистраль
7. ОАО «РЖД» - Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
8. ВЧД –вагонное депо
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[bookmark: _Toc142037183]1.ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
[bookmark: _Toc142037184]1.1. Общие сведения о требованиях компетенции
[bookmark: _Hlk123050441]Требования компетенции (ТК) «Техник по обслуживанию высокоскоростных поездов» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.
Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.
Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.
В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы. 
Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.
[bookmark: _Toc78885652][bookmark: _Toc142037185]1.2. Перечень профессиональных задач специалиста по компетенции «Техник по обслуживанию высокоскоростных поездов»
Перечень видов профессиональной деятельности, умений, знаний и профессиональных трудовых функций специалиста базируется на требованиях современного рынка труда к данному специалисту.







Таблица 1
Перечень профессиональных задач специалиста
	№ п/п
	Раздел
	Важность в %

	1
	Нормативная документация 
	23

	
	Специалист должен знать и понимать:
· Правила технической эксплуатации, утвержденные приказом Министерства транспорта РФ №250 от 23.06.2022 г.
· Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 002/2011 «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта». 
· Инструкция по осмотру, освидетельствованию, ремонту и формированию колесных пар локомотивов и моторвагонного подвижного состава железных дорог, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 14.04.2025 г. № 805р.
· Инструкция по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию тормозного оборудования локомотивов и моторвагонного подвижного состава, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 28.12.2022 г. № 3508р;
· Распоряжение ОАО «РЖД» от 27.01.2020 № 147/р «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации моторвагонного подвижного состава ОАО «РЖД» (ПОТ РЖД-4100612-ЦДМВ-178-2020);
· ГОСТ 12.2.056-81 «ССБТ. Железнодорожный подвижной состав. Требования безопасности»;
· ГОСТ 33435-2023 «Устройства управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы;
· ГОСТ 34009-2016 «Средства и системы управления железнодорожным тяговым подвижным составом. Требования к программному обеспечению»;
· ГОСТы и другие стандарты, связанные с безопасностью и техническими требованиями к подвижному составу;
· Правила устройства электроустановок (ПУЭ), Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ)
	

	
	Специалист должен уметь:
· Применять Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации в производственных процессах;
· Выполнять установленный объем работы в соответствии с Инструкцией по осмотру, освидетельствованию, ремонту и формированию колесных пар локомотивов и моторвагонного подвижного состава железных дорог, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 14.04.2025 г. № 805р.
· Выполнять установленный объем работы в соответствии Инструкцией по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижного состава железных дорог, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 28.12.2010 г. № 2745р.
· Выполнять установленный объем работы в соответствии Инструкцией по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию тормозного оборудования локомотивов и моторвагонного подвижного состава, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 28.12.2022 г. № 3508р.
· Заполнять техническую документацию при приемке и сдаче подвижного состава в ремонт;
· Анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом и его объектов в частности;
· Составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также установленную отчетность по утвержденным формам; 
· Оформлять установленные формы технической документации.
	

	2
	Устройство высокоскоростного подвижного состава
	24

	
	Специалист должен знать и понимать: 
· Назначение и устройство колесных пар и их элементов ВСПС; 
· Нормы допусков и износов элементов колесных пар ВСПС;
· Неисправности колесных пар, с которыми запрещается эксплуатация подвижного состава высокоскоростного подвижного состава;
· Назначение и устройство автосцепки высокоскоростного подвижного состава;
· Действие механизма автосцепки при сцеплении и расцеплении;
· Устройство, принцип работы и контролируемые параметры воздушных компрессоров, кранов машиниста на высокоскоростном подвижном составе;
· Устройство, принцип работы и контролируемые параметры электропневматических и пневматических воздухораспределителей высокоскоростного подвижного состава;
· Устройство регуляторов давления (редукторов), пневматических повторителей и тормозных цилиндров на высокоскоростном подвижном составе;
· Неисправности автосцепного устройства высокоскоростного подвижного состава;
· Схему пневматического оборудования на высокоскоростном подвижном составе;
· Устройство, принцип работы и контролируемые параметры токоприемников, аппаратов защиты на высокоскоростном подвижном составе;
· Устройство, принцип работы электромагнитных, электропневматических, кулачковых контакторов на высокоскоростном подвижном составе;
· Устройство, принцип работы и контролируемые параметры тяговых и вспомогательных машин, разрядников, резисторов, дросселей, конденсаторных фильтров на высокоскоростном подвижном составе;
· Устройство, принцип работы низковольтной аппаратуры;
· Электрическую схемы высоковольтного и низковольтного оборудования.


	

	
	Специалист должен уметь:
· Определять визуально исправность простых узлов и деталей механического оборудования высокоскоростного подвижного состава;
· Регулировать работу и производить проверку работы простых узлов и деталей механического оборудования высокоскоростного подвижного состава; 
· Выполнять работы по снятию пневматического оборудования высокоскоростного подвижного состава;
· Производить техническое обслуживание электрооборудования высокоскоростного подвижного состава;
· Выполнять работы по разборке электрооборудования высокоскоростного подвижного состава;
· Выполнять работы по сборке электрооборудования высокоскоростного подвижного состава;
· Выполнять работы при подготовке к ремонту несложных деталей электрооборудования высокоскоростного подвижного состава;
· Определять визуально исправность простых узлов и деталей электрооборудования высокоскоростного подвижного состава;
· Регулировать работу и производить проверку работы простых узлов и деталей электрооборудования высокоскоростного подвижного состава.
	

	3
	Диагностика работоспособности и ремонт высокоскоростного подвижного состава
	26

	
	Специалист должен знать и понимать:
· Основы ручной обработки материалов и оборудования (основы слесарного дела);
· Назначение и правила применения слесарного инструмента и приспособлений;
· Назначение и правила применения контрольно-измерительных приборов;
· Методы устранения неисправности автосцепного устройства высокоскоростного подвижного состава; 
· Методы работы по снятию и установке механического оборудования высокоскоростного подвижного состава;
· Методы работы по установке пневматического оборудования;
· Методы работы при подготовке к ремонту несложных деталей пневматического оборудования;
· Принципы проверки работы простых узлов и деталей пневматического оборудования на высокоскоростном подвижном составе.
	

	
	Специалист должен уметь:
· Использовать и правильно подбирать слесарные инструменты и устройства;
· Грамотно выбирать и использовать измерительное оборудование при проведении технического обслуживания и текущего ремонта высокоскоростного подвижного состава;
· Выполнять работы по снятию и установке механического оборудования высокоскоростного подвижного состава;
· Выполнять разборку, сборку и ремонт простых узлов и деталей механического оборудования высокоскоростного подвижного состава;
· Определять визуально исправность простых узлов и деталей пневматического оборудования подвижного состав;
· Выполнять работы по установке пневматического оборудования;
· Выполнять работы при подготовке к ремонту несложных деталей пневматического оборудования;
· Выполнять разборку, сборку и ремонт простых узлов и деталей пневматического оборудования подвижного состава;
· Регулировать работу и производить проверку работы простых узлов и деталей пневматического оборудования на высокоскоростном подвижном составе;
· Определять соответствие технического состояния высокоскоростного подвижного состава требованиям ПТЭ железных дорог с целью обеспечения безопасности движения поездов и безопасности пассажиров, эффективного использования технических средств, сохранности перевозимых грузов
	

	4
	Работа с микроконтроллерами и программным обеспечением
	11

	
	Специалист должен знать и понимать:
· Принципы и правила написания кода (программирования) на языках высокого уровня (Си/Си++);
· Устройство, архитектуру и принцип работы микроконтроллера, его периферийных модулей (порты ввода/вывода, АЦП, таймеры); 
· Принципы работы цифровых интерфейсов передачи данных: RS-485, CAN, Ethernet;
· Назначение, устройство и принцип работы температурных датчиков, аналоговых и цифровых (DS18B20 и т.п.);
· Принципы работы исполнительных устройств (электродвигатели, вентиляторы) и способы их сопряжения с микроконтроллером (через драйверы, транзисторные ключи);
· Логику построения алгоритмов управления (циклы, условия, прерывания) для систем автоматики;
· Основы промышленных протоколов обмена данными (Modbus RTU, CANopen) и методы контроля целостности передаваемых данных.
	

	
	Специалист должен уметь:
· Разрабатывать и компоновать электрическую схему подключения микроконтроллера, датчика температуры и исполнительного устройства (вентилятора);
· Производить сборку электронной схемы на макетной плате или стенде согласно разработанной принципиальной схеме;
· Выполнять написание и загрузку (прошивку) программного кода в микроконтроллер для решения поставленной задачи (управление вентилятором); 
· Настраивать программные библиотеки и драйверы для работы с выбранным интерфейсом передачи данных (RS-485, CAN или Ethernet);
· Реализовывать в коде алгоритм управления: считывание показаний датчика, их обработку, отправку команды на включение/отключение вентилятора;
· Производить проверку работоспособности собранной системы: наблюдать включение вентилятора при достижении пороговой температуры;
· Контролировать передачу данных по цифровой шине с помощью специализированных программ (мониторов портов, терминалов) или логических анализаторов;
· Визуально и инструментально определять исправность компонентов схемы (микроконтроллера, датчика, драйвера) и качество пайки/сборки;
− Регулировать параметры работы системы (пороги срабатывания, скорость вращения) путем изменения программного кода.
	

	5
	Охрана труда
	12

	
	Специалист должен знать и понимать:
· Основные положения Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
· Положение о дисциплине работников железнодорожного транспорта;
· Инструкцию по охране труда для слесаря по ремонту моторвагонного подвижного состава, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 21.03.2019 г. №520р;
· Инструкцию по охране труда для слесаря по ремонту электровозов, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 06.12.2012 г. № 2474р;
· Федеральный закон «О пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями);
· Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
· Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи»
· Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20.12.2012 № 1120н «Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при поражении электрическим током»
· Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь; 
· Универсальную схему оказания первой помощи: прекращение воздействия повреждающих факторов, оценка состояния пострадавшего, определение тяжести травмы, оказание первой помощи, подготовка к транспортировке, доставка в медицинское учреждение; 
· Правила использования медицинской аптечки (состав, расположение в высокоскоростном поезде);      
· Расположение средств индивидуальной защиты и аварийного оборудования на высокоскоростном поезде;
· Порядок вызова скорой помощи и экстренных служб.                                                 
	

	

	Специалист должен уметь:
· Применять основные положения Трудового кодекса Российской Федерации, понимать права и обязанности работника железнодорожного транспорта, руководителя;
· Выполнять должностные обязанности в соответствии с Трудовым кодексом РФ;
· Использовать средства индивидуальной защиты и аварийное оборудование на высокоскоростном поезде;
· Обеспечивать соблюдение требований Инструкции по охране труда для слесаря по ремонту моторвагонного подвижного состава, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 21.03.2019 г. №520р;
· Обеспечивать соблюдение требований Инструкции по охране труда для слесаря по ремонту электровозов, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 06.12.2012 г. № 2474р;
· Оказывать первую медицинскую помощь, включая действия при электротравмах, в соответствии с внутренними регламентами ОАО «РЖД» и требованиями охраны труда;
· Применять правила освобождения пострадавшего от действия электрического тока;
·  Работать в условиях ограниченного пространства (внутри вагона, в технических отсеках);
· Соблюдать меры предосторожности для оказывающего помощь навыки коммуникации для чёткого информирования диспетчерских служб и других сотрудников о происшествии; 
· Алгоритм действий после освобождения от тока с учетом особенностей при различных состояниях пострадавшего.
	

	6
	Бережливое производство
	4

	
	Специалист должен знать и понимать:
· Виды потерь в производственных процессах;
· Особенность формирования, характеристику современного состояния и перспективы развития железнодорожного транспорта;
· Основы организации рабочего места для минимизации ненужных перемещений и поиска инструмента;
· Основы организации рабочего места для минимизации ненужных перемещений и поиска инструмента;
· Особенности продукции железнодорожного транспорта и показатели эксплуатационной работы;
· Показатели производственно-финансовой деятельности предприятий железнодорожного транспорта;
· Принципы организации рационального взаимодействия железнодорожного транспорта общего и необщего пользования, транспортно-экспедиторских компаний, логистических центров и операторов подвижного состава на железнодорожном транспорте.
	

	
	Специалист должен уметь:
· Эффективно использовать инструмент и приспособления, минимизируя лишние движения;
· Применять методы визуального управления (маркировка, цветовое кодирование);
· Своевременно и аккуратно вести техническую документацию;
· Участвовать в процессе непрерывного улучшения рабочих процессов;
· Контролировать выполнение показателей эксплуатационной работы ВЧД;
· Рассчитывать показатели производственно-финансовой деятельности предприятий железнодорожного транспорта.
	



[bookmark: _Toc78885655][bookmark: _Toc142037186]1.3. Требования к схеме оценки
Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице 2.
Таблица 2
Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки
	Критерий/Модуль
	Итого баллов 
за раздел Требований компетенции

	Разделы Требований компетенции
	
	A
	Б
	В
	Г
	Д
	Е
	

	
	1
	5
	3
	3
	3
	4
	5
	23

	
	2
	6
	4
	2
	5
	5
	- 
	24

	
	3
	3
	6
	 
	6
	7
	6
	26

	
	4
	 
	 
	11
	 
	 
	 
	11

	
	5
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	12

	
	6
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	4

	Итого баллов за критерий/модуль
	17
	16
	19
	17
	18
	13
	100



[bookmark: _Toc142037187]1.4. Спецификация оценки компетенции
Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице 3.
Таблица 3
Оценка конкурсного задания
	Критерий
	Методика проверки навыков в критерии

	А
	Визуальная инспекция высокоскоростного подвижного состава
	− визуальный контроль
− аналитический контроль
− сравнительный контроль

	Б
	Подготовка высокоскоростного подвижного состава к техническому обслуживанию
	− визуальный контроль
− аналитический контроль
− сравнительный контроль

	В
	Программирование микроконтроллеров
	− визуальный контроль
− аналитический контроль
− сравнительный контроль

	Г
	Диагностика, обслуживание и ремонт электрического оборудования
	− визуальный контроль
− аналитический контроль
− сравнительный контроль

	Д
	Диагностика, обслуживание и ремонт климатического оборудования  
	− визуальный контроль
− аналитический контроль
− сравнительный контроль

	Е
	Техническое диагностирование и контроль состояния колесных пар
	− визуальный контроль
− аналитический контроль
− сравнительный контроль


[bookmark: _Toc142037188]
1.5. Содержание конкурсного задания
Общая продолжительность Конкурсного задания: 10 часов 00 минут
Количество конкурсных дней: 3 дня
КЗ включает оценку по каждому из разделов требований компетенции.
Оценка знаний конкурсанта проводится через практическое выполнение Конкурсного задания. 
[bookmark: _Toc142037189]1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания
Конкурсное задание состоит из 6-ти модулей. Общее количество баллов конкурсного задания по всем модулям составляет 100.

[bookmark: _Toc142037190]1.5.2. Структура модулей конкурсного задания

Модуль А. Визуальная инспекция высокоскоростного подвижного состава 
Время на выполнение модуля: 2 часа 00 минут

Задания: Конкурсант должен провести визуальный осмотр и диагностику высокоскоростного подвижного состава: подвагонное оборудование и внутреннее оборудование. Выявить неисправности, обозначить назвать неисправности и внести данные в чек-лист осмотра высокоскоростного подвижного состава (Приложение №5). 
Приложение № 6. Конкурсное задание по модулям с пояснениями.

Модуль Б. Подготовка высокоскоростного подвижного состава к техническому обслуживанию 
Время на выполнение модуля: 1 час 00 минут

Задания: Конкурсант должен выполнить операции по приемке и сдаче высокоскоростного подвижного состава в ремонт:
· ознакомившись с журналом формы ТУ-152, конкурсант должен в соответствии с технологическим процессом контроля технического состояния ВСПС в эксплуатации проверить работоспособность и устранить текущие неисправности подвижного состава;
· [bookmark: _Hlk223619819]привести подвижной состав в состояние диагностики, провести диагностику и в соответствии с выявленными неисправностями заполнить чек-лист (приложение 5) с указанием рекомендаций по устранению выявленных неисправностей;
· заполнить акт приема подвижного состава на сервисное обслуживание (приложение 5).
Приложение № 6. Конкурсное задание по модулям с пояснениями.

Модуль В. Программирование микроконтроллеров 
Время на выполнение модуля: 2 часа 00 минут

Задания: Конкурсант должен выполнить операции по настройке, проверке работоспособности и отладке системы управления на базе микроконтроллера, собрать схему автоматического включения вентилятора в зависимости от показаний температурного датчика, а также проконтролировать передачу данных по цифровому интерфейсу:
− произвести визуальный осмотр предоставленных компонентов (микроконтроллер, датчик температуры, вентилятор, драйверы, интерфейсные модули) на предмет отсутствия видимых повреждений;
− проверить соответствие элементной базы принципиальной электрической схеме и техническому заданию;
− выполнить сборку электрической схемы на макетной плате или испытательном стенде, обеспечив надежность контактных соединений и соответствие полярности питания;
− произвести подключение программатора и проверку связи с микроконтроллером (чтение идентификационных данных, проверка наличия питания на стенде);
− выполнить написание программного кода (прошивки), реализующего алгоритм: опрос температурного датчика, передача данных по выбранной шине (RS-485, CAN или Ethernet), управление включением/отключением вентилятора при достижении заданного порогового значения температуры;
− произвести загрузку разработанного программного кода в микроконтроллер;
− настроить параметры цифрового интерфейса (скорость передачи, адресацию, протокол) в соответствии с заданием;
− провести проверку работоспособности системы: имитировать изменение температуры (нагрев датчика) и визуально убедиться во включении вентилятора при достижении порога срабатывания;
− проконтролировать передачу данных по цифровой шине, используя программные средства (монитор порта, терминальную программу, анализатор протоколов) для регистрации пакетов данных, пришедших от датчика и команд управления;
− зафиксировать в отчете (протоколе выполнения работы) фактические параметры срабатывания, выявленные ошибки при компиляции/загрузке кода, некорректности в работе схемы или интерфейса передачи данных;
− оформить заключение о соответствии собранного устройства техническому заданию и готовности к опытной эксплуатации, подписать протокол выполнения работы.
Приложение № 6. Конкурсное задание по модулям с пояснениями.

[bookmark: _Hlk223445296][bookmark: _Hlk223620235]Модуль Г. Диагностика, обслуживание и ремонт электрического оборудования 
Время на выполнение модуля: 2 часа 00 минут

Задания: Конкурсант должен выполнить визуально-инструментальный контроль технического состояния токоприемника высокоскоростного подвижного состава, проверку состояния силового и вспомогательного высоковольтного оборудования, определить дефекты в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и заполнить чек-лист по результатам диагностики (приложение 5). 
Приложение № 6. Конкурсное задание по модулям с пояснениями.

Модуль Д. Диагностика, обслуживание и ремонт климатического оборудования 
Время на выполнение модуля: 2 часа 00 минут

Задания: Конкурсант должен выполнить операции по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту климатического оборудования подвижного состава, проверить работоспособность систем и устранить выявленные неисправности: 
· произвести внешний осмотр климатического оборудования, проверить целостность и надежность крепления узлов и элементов, электрических соединений и контактов в цепях управления и питания элементов;
· произвести измерение сопротивления изоляции обмоток электродвигателей вентиляторов и компрессора мегаомметром, зафиксировать результаты в протоколе;
· провести проверку работы системы в режиме охлаждения и обогрева (при наличии электрических калориферов или теплового насоса), произвести проверку работы дренажной системы испарителя, проверить работоспособность датчиков температуры воздуха в салоне и на выходе испарителя, сравнить их показания с эталонными значениями;
· выполнить очистку или замену фильтрующих элементов системы вентиляции и кондиционирования, провести регулировку параметров работы климатической установки с помощью штатного пульта управления или диагностического оборудования, выявить и устранить текущие неисправности;
· оформить записи о выполненных работах в журнале технического состояния (форма ТУ-152), заполнить акт приемки климатического оборудования после выполнения регламентных работ (форма ТУ-162), указать фактические параметры работы системы и выявленные замечания.
Приложение № 6. Конкурсное задание по модулям с пояснениями.

Модуль Е. Техническое диагностирование и контроль состояния колесных пар 
Время на выполнение модуля: 1 час 00 минут

Задания: Конкурсанту необходимо выполнить комплекс контрольных операций для определения технического состояния колесных пар, который включает в себя визуальный контроль, измерение размеров обнаруженных дефектов, согласно требованиям нормативной документации: определить техническое состояние колесной пары по визуальному контролю, измерить размеры обнаруженных дефектов согласно требованиям нормативной документации, заполнить чек-лист проверки колесной пары, в котором указать требование в случае обнаружения дефектов в эксплуатации и определить недопустимые их значения, при которых запрещается эксплуатация,   осмотреть тормозные колодки тележки моторного вагона электропоезда и при выявлении колодок с критическим износом выполнить их замену в соответствии с нормами нормативной документации.
Приложение № 6. Конкурсное задание по модулям с пояснениями.



[bookmark: _Toc78885643][bookmark: _Toc142037191]2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ

Рабочая одежда конкурсантов Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2026 г. при выполнении конкурсных заданий должна соответствовать профессиональным требованиям охраны труда транспортной отрасли, а именно ОАО «РЖД». 
В день Д-1 при ознакомлении с конкурсной площадкой и оборудованием конкурсантам поясняются правила работы на оборудовании. Особых требований о допуске по электробезопасности для выполнения конкурсных заданий не требуется. 
Оценка модулей конкурсного задания и формирование групп оценки: В связи с тем, что оценка модулей конкурсного задания выполняется как по представленным документам, так и в процессе производства работы, а также в связи с ограниченным количеством рабочих мест на площадке и выполнением модулей по очереди, для организации корректной оценки модулей конкурсного задания и для формирования достаточного количества групп оценки, необходимо приглашать большее количество индустриальных экспертов, которые совместно с экспертами-наставниками будут оценивать работу конкурсантов чемпионата. 
Возможно изменение компоновки и распределения модулей конкурсных заданий, при условии сохранения продолжительности времени на выполнение. По итогам соревнования Главный эксперт предоставляет отзыв и рекомендации Менеджеру компетенции.

[bookmark: _Toc78885659][bookmark: _Toc142037192]2.1. Личный инструмент конкурсанта
Нулевой - нельзя ничего привозить.
[bookmark: _Toc78885660][bookmark: _Toc142037193]
2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке
[bookmark: _Hlk182768548]Любые материалы и оборудование, имеющиеся при себе у конкурсантов, необходимо предъявить Экспертам. До начала соревнований эксперты определяют запрещенные материалы и оборудование и имеют право запретить использование любых предметов, которые могут дать конкурсанту несправедливое преимущество.
Конкурсанты, эксперты не должны приносить в рабочее помещение цифровые запоминающие устройства в какой-либо форме (флэшка / жесткий диск). Конкурсантам и экспертам не разрешается использовать персональные ноутбуки, планшетные ПК и мобильные телефоны на площадке и во время выполнения конкурсантами конкурсных заданий. 
Все записи, выполненные конкурсантом на рабочем месте, должны всегда оставаться на столе конкурсанта. 
Не разрешается получение никаких записей из-за пределов рабочего помещения до тех пор, пока не завершится конкурс.
Конкурсанты, эксперты имеют право использовать личные фото- и видеоустройства в рабочем помещении только при завершении конкурса. 
[bookmark: _Toc142037194]
3. Приложения
Приложение 1. Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания
Приложение 2. Матрица конкурсного задания
Приложение 3. Инструкция по охране труда
Приложение 4. Руководство по оцениванию
Приложение 5. Дополнительные файлы к Конкурсным заданиям
Приложение 6. Конкурсное задание по модулям с пояснениями
18
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