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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
1. ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт
2. ПС – Профессиональный стандарт
3. КЗ – Конкурсное задание
4. ИЛ – Инфраструктурный лист
5. ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт
6. ПС – Профессиональный стандарт
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[bookmark: _Toc21441]1.ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
[bookmark: _Toc9705]1.1. Общие сведения о требованиях компетенции
[bookmark: _Toc78885652][bookmark: _Hlk123050441]Требования компетенции (ТК) «Обслуживание железнодорожного пути» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.
Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.
Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.
В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы. 
Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.
[bookmark: _Toc25051]1.2. Перечень профессиональных задач специалиста 
[bookmark: _Toc24758]по компетенции «Обслуживание железнодорожного пути»
Перечень видов профессиональной деятельности, умений, знаний и профессиональных трудовых функций специалиста (из ФГОС/ПС/ЕТКС) базируется на требованиях современного рынка труда к данному специалисту.
(таблицы 1, 2 и 3 заполняются только для индивидуального формата)
Таблица 1
Перечень профессиональных задач специалиста
	№ п/п
	Раздел
	Важность в %

	1
	Бережливое производство
	8

	
	- Специалист должен знать и понимать:
Требования, предъявляемые к рациональной организации труда
Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ
Правила пользования инструментом, приспособлениями, измерительными приборами
Устройство конструкций верхнего строения железнодорожного пути, земляного полотна
Правила содержания конструкций верхнего строения железнодорожного пути, земляного полотна
	

	
	- Специалист должен уметь:
Визуально определять неисправность приспособлений, инструмента, средств индивидуальной защиты
	

	2
	Охрана труда
	10

	
	- Специалист должен знать и понимать:
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения работ
Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для выполнения работ
Правила применения средств индивидуальной защиты
	

	
	- Специалист должен уметь:
Пользоваться приспособлениями, инструментом, применять средства индивидуальной защиты при осмотре конструкции верхнего строения железнодорожного пути, земляного полотна.
	

	3
	Технология производства работ 
	68

	
	- Специалист должен знать и понимать:
Технология выполнения работ по осмотру конструкции верхнего строения железнодорожного пути, земляного полотна, обвальных мест, балластной призмы, обочин, откосов, кюветов, водоотводных сооружений земляного полотна, путевых, сигнальных знаков, обстановочных знаков на неохраняемых переездах, охранных приспособлений, противоугонов, костылей, шурупов, болтов, скреплений, крепежных узлов, кронштейнов, рельсовых зазоров, коробок защитного покрова
Способы устранения основных неисправностей железнодорожного пути
Порядок осмотра конструкций верхнего строения железнодорожного пути, земляного полотна
Способы предупреждения обвалов и осыпей
	

	
	- Специалист должен уметь:
Визуально определять правильность положения железнодорожного пути в плане и целостность рельсовых нитей, состояние стыков между уравнительными рельсами и рельсовыми плетями, рельсовых соединителей и заземлений
Пользоваться измерительными приборами при осмотре конструкции верхнего строения железнодорожного пути, земляного полотна
Визуально и инструментально определять несоответствие конструкции верхнего строения железнодорожного пути, земляного полотна требованиям технической документации
	

	4
	Заполнение технической документации
	14

	
	- Специалист должен знать и понимать:
Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, необходимом для выполнения работ
Нормативно-технические и руководящие документы по осмотру конструкции верхнего строения железнодорожного пути, земляного полотна в объеме, необходимом для выполнения работы
	

	
	- Специалист должен уметь:
Визуально и инструментально определять несоответствие конструкции верхнего строения железнодорожного пути, земляного полотна требованиям технической документации
	



[bookmark: _Toc78885655][bookmark: _Toc11837]1.3. Требования к схеме оценки
Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице 2.
Таблица 2
Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки
	Критерий/Модуль
	Итого баллов 
за раздел Требований компетенции

	Разделы Требований компетенции
	
	A
	Б
	В
	Г
	

	
	1
	2
	2
	2
	2
	8

	
	2
	3
	1
	3
	3
	10

	
	3
	13
	16
	9
	30
	68

	
	4
	6
	3
	5
	-
	14

	Итого баллов за критерий/модуль
	24
	22
	19
	35
	100



[bookmark: _Toc210]1.4. Спецификация оценки компетенции
Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице 3.
Таблица 3
Оценка конкурсного задания
	Критерий
	Методика проверки навыков в критерии

	А
	Определение состояния конструкций верхнего строения железнодорожного пути, земляного полотна
	Визуальная проверка в процессе выполнения конкурсного задания и проверка заполненной документации на предмет соответствия правильности заполнения и актуальности выполненных измерений.

	Б
	Геодезические работы на участке существующего железнодорожного пути
	Визуальная проверка в процессе выполнения конкурсного задания и проверка заполненной документации на предмет соответствия правильности заполнения и актуальности выполненных измерений.

	В
	Обеспечение безопасности мест производства путевых работ на железнодорожном пути
	Визуальная проверка в процессе выполнения конкурсного задания и проверка заполненной документации на предмет соответствия правильности заполнения.

	Г
	Устранение неисправности конструкции верхнего строения железнодорожного пути, земляного полотна в соответствии с техническими требованиями
	Визуальная проверка в процессе выполнения конкурсного задания.



[bookmark: _Toc19270]1.5. Содержание конкурсного задания
Общая продолжительность Конкурсного задания 
· в индивидуальном формате[footnoteRef:0]: 12 часов 00 минут [0:  Указывается суммарное время на выполнение всех модулей КЗ одним конкурсантом.] 

· в командном формате: 6 часов 00 минут 
Количество конкурсных дней: 3 дня в индивидуальном формате и 1 день в командном формате.
КЗ включает оценку по каждому из разделов требований компетенции.
Оценка знаний конкурсанта проводится через практическое выполнение Конкурсного задания. 
[bookmark: _Toc2622]1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания
[bookmark: _Toc910]Индивидуальный формат:
Конкурсное задание состоит из четырех модулей, включает обязательную к выполнению часть (инвариант) -  три модуля, и вариативную часть - один модуль. Общее количество баллов конкурсного задания составляет 100.
Командный формат:
Конкурсное задание состоит из двух модулей. Общее количество баллов конкурсного задания составляет 60 баллов. 
Формирование команд происходит при объединении трех конкурсантов в одну команду, без коллаборации с другими компетенциями.
[bookmark: _Toc357]1.5.2. Структура модулей конкурсного задания
[bookmark: _Toc25916]Индивидуальный формат:
Модуль А. Определение состояния конструкций верхнего строения железнодорожного пути, земляного полотна (инвариант)
Время на выполнение модуля: 2 часа.
Задания: Произвести визуальный осмотр и измерения пути на заданном участке и стрелочном переводе. Произвести анализ результатов осмотра и измерений, сделать заключение о соответствии участка техническим требованиям и описать меры реагирования в соответствии с состоянием участка.

Модуль Б. Геодезические работы на участке существующего железнодорожного пути (инвариант)
Время на выполнение модуля: 4 часа.
Задания: Произвести геодезическую съемку участка существующего железнодорожного пути с заполнением соответствующей документации. Выполнить камеральную обработку результатов измерений с построением профилей на миллиметровой бумаге.

Модуль В. Обеспечение безопасности мест производства путевых работ на железнодорожном пути (инвариант)
Время на выполнение модуля: 2 часа.
Задания: На основании исходных данных решить задачу по ограждению места производства работ и реализовать полученную схему ограждения с выходом на путь (полигон).

Модуль Г. Устранение неисправности конструкции верхнего строения железнодорожного пути, земляного полотна в соответствии с техническими требованиями (вариатив).
Время на выполнение модуля: 4 часа.
Задания: Выполнить простые работы по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения пути.
Перечень выполняемых работ
1 Профилактическая переборка изолирующего стыка с накладками
АПАТЕК.
2 Смена стыковых накладок
3 Одиночная смена подкладки при скреплении КБ 
4 Одиночная смена нашпальной прокладки при скреплении КБ
5 Одиночная смена скрепления АРС (2шт)
6 Одиночная смена скрепления Пандрол (2шт)
7 Одиночная смена скрепления ЖБР (2шт)
8 Одиночная смена деревянной шпалы 

Командный формат:
[bookmark: _Toc78885643]Модуль Д. Разработка технологического процесса на производство работ по сплошной смене рельс со сменой рабочего канта на участке с различными видами скреплений (вариатив, командный).
Время на выполнение модуля: 3 часа.
Задания: Разработать технологический процесс на производство работ по сплошной смене рельс со сменой рабочего канта на участке различными видами скреплений.
Технологический процесс должен включать в себя:
Технологическую карту на производство данной работы
Последовательно-параллельный график производства работ.
Технологическая карта должна содержать разделы:
1. Характеристика ремонтируемого участка
2. Состав исполнителей
3. Перечень необходимого оборудования и инструментов
4. Технология производства работ
4.1 Подготовительные работы
4.2 Основные работы
4.3 Заключительные работы
5. Обеспечение безопасности производства работ
5.1 Порядок выдачи предупреждений
5.2 Ограждение места производства работ
6. Мероприятия по охране труда
Последовательно-параллельный график должен содержать:
1. Вертикальную шкалу времени в масштабе
2. Горизонтальную шкалу фронта работ
3. Линии производства работ в подготовительный, основной и заключительный период
4. На линиях производства работ должно быть обозначено количество исполнителей

Модуль Е. Производство работ по сплошной смене рельс со сменой рабочего канта на участке пути с различными видами скреплений (вариатив, командный).
Время на выполнение модуля: 3 часа.
Задания: Выполнить сложные работы по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения пути. Произвести работу по сплошной смене рельс со сменой рабочего канта на участке пути с различными видами скреплений.

[bookmark: _Toc4501]2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ[footnoteRef:1] [1:  Указываются особенности компетенции, которые относятся ко всем возрастным категориям и чемпионатным линейкам без исключения.] 

[bookmark: _Toc78885659]Возрастной ценз конкурсантов для выполнения Конкурсного задания от 18 лет. Форма участия в чемпионате индивидуальная. Так как, в соответствии с п. п. 4.3.2 ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ МОНТЕРА ПУТИ ОАО "РЖД" утвержденной РАСПОРЯЖЕНИЕМ ОАО "РЖД" ОТ 09.01.2018 N 5Р (РЕД. ОТ 22.10.2020) (ВМЕСТЕ С "ИОТ РЖД-4100612-ЦП-035-2017. ИНСТРУКЦИЯ...", нахождение на пути с осмотром и обходом допускается только в два лица, то необходимо участие в работах волонтера. Волонтер помогает конкурсанту выполнять тяжелые работы или работы требующиеся по технологии, при этом конкурсант четко отдает распоряжения волонтеру, что необходимо выполнить. Волонтер не замещает конкурсанта на тех операциях которые могут быть выполнен самостоятельно и не подсказывает порядок действий. Волонтер предоставляется организатором площадки и должен быть экипирован в соответствии с требованиями.
[bookmark: _Toc212573173][bookmark: _Toc29982]2.1. Личный инструмент конкурсанта
[bookmark: _Toc78885660]Определенный - нужно привезти оборудование по списку:
· Жилет сигнальный светоотражающий;
· Защитный костюм "Путеец" (в соответствии с сезоном);
· Защитные перчатки;
· Защитные очки;
· Закрытая спецобувь.

[bookmark: _Toc212573174][bookmark: _Toc53]2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке
Запрещены любые инструменты, оборудование и средства связи не входящие в перечень в пункте 2.1.

[bookmark: _Toc212573175][bookmark: _Toc12173]3. Приложения
Приложение 1. Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания
Приложение 2. Матрица конкурсного задания
Приложение 3. Инструкция по охране труда
Приложение 4. Чек-лист компетенции
Приложение 5. Бланк Модуль Б
Приложение 6. Журнал продольного нивелирования Модуль Б
Приложение 7. Бланк Модуль В
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