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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
1. ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт
2. ПС – Профессиональный стандарт
3. ЕТКС – Единый тарифно-квалификационный справочник
4. АРМ – Автоматизированное рабочее место
5. КЗ – Конкурсное задание
6. ИЛ – Инфраструктурный лист
7. ИТС – Интеллектуальная транспортная система
8. ТС – Транспортное средство
9. ПДД – Правила дорожного движения
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[bookmark: _Toc236826653]1.ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
[bookmark: _Toc236826654]1.1. Общие сведения о требованиях компетенции
[bookmark: _Hlk123050441]Требования компетенции «Специалист по интеллектуальным транспортным системам (ИТС)» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.
Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.
Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.
В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы. 
Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.
[bookmark: _Toc78885652][bookmark: _Toc236826655]1.2. Перечень профессиональных задач специалиста по компетенции «Специалист по интеллектуальным транспортным системам (ИТС)»
Перечень видов профессиональной деятельности, умений, знаний и профессиональных трудовых функций специалиста (из ФГОС/ПС/ЕТКС) базируется на требованиях современного рынка труда к данному специалисту.
Таблица 1
Перечень профессиональных задач специалиста
	№ п/п
	Раздел
	Важность в %

	1
	Разработка требований и проектирование программного обеспечения
	17

	
	Специалист должен знать и понимать:
- принципы построения и виды архитектуры ИТС;
- типовые решения, библиотеки программных модулей, шаблоны, классы объектов, используемые при разработке компонентов ИТС;
- нормативно-технические документы (стандарты) ГОСТ Р 56829-2015 "Интеллектуальные транспортные системы. Термины и определения", ГОСТ Р 56294-2014 "Интеллектуальные транспортные системы. Требования к функциональной и физической архитектурам", ГОСТ Р 71095-2023 "Интеллектуальные транспортные системы. Подсистема обеспечения приоритетного проезда транспортных средств. Общие требования", ГОСТ Р 71092-2023 "Интеллектуальные транспортные системы. Требования к функциональной архитектуре интеграционной платформы", ГОСТ Р 71159-2023 "Интеллектуальные транспортные системы. Подсистема выявления дорожных инцидентов. Общие требования", ГОСТ Р 58823-2020 "Автомобильные транспортные средства. Системы автоматизации управления движением. Классификация и определения", ГОСТ Р 72010-2025 "Системы управления железнодорожным подвижным составом в автоматическом и дистанционном режимах. Термины и определения", ГОСТ Р 54723-2019 "Глобальная навигационная спутниковая система. Система управления городским пассажирским транспортом комплексная. Назначение, состав и характеристики решаемых задач подсистемы анализа пассажиропотоков", ГОСТ Р 57700.22-2020 "Компьютерные модели и моделирование. Классификация", ГОСТ 34.201-2020 "Виды, комплектность и обозначения документов при создании автоматизированных систем", ГОСТ 34.320-96 "Концепции и терминология для концептуальной схемы и информационной базы", ГОСТ 34.321-96 "Информационные технологии. Система стандартов по базам данных. Эталонная модель управления", ГОСТ 34.601-90 "Автоматизированные системы. Стадии создания", ГОСТ 34.602-2020 "Техническое задание на создание автоматизированной системы", ГОСТ 34.603-92 "Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем", ГОСТ Р 59795-2021 "Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов", ГОСТ 24.104-2023 "Автоматизированные системы управления. Общие требования";
- методы и средства проектирования компонентов ИТС;
- методы и средства проектирования баз данных;
- методы и средства проектирования программных интерфейсов.
	

	
	Специалист должен уметь:
- использовать существующие типовые решения и шаблоны проектирования ИТС;
- применять методы и средства проектирования компонентов ИТС, структур данных, баз данных, программных интерфейсов;
- применять существующие стандарты для разработки технической документации ИТС;
- осуществлять коммуникации с заинтересованными сторонами.
	

	2
	Проверка работоспособности и рефакторинг кода программного обеспечения
	5

	
	Специалист должен знать и понимать:
- правила, алгоритмы и технологии создания тестовых наборов данных;
- методы и средства проверки работоспособности ИТС;
- среды проверки работоспособности и отладки ИТС;
- государственные стандарты испытания автоматизированных систем;
- руководящие документы по стандартизации требований к документам автоматизированных систем;
- методы и средства сборки модулей в программный проект в средах разработки компонентов ИТС;
- возможности настройки программного проекта в средах разработки компонентов ИТС;
- интерфейсы взаимодействия внутренних модулей программного проекта;
- методы и средства проверки работоспособности программных проектов;
- языки, утилиты и среды программирования, средства пакетного выполнения процедур.
	

	
	Специалист должен уметь:
- разрабатывать и оформлять контрольные примеры для проверки работоспособности ИТС;
- разрабатывать процедуры генерации тестовых наборов данных с заданными характеристиками;
- подготавливать наборы данных, используемых в процессе проверки работоспособности ИТС;
- использовать командные средства разработки компонентов ИТС;
- применять методы и средства проверки работоспособности ИТС;
- интерпретировать диагностические данные проверки работоспособности ИТС;
- анализировать значения полученных характеристик ИТС;
- документировать результаты проверки работоспособности ИТС;
- выполнять процедуры сборки однородных (одноязыковых) программных модулей в программный проект в средах разработки компонентов ИТС;
- производить настройки параметров программного проекта и осуществлять запуск процедур сборки;
- проводить проверку работоспособности программного проекта;
- документировать произведенные действия, выявленные проблемы и способы их устранения;
- создавать резервные копии программного проекта и данных, выполнять восстановление, обеспечивать целостность программного проекта и данных.
	

	3
	Разработка и отладка программного кода
	10

	
	Специалист должен знать и понимать:
- методы и приемы формализации поставленных задач;
- языки формализации функциональных спецификаций;
- методы и приемы алгоритмизации поставленных задач;
- нотации и программное обеспечение для графического отображения алгоритмов;
- алгоритмы решения типичных задач, области и способы их применения;
- синтаксис выбранного языка программирования, особенности программирования на этом языке, стандартные библиотеки языка программирования;
- методологии разработки компонентов ИТС;
- методологии и технологии проектирования и использования баз данных;
- технологии программирования;
- особенности выбранной среды программирования и системы управления базами данных;
- компоненты программно-технических архитектур, существующие приложения и интерфейсы взаимодействия с ними;
- нормативно-технические документы (стандарты и регламенты), определяющие требования к оформлению программного кода;
- основные стандарты оформления технической документации на ИТС;
- методы и приемы отладки программного кода; 
- типы и форматы сообщений об ошибках, предупреждений; 
- способы использования технологических журналов, форматы и типы записей журналов;
- современные компиляторы, отладчики и оптимизаторы программного кода;
- сообщения о состоянии аппаратных средств.
	

	
	Специалист должен уметь:
- использовать методы и приемы формализации поставленных задач;
- использовать методы и приемы алгоритмизации поставленных задач;
- использовать программное обеспечение для графического отображения алгоритмов;
- применять алгоритмы решения типовых задач в области ИТС;
- применять выбранные языки программирования для написания программного кода;
- использовать выбранную среду программирования и средства системы управления базами данных;
- использовать возможности имеющейся технической и/или программной архитектуры для написания программного кода; 
- применять нормативно-технические документы (стандарты и регламенты), определяющие требования к оформлению программного кода;
- применять заданные стандарты и шаблоны для составления и оформления технической документации;
- выявлять ошибки в программном коде;
- применять методы и приемы отладки программного кода; 
- интерпретировать сообщения об ошибках, предупреждения, записи технологических журналов;
- применять современные компиляторы, отладчики и оптимизаторы программного кода.
	

	4
	Интеграция программных модулей и компонентов и проверка работоспособности выпусков программного продукта
	46

	
	Специалист должен знать и понимать:
- методы и средства сборки модулей и компонентов ИТС;
- интерфейсы взаимодействия с внешней средой;
- интерфейсы взаимодействия внутренних модулей системы;
- методы и средства разработки процедур для развертывания подсистем ИТС;
- методы и средства миграции и преобразования данных;
- языки, утилиты и среды программирования, средства пакетного выполнения процедур;
- основные стандарты оформления технической документации на подсистемы ИТС;
- методы и средства сборки и интеграции программных модулей и компонентов в программные инструменты в виде приложений или дополнений к существующему инструментарию для специалиста в области транспортной и соответствующей производственно-инженерной инфраструктуры;
- интерфейсы взаимодействия программного продукта с внешней средой;
- интерфейсы взаимодействия внутренних модулей программного продукта;
- методы и средства проверки работоспособности выпусков программных инструментов в виде приложений или дополнений к существующему инструментарию для специалиста в области транспортной и соответствующей производственно-инженерной инфраструктуры;
- языки, утилиты и среды программирования, средства пакетного выполнения процедур.
	

	
	Специалист должен уметь:
- писать программный код процедур интеграции программных модулей;
- использовать выбранную среду программирования для разработки процедур интеграции программных модулей;
- применять методы и средства сборки модулей и компонентов ИТС, разработки процедур для развертывания программных инструментов в виде приложений или дополнений к существующему инструментарию для специалиста в области транспортной и соответствующей производственно-инженерной инфраструктуры; миграции и преобразования данных, создания программных интерфейсов;
- применять заданные стандарты и шаблоны для составления и оформления технической документации;
- осуществлять коммуникации с заинтересованными сторонами;
- выполнять процедуры сборки программных модулей и компонентов в программные инструменты в виде приложений или дополнений к существующему инструментарию для специалиста в области транспортной и соответствующей производственно-инженерной инфраструктуры;
- производить настройки параметров программного продукта и осуществлять запуск процедур сборки;
- проводить проверку работоспособности программного продукта;
- документировать произведенные действия, выявленные проблемы и способы их устранения;
- использовать командные средства разработки программных инструментов в виде приложений или дополнений к существующему инструментарию для специалиста в области транспортной и соответствующей производственно-инженерной инфраструктуры;
- создавать резервные копии программ и данных, выполнять восстановление, обеспечивать целостность программного продукта и данных.
	

	5
	Бережливое производство
	12

	
	Специалист должен знать и понимать:
- цели и целеполагание в концепции бережливого производства компонентов ИТС, учитывая действующие ПДД (О правилах дорожного движения (с изменениями на 16 июля 2025 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2025 года) Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 N 1090);
- основные инструменты стандартизации работы, организации рабочего пространства, визуализации, а также комлексного обслуживания оборудования по ГОСТ Р 56020-2020 "Бережливое производство. Основные положения и словарь".
	

	
	Специалист должен уметь:
- использовать инструменты стандартизации работы, организации рабочего пространства, визуализации, а также комлексного обслуживания оборудования;
- обеспечивать гибкость (адаптивность) в организации и представлении результатов бережливого производства компонентов ИТС.
	

	6
	Охрана труда
	10

	
	Специалист должен знать и понимать:
- общие требования охраны труда по СанПиН 9-131 РБ 2000 "Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, электронно-вычислительным машинам и организации работы", СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ";
- требования охраны труда перед началом, вовремя и по окончании работы, а также в аварийных ситуациях.
	

	
	Специалист должен уметь:
- следовать правилам охраны труда в стандартных и аварийных ситуациях;
- выполнять комплексы упражнений в рамках рекомендаций, представленным в действующих санитарных правилах.
	



[bookmark: _Toc78885655][bookmark: _Toc236826656]
1.3. Требования к схеме оценки
Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице 2.
Таблица 2
Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки
	Критерий/Модуль
	Итого баллов 
за раздел Требований компетенции

	Разделы Требований компетенции
	
	A
	Б
	В
	

	
	1
	
	5
	12
	17

	
	2
	
	
	5
	5

	
	3
	
	10
	
	10

	
	4
	38
	8
	
	46

	
	5
	4
	6
	2
	12

	
	6
	6
	2
	2
	10

	Итого баллов за критерий/модуль
	48
	31
	21
	100,00



[bookmark: _Toc236826657]1.4. Спецификация оценки компетенции
Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице 3.
Таблица 3
Оценка конкурсного задания
	Критерий
	Методы проверки навыков в критерии/модуле

	А
	Монтаж и наладка детектора на объекте транспортной инфраструктуры
	Визуальная и аудиальная проверка правильности соединений и подключения транспортного детектора к тестовому стенду. Проверка работоспособности кабельного соединения на тестере. Визуальная и аудиальная проверка настройки области детекции по заданным параметрам работы тестового стенда в "беспилотном" режиме обработки событий. Измерение времени выполнения монтажа и наладки детектора.

	Б
	Анализ и обработка данных по результатам пусконаладочных работ
	Идентификация области детекции из видеопотока по результатам работы тестового стенда. Измерение отклонений от заданной области детекции. Идентификация заданных событий в алгоритмах и в лог-файлах результатов обработки данных. Измерение точности идентификации заданных событий в лог-файлах результатов обработки данных.

	В
	Создание управляемой имитационной модели с результатами анализа и обработки данных
	Измерение соответствия геометрии объектов имитационной модели физическим параметрам транспортной системы. Измерение работоспособности имитационной модели тестового стенда в "пилотном" режиме обработки заданных событий.



[bookmark: _Toc236826658]1.5. Содержание конкурсного задания
Общая продолжительность Конкурсного задания: 14 часов 00 минут.
Количество конкурсных дней: 3 дня.
КЗ включает оценку по каждому из разделов требований компетенции.
Оценка знаний конкурсанта проводится через практическое выполнение Конкурсного задания. 
[bookmark: _Toc236826659]1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания
Конкурсное задание состоит из 3 модулей, включает обязательную к выполнению часть (инвариант) - 2 модуля (А, Б), и вариативную часть - 1 модуль (В). Общее количество баллов конкурсного задания составляет 100.
[bookmark: _Toc236826660]1.5.2. Структура модулей конкурсного задания
Модуль А. Монтаж и наладка детектора на объекте транспортной инфраструктуры (инвариант)
Время на выполнение модуля: 2 часа 00 минут
На физической модели перекрестка с прилегающим пешеходным переходом (рис. 1), используя тестовый стенд (специально разработанный индустриальным партнером компетенции для физического моделирования действий специалиста по ИТС; для организации дорожных ситуаций, привлекаются волонтеры), устанавливаются и настраиваются 2 транспортно-пешеходных детектора (датчика)): оба датчика устанавливаются в одной точке подключения, но датчик № 1 следует привязать к зоне детекции на противоположной стороне пешеходного перехода, а датчик № 2 - на стороне установки обоих датчиков.
Монтаж каждого из датчиков выполняется по предоставляемой индустриальным партнером инструкции (из соображений электробезопасности, на стенде в точках подключения предусмотрено напряжение 12 В). Настройка датчиков выполняется также по инструкции, при этом, используя тестовый стенд, выполняется видеофиксация результатов работы транспортно-пешеходных детекторов.
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Рис. 1. План площадки (50х30 м) для выполнения заданий по модулю А: тестовые стенды

Задания:
Выполнить по инструкции действия Монтажника, используя компоненты подключения к тестовому стенду (время выполнения: 20 минут на каждый из датчиков; рекомендуемое время выполнения - 10 минут для каждого из датчиков):
1) выполнить обжимку кабеля заданной длины;
2) убедившись в том, что питание отключено, подключить кабель к адаптеру транспортного детектора, согласно инструкции подключения;
3) подключить все провода к клеммам, согласно схеме подключения;
4) привинтить детектор к поворотному механизму;
5) изолировать точки подключения изолентой;
6) подключить питание и убедиться в работоспособности собранной схемы.
Допускается выполнить 2ю попытку выполнения инструкции Монтажника при неудачной проверке работы с 1й попытки. В случае, если за 60 минут монтаж датчиков не завершен (учитывается как время монтажа, так и подготовительные работы на площадке, выполняемые конкурсантом, то есть, время с начала выполнения модуля), индустриальными экспертами дорабатывается существующее или предоставляется готовое решение, при этом влияющие на результат аспекты конкурсанту аннулируются.
Выполнить по инструкции действия Наладчика:
1) Определить параметры зоны детекции для обоих датчиков, уточнив их значения, подавая команды волонтерам.
2) Настроить видеозахват на АРМ, включая внешнюю веб-камеру, чтобы были видны области детекции, светофоры и таймер. Для видеозаписи конкурсантами формируется 3 окна, записываемые синхронно, с фиксацией времени: запись с датчиков № 1 и №2 с помощью программной платформы Смартроад, а также запись видео переключений светофора.
3) Выполнить 3 фиксации измерений перемещения Участников ПДД (роль которых выполняли волонтеры) по 60..80 секунд (чтобы далее выбрать наилучший вариант для выполнения модулей Б и В по зафиксированным конкурсантом собственным результатам, допускается однократный просмотр видеозаписи после 1й и 2й фиксации измерений):
- интервал № 1: 10-15 секунд: Пешеходов нет в области детекции, в это время через пешеходный переход проезжает Транспорт со скоростью более 6 км/ч, появляясь через 2-4 секунды после начала измерений: от 4 до 8 Транспортных средств с интервалом 1-2 секунды (4 интервала времени, учитывая, что Транспорт может двигаться в одном или разных направлениях);
- интервал № 2: 10-15 секунд: Пешеходы скапливаются в области детекции, желая перейти через переход: ПДД не нарушаются;
- интервал № 3: 10-15 секунд: все, кроме 2-4 Пешеходов переходят; ПДД не нарушаются;
- интервал № 4: 10-15 секунд: 1-3 Пешехода переходят на красный свет, нарушая ПДД;
интервал № 5: 20 секунд и более: нет ни Пешеходов, ни Транспорта.
4) выполнить остановку и сохранение видеозаписи с экрана (каждого из 3х измерений).
В случае, если за 60 минут наладка датчиков не завершена (учитывается как время наладки, так и подготовительные работы на площадке, выполняемые конкурсантом, то есть, время до завершения выполнения модуля), индустриальными экспертами дорабатывается существующее или предоставляется готовое решение, при этом влияющие на результат аспекты конкурсанту аннулируются.
Во время выполнения каждого из действий, обозначенных в инструкции, следует их проговаривать вслух, что фиксируется экспертами группы оценки и, при необходимости, волонтерами.

Модуль Б. Анализ и обработка данных по результатам пусконаладочных работ (инвариант)
Время на выполнение модуля: 6 часов 00 минут
Анализ и обработка данных выполняется на компьютерах; во время выполнения заданий следует выполнять физические упражнения не менее 2-3 минут каждые полчаса, не останавливая время выполнения модуля (объявляется и фиксируется экспертами).
Конкурсант может самостоятельно выбрать 2 из 3х видеозаписей, созданных им в результате выполнения модуля А.
Задания:
Считать данные из двух видеопотоков (по двум видеозаписям, самостоятельно зарегистрированным в модуле А), выделив из него составляющие по координатам экрана:
- область детекции;
- область переключений светофора;
- область таймера.
Составить алгоритм(ы), определяя по исходным данным возникновение следующих ситуаций в "беспилотном" режиме, то есть, автоматически с точки зрения оператора (результаты приводить в виде лог-файлов, фиксируя время и возникающие события):
- переход от интервала № 1 к интервалу № 2: зафиксировать время появления Пешеходов в области детекции с точностью до 0.1 с;
- переход от интервала  № 2 к интервалу № 3: зафиксировать время начала движения Пешеходов по переходу с точностью до 1 с;
- переход от интервала  № 3 к интервалу № 4: установить число Пешеходов, прошедших через переход на зеленый свет;
- переход от интервала  № 4 к интервалу № 5: установить число Пешеходов, прошедших через переход на красный свет.
Обработку данных следует выполнить программно, основываясь на ПДД и параметрах зоны детекции (с точностью до 1 м), без "подгонки" алгоритмов под возникающие события в конкретный момент времени (то есть, алгоритмы должны корректно работать для обеих видеозаписей).
Считать данные из видеопотока, выделив из него составляющие по координатам экрана:
- область детекции датчика №1;
- область детекции датчика №2;
- область переключений светофора;
- область таймера.
Составить алгоритм(ы), определяя по исходным данным возникновение следующих ситуаций в "беспилотном" режиме, то есть, автоматически с точки зрения оператора (результаты приводить в виде лог-файлов, фиксируя время и возникающие события):
- Ситуация № 1: пешеходный переход пуст (в заданной области не появились Пешеходы), может проезжать Транспорт через пешеходный переход; зафиксировать время появления Пешеходов в области детекции с точностью до 0.1 с;
- Ситуация № 2: на пешеходном переходе появились Пешеходы: в этом случае, зафиксировать время начала движения Пешеходов по переходу с точностью до 1 с; установить число Пешеходов, прошедших через переход на зеленый и красный свет;
Обработку данных следует выполнить программно, основываясь на ПДД и параметрах зоны детекции (с точностью до 1 м), без "подгонки" алгоритмов под возникающие события в конкретный момент времени.

Модуль В. Создание управляемой имитационной модели с результатами анализа и обработки данных (вариатив)
Время на выполнение модуля: 6 часа 00 минут
Моделирование транспортной системы и программирование режимов ее работы выполняется на компьютерах; во время выполнения заданий следует выполнять физические упражнения не менее 2-3 минут каждые полчаса (объявляется и фиксируется экспертами).
Конкурсанту предоставляется 2 видеозаписи, созданные им в результате выполнения модуля А, которые использовались при выполнении модуля Б.
Задания:
Следует построить имитационную модель перекрестка и пешеходного перехода на нем заданной конфигурации, учитывая заданную геометрию дорог, области детекции Пешеходов, параметры переключения сигналов светофора.
Результаты анализа и обработки данных следует задать в "пилотном" режиме, с точки зрения оператора мультиагентной системы (в виде набора графических элементов управления, напоминающих джойстик):
- по заданному сигналу управления должен появляться Транспорт, проезжающий через пешеходный переход;
- в отдельных графических элементах следует вводить скорость, число и направление движения Транспорта;
- в отдельных графических элементах следует обеспечить появление разного числа Пешеходов с разных сторон и с различным интервалом времени.
Управляя таким "джойстиком", следует воспроизвести все действия Транспорта и Пешеходов, которые выполнялись при измерениях, соответствующих видеозаписи №1 и №2, которые самостоятельно зарегистрированы конкурсантом при выполнении модуля А.
Необходимо в отдельном файле указать время воспроизведения интервалов №1, №2, №3, №4 и №5, соответствующие 1й и 2й видеозаписи. Реальные измерения, доступные в файле видеозаписи, должны соответствовать полученным с помощью мультиагентного моделирования, с точностью до 1 с.
[bookmark: _Toc78885643][bookmark: _Toc236826661]2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ
[bookmark: _Toc78885659]В результате выполнения модуля А определяются видеозаписи для выполнения модулей Б и В каждым конкурсантом в отдельности, как часть единого конкурсного задания. В случае, если видеозаписи, зафиксированные в модуле А, полностью или частично не соответствуют тому, что требовалось измерить, соответствующие аспекты в модулях Б и В, для которых не удается установить события, соответствующие заданию, конкурсанту аннулируются (в случае технических сбоев, не зависящих от конкурсанта, предоставляются 2 наиболее подходящих видеозаписи для всех конкурсантов одновременно).
Во время выполнения модулей Б и В не разрешается пользоваться Интернетом. Для работы с алгоритмами обработки данных, а также для построения и управления имитационными моделями в день Д-2 согласовываются и локально загружаются имеющиеся в свободном доступе книги и справочные системы по Python, Java и т.д., с которыми конкурсанты могут ознакомиться в день Д-1, а воспользоваться в день Д2 и Д3 на своем рабочем месте.
Перед началом работы над модулем Б конкурсанту предоставляется не более 15 минут удостовериться, что все приложения и программные компоненты работают, как было им установлено в день Д-1. Перед началом работы над модулем В конкурсанту предоставляется не более 15 минут удостовериться, что все приложения и программные компоненты работают, как было им установлено в день Д2. В случае обнаружения таких несоответствий (при работе без Интернета компоненты работали, но перестали работать и т.д.) в обозначенные 15 минут, предоставляется необходимое дополнительное время на устранение ошибок (при необходимости временно обеспечивается доступ к Интернету и т.д.). По истечении указанных 15 минут, необходимые исправления производятся самим конкурсантом без предоставления ему дополнительного времени и без подключения к сети Интернет.
Во все соревновательные дни ведется запись экрана каждого конкурсанта в течение всего времени работы за компьютером.
Обнуление баллов за соответствующий модуль происходит в случае:
- отсутствия записи с экрана выполнения модуля, кроме технических сбоев;
- обнаружения использования переносных устройств хранения информации;
- использования заранее заготовленных материалов для решения Конкурсного задания.
[bookmark: _Toc236826662]2.1. Личный инструмент конкурсанта
С собой нельзя ничего привозить: оборудование и инструменты предоставляются на площадке проведения.
[bookmark: _Toc236826663][bookmark: _Toc78885660]2.2. Материалы, оборудование и инструменты,
[bookmark: _Toc236826664]запрещенные на площадке
Конкурсантам запрещается пользоваться телефонами, смартфонами, умными часами, проводными/беспроводными наушниками.
[bookmark: _Toc236826665]3. Приложения
Приложение 1. Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания
Приложение 2. Матрица конкурсного задания
Приложение 3. Инструкция по охране труда
Приложение 4. Руководство по оцениванию конкурсного задания
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