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При составлении плана застройки, необходимо учитывать требования инструкции по охране труда. Например, при выполнении конкурсного задания (инвариант) площадь рабочего места должен быть не менее 9м2
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