***Технологическая карта.***


***Модуль «В» Ремонт металлических съемных панелей, оперения кузова.***

Рекомендованное время выполнения задания 3 часа.

**В1 - Правка поверхности детали**

**Алгоритм работы.**

1. Определить области деформации поврежденных участков.



*Рис.1*

2. Отремонтировать поврежденные поверхности панели крыла.

- зоны «А», «Б», «В» с использованием ручного рихтовочного инструмента.

3. Отшлифовать зоны ремонта «А», «Б», «В».

|  |
| --- |
| 4. Выполнить матование зон ремонта «А», «Б», «В», (зона перехода области зачистки с металла на грунт)  5. Предоставить деталь к осмотру в чистом виде.     * *Вмятины, не отмеченные на рис.1, не рихтовать (предназначены для шпатлевания).* * *Поверхность шлифовать не грубее P180.* * *Зоны, обведенные экспертами не ремонтировать (иные дефекты детали).*   **Знак 6.16 Стоп-линия / Дорожные знаки купить из наличия в Москве недорого  от производителя | низкая цена | световозвращающие по ГОСТ / Информационные  знаки дорожного движения купить из наличия в Москве / Продукция**  Сообщить экспертам о завершении выполнения модуля конкурсного задания. |