motor_h_err - 34x36
motor_h_move_close - 34x36
motor_h_move_open - 34x36
motor_h_off - 34x36
motor_vl_err - 36x34
motor_vl_move_close - 36x34
motor_vl_move_open - 36x34
motor_vl_off - 36x34
motor_vr_err - 36x34
motor_vr_move_close - 36x34
motor_vr_move_open - 36x34
motor_vr_off - 36x34
valve_h_close - 34x28
valve_h_err - 34x28
valve_h_move - 34x28
valve_h_open - 34x28
valve_v_close - 28x34
valve_v_err - 28x34
valve_v_move - 28x34
valve_v_open - 28x34