**Инструкция для операторов (волонтеров)**

**Сборка вещевого ящика автомобиля**

1. Вставить три упора дверцы вещевого ящика (п.8) в отверстия вещевого ящика (п.5).
2. Установить в ящик вещевой язык замка (п.2), пружину языка замка вещевого ящика (п.3), ручку замка (п.1) и пружину ручки замка вещевого ящика (п.5).
3. Совместить отверстия и, сжав пружину ручки замка вещевого ящика (п.5), вставить ось замка (п.6) до упора и зафиксировать шайбой 7 (п.8).
4. Установить облицовку вещевого ящика (п.6) на сборочный стол лицевой стороной вниз.
5. Установить на облицовку сверху ящик вещевой, подсобранный с деталями замка и совместить отверстия.
6. Установить винт М4х12 (п.10) в вставку отвертки и закрутить до срабатывания ограничителя в соответствующие совмещенные отверстия. Необходимо закрутить 6 винтов. Мкр=от 1,2 до 1,6 Н\*м.
7. Вставить два упора дверцы вещевого ящика (п.8) в отверстия ящика вещевого
8. Проверить ящик вещевой в сборе визуально внешним осмотром на соответствие контрольному образцу.   
   Не допускаются:   
   -механические повреждения, литьевые дефекты;  
    - некомплектность.
9. Проверить соответствие зазоров и перепадов высот по периметру в зоне сопряжения ящика и облицовки карте допустимых отклонений.
10. Проверить работу механизма запирания вещевого ящика:  
    - ручка замка должна перемещаться плавно, без заеданий и возвращаться в исходное положение под действием пружины. Допускается задевание ручки замка за облицовку при открывании согласно контрольному образцу;  
    - при оттягивании ручки замка язык замка должен перемещаться плавно, без заеданий и возвращаться в исходное положение под действием пружины.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сборочные детали и нормали** | | |
| **№ поз.** | **Наименование** | **Кол.** |
| 5 | Ящик вещевой | 1 |
| 8 | Упор дверцы вещевого ящика | 3 |
| 1 | Ручка замка | 1 |
| 2 | Язык замка | 1 |
| 4 | Ось замка | 1 |
| 3 | Пружина языка замка вещевого ящика | 1 |
| 7 | Пружина ручки замка вещевого ящика | 1 |
| 9 | Шайба 7 | 1 |
| 6 | Облицовка вещевого ящика | 1 |
| 10 | Винт М4х12 | 6 |
| 8 | Упор дверцы вещевого ящика | 2 |