

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЕ BIM»

*Основная*

Итогового (межрегионального) этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2025 г

*Сахалинская область*

2025 г.

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях по профессиональному мастерству.

**Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:**

[1. Термины и определения. Таблица сокращений 2](#_Toc167192708)

[2. 1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 7](#_Toc167192709)

[1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ КОМПЕТЕНЦИИ 7](#_Toc167192710)

[1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ BIM» 8](#_Toc167192711)

[1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ 12](#_Toc167192712)

[1.4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ 13](#_Toc167192713)

[1.5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 13](#_Toc167192714)

[1.5.1. Модули конкурсного задания 13](#_Toc167192715)

[2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ 26](#_Toc167192716)

[3. Приложения 27](#_Toc167192717)

# Термины и определения. Таблица сокращений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Термин** | **Сокращение** | **Определение** |
| **Архитектурный раздел** | (АР) | Архитектурный раздел проектной документации. |
| **Конструктивный раздел** | **(**КР) | Конструктивный раздел проектной документации. |
| **Балтийская система высот** | (БСВ) | Система абсолютных высот, используемая в России с 1977 года по сегодняшний день. |
| **Малые архитектурные формы** | (МАФ) | Вспомогательные архитектурные сооружения, оборудование и художественно-декоративные элементы, обладающие собственными простыми функциями и дополняющие общую композицию |
| **Информационная модель** | (ИМ) | совокупность представленных в электронном виде документов, графических и текстовых данных по объекту строительства, размещаемая в среде общих данных и представляющая собой единый достоверный источник информации по объекту на всех или отдельных стадиях его жизненного цикла.В состав ИМ входят в том числе цифровая информационная модель объекта строительства (ЦИМ) и инженерная цифровая модель местности (ИЦММ). |
| **Общая среда данных** | (CОД) | Комплекс программно-технических средств, представляющих единый источник данных, обеспечивающий совместное использование информации всеми участниками инвестиционно-строительного проекта. Среда общих данных основана на процедурах и регламентах, обеспечивающих эффективное управление итеративным процессом разработки и использования информационной модели, сбора, выпуска и распространения документации между участниками инвестиционно-строительного проекта |
| **Проприетарный формат** |  | Формат, разработанный и поддерживаемый производителем (правообладателем) программного обеспечения, и никем другим. |
| **Программное обеспечение** | (ПО) | Компьютерные программы, процедуры и, возможно, соответствующая документация и данные, относящиеся к функционированию компьютерной системы (IEEE Std 829—2008) |
| **Цифровая информационная модель** | ЦИМ | объектно-ориентированная параметрическая трехмерная модель, представляющая в цифровом виде физические, функциональные и прочие характеристики объекта (или его отдельных частей) в виде совокупности информационно насыщенных элементов. |
| **Сводная цифровая модель** |  | цифровая информационная модель объекта, состоящая из отдельных цифровых информационных моделей/инженерных цифровых моделей местности (например, по различным дисциплинам или частям объекта строительства), соединенных между собой таким образом, что внесение изменений в одну из моделей не приводит к изменению в других |
| **Консолидированная информационная модель** |  | база данных объекта капитального строительства, содержащая в себе в пригодном для коллективной работы пользователей виде:• цифровые информационные модели (файлы в оригинальных форматах САПР и BIM-систем с сохранением их ссылочной целостности, а также в формате IFC);• сводные цифровые модели (файлы в оригинальных форматах программ разработки и в формате IFC);• исходные файлы 2D-документов в оригинальных форматах программ разработки с сохранением их ссылочной целостности;• электронные подлинники 2D-документов;• индексированные данные свойств и атрибутов всех хранящихся в Системе файлов и документов (электронных подлинников);• облегченное полигональное 3D-представление полной информационной модели объекта капитального строительства, автоматически собираемое и актуализируемое на сервере Системы путем структурного разбора (парсинга) отдельных файлов ЦИМ и сводных цифровых моделей в формате IFC и обработки геометрии каждого элемента модели с помощью графического ядра C3D;• индексированные данные свойств и атрибутов всех элементов информационной модели объекта капитального строительства, полученные путем структурного разбора (парсинга) отдельных файлов ЦИМ и сводных цифровых моделей в формате IFC;• связи геометрических элементов облегченного полигонального 3D-представления с данными свойств и атрибутов этих элементов;• данные замечаний, привязанные к элементам информационной модели и 2D-документов (атрибуты, тест замечания, переписка по замечаниям, текущий статус и т.д.);• данные «точек взгляда» – зафиксированных пользователями на 3D- или 2D-сцене параметров обзора информационной модели (положение камеры, установки значений фильтров видимости элементов и секущих плоскостей);• данные корпоративных чатов с привязкой к информационным объектам, к которым они относятся;• данные заданий и бизнес-процессов с привязкой к информационным объектам, к которым они относятся. |
| **BIM-система** |  | Система трехмерного информационного моделирования, предназначенная для формирования цифровых ИМ. |
| **Стандарт IFC** | (IFC) | Открытый формат данных (Industry Foundation Classes) для обеспечения обмена информацией в строительной отрасли, поддерживаемый независимым международным альянсом buildingSMART. |
| **OPEN BIM** | OBIM | Универсальный подход к совместному проектированию, возведению и эксплуатации зданий, основанный на открытых рабочих процессах и стандартах, основанный и поддерживаемый независимым международным альянсом buildingSMART [https://www.buildingsmart.org](https://www.buildingsmart.org/). |
| **Коллизия** |  | Геометрическое, технологическое или нормативное противоречие между одним или несколькими элементами информационной модели |
| **Выявление коллизий** |  | процесс поиска, анализа и устранения ошибок, связанных с геометрическими пересечениями элементов ЦИМ, нарушениями нормируемых расстояний между элементами ЦИМ, пространственно-временными пересечениями ресурсов из календарно-сетевого графика строительства объекта. |
| **Интероперабельность** |  | Способность продукта или системы, интерфейсы которых полностью открыты, взаимодействовать и функционировать с другими продуктами или системами без каких-либо ограничений доступа и реализации |
| **Уровень проработки информационной модели** | LOD | Набор требований, определяющий полноту проработки элемента цифровой информационной модели. Уровень проработки задает минимальный объем геометрических, пространственных, количественных, а также любых атрибутивных данных, необходимых для решения задач информационного моделирования на конкретной стадии жизненного цикла объекта.В свою очередь понятие уровня проработки элемента ЦИМ можно разделить на следующие составляющие: уровень графической проработки (LOG) и уровень информационного наполнения (LOI). |
| **Уровень детализации графического представления элемента ЦИМ** | LOG |  (англ. LOG – Level of Geometry) — набор требований, определяющий полноту проработки графического представления элемента\компонента цифровой информационной модели, необходимую для решения задач информационного моделирования на конкретной стадии жизненного цикла объекта. |
| **Уровень информационного наполнения элемента ЦИМ** |  | (англ. LOI – Level of Information) — набор требований, определяющий минимальный объем атрибутивных данных, необходимых для решения задач информационного моделирования на конкретной стадии жизненного цикла объекта. |
| **Атрибут** |  | фрагмент данных, имеющий имя и значение.Значение атрибута – символьная информация, представляющая частичное описание объекта или оборудования.Имя атрибута используется для автоматического доступа программного обеспечения к значению атрибута.Помимо, имени и значения в данных требованиях применяется *наименование атрибута*, которое используется для ссылки на атрибут |
| **Пользовательский набор свойств** | **(IfcPropertySet)** | это контейнер, содержащий свойства в дереве свойств, созданный пользователем.Описание IfcPropertySet в спецификации формата IFC4 ADD2 TC1:https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2\_TC1/HTML/link/ifcpropertyset.htm |
| **Маппирование** |  | Метод переопределения атрибутов, классов и слоев Типов(категорий) элементов ЦИМ в формате IFC |
| **Реляционное маппирование****(применимо для BIM-систем: Renga, ArchiCAD (иное не тестировалось)** |  | Семантические наборы свойств элементов классов IFC представляются IfcPropertySetTemplate, который определяет шаблон для всех динамически расширяемых наборов свойств, представленных IfcPropertySet. Шаблон набора свойств — это контейнер шаблонов свойств в дереве свойств. IfcPropertySetTemplate также может использоваться в качестве шаблона для IfcElementQuantity, являющегося особым типом определения набора свойств.Шаблоны наборов свойств могут составлять часть библиотеки свойств, используемой и объявленной в проекте. В зависимости от TemplateType, IfcPropertySetTemplate определяет шаблон для:"Pset\_" - вхождения IfcPropertySet"Qto\_" - вхождения IfcElementQuantityIfcElementQuantity определяет набор производных показателей физического свойства элемента. Элементами могут быть элементы пространственной структуры (например, здания, этажи или помещения) или элементы здания (например, стены, плиты, отделка).В зависимости от используемой BIM-системы наборы физических свойств могут маппироваться автоматически в соответствии со схемой IFC, либо вручную, но с соблюдением синтаксиса Property Sets for ObjectsМетодика маппирования шаблона, содержащего набор производных показателей физического свойства элемента в пользовательский набор параметров, требуемый стандартами, названа реляционное (относительное) маппирование. Данный метод заключается в том, чтобы использовать заранее рассчитанные значения показателей физического свойства элемента IFC (получаемые из BIM-системы автоматически при экспорте в IFC) в значениях свойств пользовательского набора параметров.Данный метод позволяет быстрее передавать значения физических свойств атрибутов в атрибуты пользовательских наборов IFC без расчета и внесения значений в последние, что влияет на скорость выполнения КЗ |
| **Цифровой инструментарий** | Digital Toolbox | Набор специализированных приложений, модулей или скриптов, автоматизирующий рутинные действия специалиста по информационному моделированию. |

# ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ КОМПЕТЕНЦИИ

Требования компетенции (ТК) «Технологии информационного моделирования BIM» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.

Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

## ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ BIM»

*Перечень видов профессиональной деятельности, умений и знаний, и профессиональных трудовых функций специалиста (из ФГОС/ПС/ЕТКС) и базируется на требованиях современного рынка труда к данному специалисту*

*Таблица №1*

**Перечень профессиональных задач специалиста**

| **№ п/п** | **Раздел** | **Важность в %** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Деловое общение**  | **5** |
| Специалист должен знать и понимать:* важность умения слушать собеседника как части эффективной̆ коммуникации;
* наиболее эффективные методы коммуникации;
* способы разрешения непонимания и конфликтующих требований;
* технический язык, присущий компетенции и технологии в целом;
* варианты и способы взаимодействия в команде;
* стандарты, касающиеся выполнения отчетов в штатных и исключительных ситуациях, в устной, письменной и электронной форме;
* стандарты, касающиеся осуществления связи с клиентами, членами группы и другими лицами;
* методы формулирования своих идей и способы донесения их до членов команды;
* методы управления стрессом и гневом для разрешения сложных ситуаций.
 |  |
| Специалист должен уметь:* поддерживать связь с помощью устных, письменных и электронных средств, чтобы обеспечивать ясность, результативность и эффективность;
* использовать стандартный набор коммуникационных технологий;
* заполнять отчеты и реагировать на возникающие проблемы и вопросы;
* демонстрировать развитые способности слушать и задавать вопросы для более глубокого понимания сложных ситуаций;
* выстраивать эффективное общение с коллегами;
* понимать изменяющиеся требования коллег и адаптироваться к ним;
* принимать участие в формировании сильной и эффективной команды;
* обмениваться знаниями и опытом с коллегами и поддерживать атмосферу самосовершенствования в коллективе.
 |  |
| **2** | **Планирование и управление производственным процессом** | **10** |
| Специалист должен знать и понимать:* основы организации проектирования (основные этапы и стадии проектирования, порядок получения исходных данных для проектирования);
* организацию проектного дела;
* управление процессом проектирования;
* принципы планирования проектной деятельности и строительства;
* календарное и ресурсное планирование;
* спектр и назначение документации как в бумажном, так и в электронном виде;
* организацию коллективной работы над проектом.
 |  |
| Специалист должен уметь:* использовать технико-экономические и объемно- планировочные показатели при планировании проектных работ;
* производить декомпозицию планируемых работ;
* определять критический путь;
* планировать загрузку ресурсов.
 |  |
| **3** | **Информационное моделирование зданий и сооружений** | **40** |
| Специалист должен знать и понимать:* техническое задание и принципы формирования проектных решений в соответствии с этим заданием;
* принципы определения в соответствии с техническим заданием концептуальных и проектных решений;
* этапы создание информационной модели объекта в среде информационного моделирования;
* этапы наполнения элементов информационной модели здания необходимыми атрибутами и данными;
* суть общеобменного открытого формата IFC и умение осуществлять экспорт и импорт;
* формирование связанных (ассоциированных) чертежей на основе информационной модели;
* содержание уровней проработки информационной модели (LOD);
* методы оценки и интерпретации коллизий на основе информационной модели;
* виды и свойства основных строительных материалов, изделий и конструкций;
* основные узлы сопряжений конструкций зданий; принципы проектирования схемы планировочной организации земельного участка;
* стандарты по проектированию строительных конструкций, в том числе информационное моделирование зданий (BIM-технологии);
* требования нормативно-правовых актов и нормативно- технических документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации;
* требования нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей;
* требования к элементам конструкций здания, обусловленных необходимостью их доступности и соответствия особым потребностям маломобильных групп населения (МГН);
* организацию процесса внесения изменений в раздел проекта.
 |  |
| Специалист должен уметь:* читать проектно-технологическую документацию;
* пользоваться компьютером с применением специализированного программного обеспечения;
* проверять несущую способность конструкций; применять графические обозначения материалов и элементов конструкций;
* применять требования нормативно-технической документации для оформления строительных чертежей;
* грамотно оформлять чертежи согласно ГОСТ;
* создавать BIM-модель объекта;
* работать с программным обеспечением для информационного моделирования по соответствующим разделам;
* работать с открытым общеобменным форматом IFC;
* методы оценки и интерпретации коллизий на основе информационной модели;
* работать с исходными файлами и электронными документами;
* формировать комплект документации в соответствии с законодательными и нормативно-техническими актами.
 |
| **4** | **Информационное моделирование инженерных систем и****оборудования** | **15** |
| Специалист должен знать и понимать:* техническое задание на проектирование инженерного оборудования;
* этапы создание информационной модели объекта в среде информационного моделирования;
* этапы наполнения элементов информационной модели здания необходимыми атрибутами и данными;
* суть общеобменного открытого формата IFC и умение осуществлять экспорт и импорт;
* формирование связанных (ассоциированных)
* чертежей на основе информационной модели;
* методы оценки и интерпретации коллизий на основе информационной модели;
* виды и свойства основных элементов инженерного оборудования;
* основные узлы сопряжений элементов инженерного оборудования;
* требования нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации;
* требования нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей и чертежей специальных разделов проектной документации.
 |  |
| Специалист должен уметь:* читать проектно-технологическую документацию;
* пользоваться компьютером с применением специализированного ПО;
* проектировать системы отопления и вентиляции, водоснабжение и водоотведение;
* применять требования нормативно-технической документации для оформления строительных чертежей;
* грамотно оформлять чертежи согласно ГОСТ;
* создавать BIM-модель объекта;
* работать с программным обеспечением для информационного моделирования для соответствующих специальных разделов;
* работать с открытым общеобменным форматом IFC;
* определять коллизии в BIM-модели;
* формировать комплект документации в соответствии с законодательными и нормативно-техническими актами.
 |
| **5** | **Управление проектом и координация информационных моделей** | **20** |
| Специалист должен знать и понимать:1. технологию управление проектом;
2. процесс согласования проектной документации;
3. способы формирования и ведение электронного архива проектной документации;
4. методы и варианты постановки задач членам проектной команды;
5. процесс внесения изменений в проект;
6. методы координации информационных моделей разных разделов в сводную информационную модель;
7. требования к формированию комплекта документации в соответствии с нормативно-техническими требованиями, определенными в конкурсном задании.
 |  |
| Специалист должен уметь:* организовать коллективную работу над проектом;
* осуществлять оперативное планирование работ по проекту (корректировка критического пути).
 |
| **6** | **Презентация и защита собственных идей и разработок** | **10** |
| Специалист должен знать и понимать:* методы презентации концепций и идей;
* методы презентации результатов информационного моделирования и выполнения архитектурно- строительного проекта;
* основы проектного управления;
* системы управления инженерными данными и информационным моделированием;
* приемы сохранения информации и управления интеллектуальной собственностью.
 |  |
| Специалист должен уметь:* готовить презентацию концепций и идей;
* готовить презентацию результатов информационного моделирования;
* готовить визуализацию модели;
* читать и понимать строительную документацию и BIM-модели;
* использовать систему управления инженерными данными для подготовки презентации.
 |

## ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице №2.

*Таблица №2*

**Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки**

|  |  |
| --- | --- |
| **Критерий/Модуль** | **Итого баллов за раздел ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ** |
| **Разделы ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ** |  | **A** | **Б** | **В** | **Г** | **Д** |  |
| **1** | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 1 | 1 | 3,8 |
| **2** | 5,5 | 1 | 0,75 | 1 |  | 8,25 |
| **3** |  | 41,5 |  |  | 1 | 42,5 |
| **4** |  |  | 16,25 |  |  | 15,75 |
| **5** |  | 3,2 | 0,5 | 16 |  | 19,7 |
| **6** |  |  |  |  | 10 | 10 |
| **Итого баллов за критерий/модуль** | 6 | 46 | 18 | 18 | 12 | **100** |

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице №3:

*Таблица №3*

**Оценка конкурсного задания**

|  |  |
| --- | --- |
| **Критерий** | **Методика проверки навыков в критерии** |
| **А** | **Планирование** | Проверяются следующие навыки и умения: настройка BIM-системы, организация среды общих данных, проведение декомпозиции работ и календарно-ресурного планирования |
| **Б** | **Информационное моделирование: архитектура****и конструкции** | Проверяются следующие навыки и умения: умение читать чертежи, создание ЦИМ по предоставленным чертежам, умение работать с атрибутами элементов для создания структуры ЦИМ, представление ЦИМ в прориетарном и IFC-формате. |
| **В** | **Информационное моделирование: инженерные системы и оборудование** | Проверяются следующие навыки и умения: умение читать чертежи, создание ЦИМ по предоставленным чертежам, умение работать с атрибутами элементов для создания структуры ЦИМ, представление ЦИМ в прориетарном и IFC-формате; создание шаблонов стилей.  |
| **Г** | **Управление проектом, координация и адаптация информационной модели** | Проверяются следующие навыки и умения: создание консолидированной модели, нахождение и устранение междисциплинарных коллизий, умение правильно координировать ЦИМ, а также части сводной модели, создание пользовательских свойств, указанных в задании, применять метод маппирования и реляционного маппирования.  |
| **Е** | **Предоставление и защита проекта** | Проверяются следующие навыки и умения: оформление доклада о выполненных работах, качественное визуальное представление разработанной ИМ, умение отвечать на вопросы, ораторские навыки. |

## КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Общая продолжительность Конкурсного задания[[1]](#footnote-2): 21 ч.

Количество конкурсных дней: 3 дня

Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по каждому из разделов требований компетенции.

Оценка знаний конкурсанта должна проводиться через практическое выполнение Конкурсного задания. В дополнение могут учитываться требования работодателей для проверки теоретических знаний / оценки квалификации.

* + 1. Разработка/выбор конкурсного задания

Конкурсное задание состоит из 5 модулей, включает обязательную к выполнению часть (инвариант) — 1 модуль и вариативную часть - 4 модуля. Общее количество баллов конкурсного задания составляет 100.

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания

**Модуль А. Планирование**

*Время на выполнение модуля: 1 час*

**Задание:** Выполнение модуля А предполагает от конкурсанта разработку:

* 1. Плана работ по выполнению конкурсного задания. Необходимо определить спектр работ по информационному моделированию согласно выданной документации и разработать график работ по конкурсному заданию в пределах обозначенных модулей с выдачей заданий самому себе и экспертам, в случае необходимости. Контролируется последовательность действий, их взаимозависимость, время, выделенное на выполнение конкурсного задания, наличие дополнительных сопутствующих работ необходимых для выполнения КЗ.
	2. План строительно-монтажных работ по монтажу ферм согласно выданной документации. План-график должен учитывать последовательный монтаж. Общий срок выполнение СМР никак не связан с графиком работ по заданию и программой проведения соревнований.

Планирование осуществляется с использованием системы Pilot-BIM в модуле TASQ. В системе должно быть представлено на проверку два отдельных плана.

Конкурсант в соответствии с требованиями конкурсного задания и исходных данных по проекту, должен выполнить работы по планированию включая:

* в СОД подготовить (организовать) пространство для хранения Документов и Файлов и настроить права доступа. Доступ необходимо предоставить Главному Эксперту (ГЭ) и руководителю группы оценки (РГО). Наименование проекта должно быть согласно приложению №4;
* сформировать план-график работ на все конкурсные дни. Детализация плана-графика зависит от решения конкурсанта, но должна включать требования соответствующих модулей и соответствовать выданной документации, учитывать отведенное время на выполнение конкурсных модулей;
* определение зависимостей задач плана-графика работ, с последующим определением критического пути.
* Отчитываться по мере выполнения задач по всем модулям в календарно-ресурсном плане. Задача должна иметь статус «Выполнено».

Наименование планов должно быть согласно приложению №4.

**М****одуль Б. Информационное моделирование: архитектура и конструкции**

*Время на выполнение модуля: 13 часов*

**Задание:** Модуль регламентирует создание ЦИМ здания по разделам АР, КР и включает в себя:

* реализацию объемно-планировочных решений объекта капитального строительства;
* моделирование необходимых архитектурно-строительных и конструктивных элементов;
* формирование необходимого количества ассоциативных с моделью ведомостей и спецификаций;
* формирование чертежей, содержащих: объемно-планировочные решения, разрезы, план кровли, фасады с аксонометрическими видами.

Необходимо замоделировать кинотеатр в осях 6-14 согласно предоставленным чертежам.

Уровень проработки информационной модели принимается согласно предоставленной документации, уточнения указаны в Приложение №5 Требования к уровню проработки элементов ЦИМ.апи

В ЦИМ по разделам АР и КР ОКС должны быть отражены технические решения, принятые в предоставленной документации разделов АР и КР, размещенных в СОД в папке «Конкурсное Задание».

 Всем элементам ЦИМ должны быть присвоены соответствующие материалы. Элементов без назначенных материалов быть не должно.

Элементы, выполненные Сборками (Группами), должны быть разбиты до дочерних элементов состава Сборки (Группы) и иметь соответствующие геометрические, атрибутивные и пространственные параметры, удовлетворяющие заданию.

При выполнении перемычек в Сборках (группах) они должны быть разрушены/соединены (выполнены семейством) в пространстве модели ЦИМ, чтобы их объем вырезался из элементов Стен, где они установлены. Не допускается использование проемов для формирования «тела вырезания» под перемычки и двери.

Все элементы ЦИМ данных разделов, должны быть поделены и объединены в **Группы**. **Группы элементов**, представляющие в ЦИМ одинаковые типы конструкций, определяются путем присвоения одинакового и соответствующего значения атрибуту «**Тип группы**».

Значение атрибута «**Тип группы**» должно быть задано в строгом соответствии с требованиями:

* для архитектурно-планировочных решений – группа «Архитектура»;
* для железобетонных и бетонных конструкций – группа «Железобетонные конструкции»;
* для металлических конструкций – группа «Металлические конструкции»;
* для инженерных сетей – группа «Инженерные сети»;
* для оборудования, в том числе разработанного на STDL и при помощи редактора семейств – группа «Оборудование».

**Группа элементов** – множество отдельных элементов ЦИМ, имеющих одинаковые значения атрибутов **Типа** и **Маркировки группы**. Группа элементов отражает в ЦИМ совокупность элементов строительных конструкций, элементы трубопроводных систем и т.п.

**Маркировка элементов ЦИМ по разделам АР и КР ОКС**

Одинаковые исполнения элементов ЦИМ разделов АР и КР, не входящие в группы элементов, должны иметь одинаковое значение атрибута «**Марка**» (для Renga атрибут «Марка» проставляется в Параметрах Типа, для Revit в параметрах Экземпляра).

Элементы ЦИМ, формирующие группу элементов, должны быть промаркированы путем задания значения атрибуту «**Марка группы**»

Элементы, входящие в состав одинаковых групп элементов, должны иметь одинаковое значение атрибута «Марка группы» и соответственно элементы, входящие в состав группы элементов различного исполнения, должны иметь различные в рамках ЦИМ значения атрибута «Марка группы».

Исключение: «Лестница» - каждый экземпляр группы элементов должен иметь уникальное значение атрибута «**Марка группы**».

Каждый экземпляр группы элементов должен быть последовательно пронумерован путем задания значения атрибуту «**Порядковый номер в группе**» каждому элементу ЦИМ, формирующему группу элементов.

Исключения:

* группы элементов, состоящие из одного элемента ЦИМ: заполнение атрибута «Порядковый номер группы» элемента данной группы, допускается не выполнять;
* группы стен и перегородок здания;
* кровля.

Нумерация необходима для выделения отдельных экземпляров групп элементов среди всех групп элементов одного типа и марки (группы, элементы которых имеют одинаковое значение атрибутов «Тип группы» и «Марка группы»).

Нумерация групп элементов одинакового типа и марки (групп, элементы которых имеют одинаковое значение атрибутов «Тип группы» и «Марка группы») выполнятся независимо от остальных групп элементов и должна иметь числовое значение и начинаться с 1 (единицы).

Набор значений атрибутов «Тип группы», «Марка группы» и «Порядковый номер в группе» в элементах ЦИМ должен быть уникальным для каждой группы элементов.

**Требования к выполнению фундаментов**

Монолитные участки фундаментов или их частей (если такие есть в документации) могут быть выполнены из элементов следующих типов: Стена или Перекрытие. Однако при этом иметь соответствующий Тип класса и класс Предопределенного Типа в формате IFC должен быть указан исходя из функции конструкции.

В рамках конкурсного задания выполнить армирование подушки фундамента (ФМ-2).

**Требования к выполнению стен**

Все внутренние стены и перегородки должны быть выполнены в ЦИМ из элементов следующих типов - Стена.

Нужный контур здания выполняется удобным инструментом моделирования в зависимости от типа BIM-системы.

Все стены и перегородки должны быть представлены в ЦИМ в виде группы элементов.

Деление всех стен и перегородок на группы элементов должно быть выполнено по ряду признаков:

* одинаковое конструктивное исполнение: каждая группа элементов должна представлять стену или стены одинакового конструктивного исполнения;
* принадлежность к этажу здания или сооружения: в группе элементов должны быть объединены элементы, расположенные на одном этаже, если стены имею четкое разграничение по этажам;
* принадлежность к фасаду здания: дополнительно, наружные стены должны быть разделены на группы элементов по принадлежности к фасадам здания (северный, южный или через буквенно-цифровое обозначение, например, 1-7, А-В и т.п.).

Таким образом все элементы, формирующие перегородки внутри здания, будут разделяться на группы элементов по этажам и по конструктивному исполнению, а все элементы, формирующие наружные стены — по фасадам.

В случае, если конструктивное исполнение внутренних стен (перегородок) не меняется, то все стены одного этажа должны быть представлены одной группой элементов.

В случае, если конструктивное исполнение наружных стен одинаковое и не меняется на протяжении стены, наружные стены должны быть представлены в виде четырех групп элементов, размещенных по четырем фасадам здания или сооружения.

Отделка потолков и стен не моделируется.

**Требования к выполнению Стен**

На уровне проработки ЦИМ:

* цветовое решение наружных стен фасадов выполнено согласно документации;
* у всех элементов заполнен параметр "Марка", "Марка группы", "Тип группы", "Порядковый номер в группе". Параметр Тип группы имеет значение "Конструкции".

**Маркировка групп элементов стен и перегородок**

При маркировке элементов ЦИМ, формирующих стены и перегородки, атрибут «Порядковый номер в группе» не заполнять.

Значение атрибута «Марка группы», элементов, формирующих наружные стены, должно содержать название фасада (например, Фасад 1-7).

Не допускается использование атрибута «Марка группы» с одинаковым значением на разных уровнях (за исключением фасадных стен).

**Требования к выполнению перекрытий**

На уровне проработки ЦИМ, перекрытия могут быть выполнены:

* всех элементов перекрытий заполнен параметр "Марка", "Марка группы", "Тип группы", "Порядковый номер в группе". Параметр Тип группы имеет значение "Конструкции".

Запрещено использовать элементы Типа «Перекрытие» минимальных толщин для формирования ненулевой площади помещений (для BIM-системы Renga).

**Требования к выполнению металлических конструкций**

Металлические конструкции должны быть выполнены элементами балок, колонн, пластин (Renga), элементами в контексте (Revit) с принадлежностью к соответствующей категории (каркас несущий).

В зависимости от уровня проработки модели металлические конструкции:

* элементы труб выполнены балками, профилем, соответствующим сортаменту. Колонны, балки, связи прокатных профилей выполнены с детализацией узлов;
* висячие в воздухе элементы балок не имеющих связей или опорных пластин, элементов крепления не допускается.

Перемычки для проёмов должны вырезать объём из стен. Не допускается в ЦИМ создавать искусственно вырезы для тел перемычек над проемами.

**Требования к выполнению помещений**

Тип объектов ЦИМ «Помещение» на первом этаже должен иметь номер, площадь и наименование в соответствии с объемно-планировочным решением. Высота помещения должна соответствовать высоте от уровня размещения до низа перекрытия следующего выше этажа.

Помещения на первом этаже должны иметь номер, наименование и площадь, полученные с помощью инструмента Помещение.

**Маркировка помещений**

При маркировке объектов «Помещение», должны быть заполнены атрибуты: Марка, Марка группы, Порядковый номер в группе и Тип группы. Марка группы должна быть уникальна для каждого уровня. Не допускается использование атрибута с одинаковым значением для помещений на разных уровнях.

**Маркировка дверей и окон**

При маркировке объектов «Окно» и «Дверь», должны быть заполнены атрибуты: Марка, Марка группы, Порядковый номер в группе и Тип группы. Марка группы должна быть уникальна для каждого уровня. Не допускается использование атрибута «Марка группы» с одинаковым значением для окон и дверей на разных уровнях.

В зависимости от уровня проработки модели:

* Тип элемента «Окно». У всех элементов есть и заполнены атрибуты «Марка», «Марка группы», «Тип группы», «Порядковый номер в группе».
* Тип элемента «Дверь». У всех элементов есть и заполнены атрибуты «Марка», «Марка группы», «Тип группы», «Порядковый номер в группе».

Не допускается использование атрибута «Марка группы» с одинаковым значением на разных уровнях.

**Маркировка колонн**

При маркировке объектов «Колонна» должны быть заполнены атрибуты: Марка, Марка группы, Порядковый номер в группе и Тип группы.

**Требования к проемам для прохода инженерных сетей**

В наружных и внутренних стенах, кровле, полах и перекрытиях должны быть выполнены все необходимые проемы для прохода инженерных сетей.

Проемы в стенах для прохода инженерных сетей выполнить в виде отверстий (Инструмент отверстие)/(семейство Проем) в ограждающих конструкциях, отображение заделки проема в ЦИМ не требуется.

**Требование к чертежам**

В рамках разработанной ЦИМ должны быть получены чертежи, ассоциативно связанные с элементами ЦИМ — будут выбраны экспертами в Д-2.

Все чертежи должны представлять сущность ЦИМ в проприетарном формате и размещаться на соответствующие оформленных Листах.

Требования к оформлению чертежей:

* на планах должны быть проставлены координационные оси, размеры между ними, линейка продольных и поперечных размеров через ОКС по планам, помещения с номером и экспликацией к соответствующим планам этажей ассоциативно связанной с ЦИМ.
* Указано название чертежа, заполненная основная надпись с указанием разработчика;
* корректно подобран масштаб чертежа

**Модуль В. Информационное моделирование: инженерные сети и оборудование**

*Время на выполнение модуля: 3 часа.*

**Задание:** Модуль регламентирует создание ЦИМ по разделу ОВ/ВК, а также включает в себя:

* 1. Моделирование систем К4н в кинотеатре по осям 1-6. Геометрия кинотеатра в осях 1-6 будет предоставлена конкурсантам в день выполнения модуля;
	2. Создание и размещение в СОД аксонометрии К4н в формате электронного подлинника, с подписанием неквалифицированной ЭЦП;
	3. Дренажный насос должен быть разработан на STDL с выбором объема. Наименование согласно Приложение №4 Требования к наименованию файлов. Марка дренажного насоса будет доступна участникам в рамах 30% изменений.

Уровень проработки информационной модели согласно предоставленной документации.

Элементы ЦИМ, представляющие в модели трубопровод и арматуру, расположенную на нем, должны быть расположены в модели в стык: без зазоров и пересечений.

Изоляция трубопроводов не выполняется и не учитывается.

ИОС для моделирования может быть заменена в рамках 30% изменений.

**Требований к маркировке трубопроводов и арматуры**

У всех элементов, формирующих в ЦИМ трубопровод, должен быть заполнен атрибут «**Обозначение системы**», указывающий на принадлежность элемента ЦИМ к трубопроводам определенной системы или подсистемы.

Значение атрибута должно содержать буквенно-цифровое обозначение системы (подсистемы) трубопровода по принципиальной схеме.

Элементы ЦИМ, представляющие трубопроводную арматуру, должны быть промаркированы так же, как и элементы группы трубопровода, на котором они расположены.

**Требование к чертежам**

В рамках модуля должна быть получена аксонометрия системы, ассоциативно связанные с элементами ЦИМ.

Все чертежи должны представлять сущность ЦИМ в проприетарном формате и размещаться на соответствующие оформленных Листах. Так же необходимо выложить чертеж в виде электронного подлинника и размещен в СОД, подписан ЭЦП.

Требования к оформлению чертежей:

* указано название чертежа, заполненная основная надпись с указанием разработчика;
* на схеме должны быть обозначены элементы при помощи марки трубопроводной арматуры;
* корректно подобран масштаб чертежа.

**Модуль Г. Управление проектом, координация и адаптация информационной модели**

*Время на выполнение модуля: 2 часа*

**Задание:** выполнение модуля предполагает:

* Размещение полученных чертежей в СОД;
* Работа с заданиями по разработке чертежей, подпись ЭЦП;
* Формирование ЦИМ в формате IFC 4;
* Маппирование;
* Координация;
* Поиск и устранение коллизий;
* Симуляция строительства.

**Требования к управлению проектом**

Все чертежи, которые необходимо конкурсанту выполнить в рамках модуля Б, должны быть размещены в СОД в формате XPS и подписаны неквалифицированной ЭЦП – электронной цифровой подписью.

Внутри СОД, в проекте конкурсанта, должны быть размещены разделы соответствующие документации по модулям и в каждом таком разделе должны быть размещены соответствующие чертежи в формате XPS.

**Требования к формированию ЦИМ в формате IFC**

Результатом информационного моделирования должна быть консолидированная цифровая модель объекта капитального строительства, представленная в СОД через формат IFC.

Формат файлов IFC: STEP Physical File (IFC-SPF, расширение “.ifc”); Версия спецификации IFC: IFC4 ADD2 TC1.

Вид представления модели (Model View Definition): MVD «Reference View 1.2» Использование других видов представления модели (Model View Definition) не допускается. ЦИМ, представленные в отличных видах представления модели (Model View Definition), не будут рассматриваться при проверке.

Результат моделирования должен быть представлен как сводная цифровая модель в одном файле, так и в виде нескольких файлов, содержащих ЦИМ, указанных в модулях, размещенная на Диске Pilot-Storage в папке, соответствующей проекта.

**Требования к маппированию атрибутов, в том числе с учетом методики реляционного маппирования**

Все атрибуты одного элемента ЦИМ, требуемые в модулях, должны быть представлены в одном пользовательском наборе свойств (IfcPropertySet) с именем «**Pset\_Marks**».

Набор свойств «Pset\_Marks» должен содержать в зависимости от требований по модулям и к элементам ЦИМ, такие атрибуты как: «Марка», «Марка группы», «Тип группы», «Порядковый номер в группе» и их соответствующие значения (если применимо).

Распределение атрибутов по нескольким наборам свойств не допускается, за исключением системных, заранее настроенных атрибутов (согласно схеме IFC 4), которые нельзя изменить на пользовательском уровне.

Атрибуты, представленные в других пользовательских наборах свойств, не оговоренных заданием, будут игнорироваться при проверке.

Не допускается применение в одном элементе ЦИМ нескольких наборов свойств (IfcPropertySet) с именем «Pset\_Marks» с одинаковыми атрибутами.

Все атрибуты одного элемента ЦИМ, указанные в Приложении №5 Требования к уровню проработки элементов ЦИМ, должны быть представлены в одном пользовательском наборе свойств (IfcPropertySet) с именем «**Pset\_Quantities»**.

Требования по отсутствию коллизий

Сводная цифровая модель (в проприетарном формате) не должна содержать пересечений между элементами ЦИМ, которые моделируют участники.

Консолидированная цифровая модель, разработанная по чертежам, должна быть проверена на коллизии по условию пересечения различных сочетаний дисциплин, выполненных участниками.

Конкурсантам самостоятельно требуется провести проверку на коллизии при помощи инструментов поисковых наборов СОД Pilot-BIM. Должны быть реализованы проверки, где бы проверялись пересечения (отдельные Журналы проверок):

* Стены и Перекрытия;
* Стены и Трубы;
* Перекрытия и Трубы.

Интервал по обнаружению мягких коллизий до 25 единиц.

Допускаются коллизии элементов ЦИМ с сборками, однако в журнале коллизий данное пересечение должно быть обработано как «Не требует исправления».

В сводной цифровая модели не должно быть дублированных и перекрывающихся объектов.

В сводной цифровой модели не должно быть объектов не в проектном положении: расположенных вне зоны размещения здания или в некорректном для их положения месте.

**Требования по разработке проекта 4D – симуляции процесса строительства**

Требуется, используя план-график строительно-монтажных работ, разработанный в Модуле А, связать задачи графика с элементами трехмерной модели. Необходимо чтобы каждая задача графика была связана с фермой как целой конструкции. Экспертам должна быть предоставлена возможность запустить симуляцию процесса согласно созданного плана при помощи функционала Pilot-BIM. Симуляция и график должны охватывать монтаж всех ферм модели.

**Модуль Д. Предоставление и защита проекта**

Время на выполнение модуля 2 часа (1 час на подготовку презентации, 1 час на защиту).

**Задание:** в соответствии с конкурсным заданием конкурсанты предоставляют свой проект в виде презентации. В презентации необходимо показать навыки и методы работы по BIM-моделированию и процессов, связанных с моделированием, отразить ошибки, выявленные в документации в ходе информационного моделирования с указанием ошибки и скриншотом конфликта:

* организации работы над реализацией проекта;
* применимых знаниях и навыков по компетенции Технологии информационного моделирования.

Приветствуется и дополнительно оценивается использование в презентации обходов, облетов и других наглядных способов предоставления проектного решения.

# СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ

Оценка знаний конкурсанта должна проводиться через практическое выполнение Конкурсного задания. В дополнение могут учитываться требования работодателей для проверки теоретических знаний / оценки квалификации.

Модули конкурсного задания выполняются последовательно и сдаются в срок указанный в каждом из модулей в отдельности, исходя из количества, отведенного на каждый модель часов. Выполненное конкурсное задание выложенное в СОД позже указанного времени или не выложенное в СОД — не оценивается.

Если в папке конкурсанта на Диске Pilot-Storage, должна быть представлена сводная ЦИМ или ЦИМ в нескольких файлах, с маркером состояния: «Файл загружен полностью.

Целью конкурсного задания является разработка трехмерной ЦИМ кинотеатра по предоставленным чертежам.

Объем файл на диске Pilot-Storage, содержащий ЦИМ в прориетарном формате BIM-системы не должен превышать 30 Мб для Renga и не более 100 Мб для Revit. Файлы, превышающие объем проверки не подлежат.

Чертежи доступны по ссылке https://disk.yandex.ru/d/xnJhgcju-qRK0g

Конкурсное задание и чертежи с 30% изменений будут доступны для конкурсантов в СОД (будут выложены в СОД Главным экспертом в Д1).

* 1. **Личный инструмент конкурсанта**

Инструментарий конкурсанта: неопределенный.

- Digital Toolbox: usb-носитель с шаблоном проекта для BIM-системы. Библиотеки допускается включать в шаблон в виде семейств/библиотек или сборок. Пространство 3D-вида/модели шаблона/проекта, содержащий библиотеки в BIM-системе должно быть пустым.

Не допускается использование готовых плагинов (кроме плагинов, разработанных вендором)/скриптов, использование заранее подготовленных файлов маппирования, а также графиков планирования.

Все скрипты автоматизации разрабатываются конкурсантами на площадке во время соревновательных дней. Языки программирования и IDE могут быть предустановлены в день Д-1 по требованию конкурсантов.

**2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке**

- не допускается использование готовых плагинов и решений;

- еда и напитки;

-любые электронные устройства личного пользования при работе с конкурсным заданием.

**2.3. Результат Конкурсного задания не оценивается, если**:

- результат не предоставлен в рамках отведенного рабочего времени работы по модулям (при размещении в СОД);

*-* результат работы отсутствует в СОД.

**Digital Toolbox**

В Digital Toolbox допускается:

- наличие (отдельно не в составе шаблона) собственных разработанных загружаемых семейств в формате \*.RFA для использования их при разработке

 - наличие собственных разработанных библиотек на языке STDL в формате \*.RST для использования их при разработке

После передачи и установки **Digital Toolbox** он «закрывается» (запоминается структура, целостность и состав toolbox как с точки зрения файлов, так и внутреннего содержания) и проверяется каждый день до начала соревнований на модификации.

**Оценка:**

Оценка модулей может проводиться оценивающими экспертами отдельно от полностью готовой и сданной работы по мере их готовности и расписания Чемпионата.

**Дисквалификация**

Допускается дисквалификация:

1. конкурсантов, если будет задокументирован факт выполнения конкурсного задания сторонними лицами;

2. экспертов:

- если эксперты будут обсуждать конкурсное задание вне отведенного времени для обсуждения конкурсного задания экспертов с участниками;

- если не соблюдают этику поведения на конкурсное площадке, этику Чемпионата.

# Приложения

Приложение №1. Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания;

Приложение №2. Матрица конкурсного задания;

Приложение №3. Инструкция по охране труда по компетенции «Технологии информационного моделирования BIM»;

Приложение №4. Требования к наименованию файлов;

Приложение №5. Требования к уровням проработки.

1. *Указывается суммарное время на выполнение всех модулей КЗ одним конкурсантом.* [↑](#footnote-ref-2)