****

План застройки

«Электромонтаж»

Итоговый чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2025 г.

2025 г.

**Типовой «План застройки» рассчитан на 20 рабочих мест**

Необходимые помещения:

* Рабочая зона – место выполнения подготовительных работ (слесарных, коммутационных и т.д.) + рабочая кабинка. Площадь 450-500 м².
* Рабочая кабинка – это плоскости, на которые устанавливается электрооборудование (кабеленесущие системы, элементы управления и нагрузки, НКУ и т.д.), размер: (слева, центр, справа) 1200х1600х1200мм., высота 2500мм, угол разворота: 100-110 градусов. Площадь 13-15 м². (на 1 конкурсанта)
* Брифинг зона. Помещение для экспертов. Площадь 60-80 м².
* Раздевалка. Помещение для уконкурсантов. Площадь 40-60 м².
* Склад. Помещение для хранения расходных материалов и оборудования. Площадь 24-30 м².

\*Необходимые данные по оснащению помещений указаны в файле

 «02-Инфраструктурный лист»





