| **ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ** | | | | | | | | | **№\_\_\_\_\_\_** | | **Форма-1** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип ВС:**  **Компонента** |  | | | **Рег. номер:** | |  | | **Серийный номер ВС:**  **Компонента** | | | |  |
| **Описание работы:** | | |  | | | | | | | | | |
| **ФИО:** | |  | | | **Дата:** | |  | | **Регион:** |  | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Описание неисправности:** | **Исполнит.** | **Контролер** |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **РАБОТЫ ПО ТО НА ВС / КОМПОНЕНТЕ ВЫПОЛНЕНЫ** | | | |
| **Дата окончания ТО (дд.мм.гггг):** |  | **Время окончания** (UTC) |  |
| **Исполнитель** | | **Контролер** | |
| **Подпись** | | **Подпись** | |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ВЕДОМОСТИ ДЕФЕКТОВ

- Ни одно поле ведомости не должно оставаться пустым;

- В случае, если информация для заполнения какого-либо поля ведомости отсутствует, то в соответствующем поле ведомости ставится N/A;

- Сокращения в ведомости не допускаются, кроме используемых в технической или конкурсной документации;

- Номер ведомости участник проставляет самостоятельно по порядку (1,2,3…);

- Тип ВС или компонента берутся непосредственно с них;

- Регистрационный номер ВС берется с него самого, для компонента в этом поле ставится N/A;

- Серийный номер берется непосредственно с ВС или компонента;

- Описание работы – Визуальный осмотр…( указать наименование зоны или компонента);

- В поле «Регион» указывается регион, в котором проходит экзамен;

- В разделе «Описание неисправности» все записи нумеруются. Роспись ставится за каждый отдельный пункт, **но только в том случае, если неисправность устранена**. В оставшемся пустом месте раздела ставится символ Ƶ. Если данный символ проставлен, то за него надо расписаться. Поле «Контролер» участником не заполняется;

- Раздел «Работы по ТО на ВС/компоненте выполнены» заполняется после того, как раздел «Описание неисправности» полностью оформлен **и все неисправности устранены**; **Если одна или несколько неисправностей не устранены, раздел не заполняется.**

- Время UTC это время по Гринвичу, т.е. если, например, местное время в Москве 10.00, то время UTC это Московское время минус 3 часа, т.е. 07.00

- Если необходимо продолжить ведомость на несколько страниц, то номер ведомости на следующей странице присваивается так – если номер ведомости №1, то номер на следующей странице ставится №1/2, на следующей №1/3 и т.д. Поле «Работы по ТО на ВС/компоненте выполнены» заполняется на последней странице, на предыдущих страницах в это поле ставится символ Ƶ с росписью.

- Исправления:

* Ошибочная запись зачеркивается одной горизонтальной чертой, так, чтобы ошибочная запись была читаема;
* Рядом с ошибочной записью делается правильная запись и ставится подпись.