**В1 - Правка поверхности детали**

**Алгоритм работы.**

1. Определить области деформации поврежденных участков.

alyarm *Зоны, обведенные экспертами не ремонтировать (иные дефекты детали).*



**Б**

**В**

**А**

2. Отремонтировать поврежденные поверхности панели крыла.

- зоны «А», «Б», «В» с использованием ручного рихтовочного инструмента.

alyarm *Вмятины, не отмеченные на рис.7, не ремонтировать (предназначены для шпатлевания).*

3. Отшлифовать зоны ремонта «А», «Б», «В».

*Поверхность шлифовать не грубее P180.*

|  |
| --- |
| 4. Выполнить матование зон ремонта «А», «Б», «В», (зона перехода области зачистки с металла на грунт)  5. Предоставить деталь к осмотру в чистом виде.  6. Убрать рабочее место.  **Знак 6.16 Стоп-линия / Дорожные знаки купить из наличия в Москве недорого  от производителя | низкая цена | световозвращающие по ГОСТ / Информационные  знаки дорожного движения купить из наличия в Москве / Продукция**  Сообщить экспертам о завершении выполнения модуля конкурсного задания |