План застройки.

Компетенция «Электромонтаж»

Типовой «План застройки» рассчитан на 8 рабочих мест.

Необходимые помещения:

Брифинг зона – место проведения инструктажей, совещаний, собраний для экспертов и участников. Площадь 60-65 м².

Рабочая зона – место выполнения подготовительных работ (слесарных, коммутационных и т.д.) + рабочая кабинка. Рабочая кабинка – это плоскости, на которые устанавливается электрооборудование (кабеленесущие системы, элементы управления и нагрузки, НКУ и т.д.), размер: (слева, справа) 1250х1250мм., высота 2400мм, угол разворота: 90 градусов. Площадь 12-15 м². (на 1 конкурсанта)

Комната экспертов. Помещение для экспертов. Площадь 35-40 м².

Комната конкурсантов. Помещение для участников. Площадь 35-40 м².

Склад. Помещение для хранения расходных материалов и оборудования. Площадь 24-30 м².

Комната управления компетенцией – место подготовки документов соревнований, проведения закрытых совещаний, хранения закрытой документации.

\*Необходимые данные по оснащению помещений указаны в Приложении 3 «Инфраструктурный лист»















