

Инструкция по охране труда

компетенция «Окраска автомобиля» ЮНИОРЫ

Регионального чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2024г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г.

**Содержание**

[1. Область применения 3](#_heading=h.30j0zll)

[2. Нормативные ссылки 3](#_heading=h.1fob9te)

[3. Общие требования охраны труда 3](#_heading=h.2et92p0)

[4. Требования охраны труда перед началом работы 6](#_heading=h.tyjcwt)

[5. Требования охраны труда во время работы 7](#_heading=h.3dy6vkm)

[6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 9](#_heading=h.1t3h5sf)

[7. Требования охраны труда по окончании работы 10](#_heading=h.4d34og8)

**1. Область применения**

1.1 Настоящие правила разработаны на основе типовой инструкции по охране труда с учетом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда, правил по охране труда и предназначена для конкурсантов Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2023 г.

1.2 Выполнение требований настоящих правил обязательны для всех конкурсантов Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2023 г. (далее Финал) компетенции «Окраска автомобиля».

**2. Нормативные ссылки**

2.1 Правила разработаны на основании следующих документов и источников:

2.1.1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.

2.1.2 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Приказ от 2 декабря 2020 г. N 849н «Об утверждении правил по охране труда при выполнении окрасочных работ».

**3. Общие требования охраны труда**

3.1 К выполнению конкурсного задания по компетенции «Окраска автомобиля» допускаются конкурсанты Чемпионата, прошедшие медицинский осмотр, вводный инструктаж по охране труда, инструктаж на рабочем месте, обучение и проверку знаний требований охраны труда, имеющие справку об обучении (или работе) в образовательной организации (или на производстве) по профессии «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», профессиональные навыки по окрасочным работам на автомобиле и имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений и оборудования.

3.2 Конкурсант Чемпионата обязан:

3.2.1 Выполнять только ту работу, которая определена его ролью на Финале.

3.2.2 Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.

3.3.3 Соблюдать требования охраны труда.

3.3.4 Немедленно извещать экспертов о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью конкурсантов Чемпионата, о каждом несчастном случае, происшедшем на Финале, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

3.3.5 Применять безопасные методы и приёмы выполнения работ и оказания первой помощи, инструктаж по охране труда.

3.3 При выполнении работ на конкурсанта Чемпионата возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:

- поражение электрическим током;

- повышенная загазованность воздуха рабочей зоны, наличие в воздухе рабочей зоны вредных аэрозолей;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенная температура обрабатываемого материала, изделий, наружной поверхности оборудования и внутренней поверхности замкнутых пространств, расплавленный металл;

- ультрафиолетовое и инфракрасное излучение;

- повышенная яркость света при осуществлении процесса сварки;

- повышенные уровни шума и вибрации на рабочих местах;

- физические и нервно-психические перегрузки;

- падающие предметы (элементы оборудования) и инструмент.

3.4 Все конкурсанты Чемпионата (эксперты и конкурсанты) должны находиться на площадке в спецодежде, спецобуви и применять средства индивидуальной защиты:

3.5 Конкурсантам Чемпионата необходимо знать и соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии.

3.6 При выполнении электросварочных работ конкурсантами Чемпионата должны выполняться требования пожарной безопасности.

3.7. Конкурсные работы должны проводиться в соответствии с технической документацией задания Чемпионата.

3.8. При выполнении конкурсного задания конкурсант должен знать:

* Знаки безопасности, используемые на рабочем месте, для обозначения присутствующих опасностей:
* - F 04 Огнетушитель 
* -  E 22 Указатель выхода 
* - E 23 Указатель запасного выхода 
* - EC 01 Аптечка первой медицинской помощи 
* - P 01 Запрещается курить 
* В помещении комнаты экспертов, а также на площадке находится аптечка первой помощи, укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее необходимо использовать для оказания первой помощи, самопомощи в случаях получения травмы.

3.9. Конкурсанты обязаны соблюдать действующие на Финале правила внутреннего распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы, перерывы для отдыха и питания и другие вопросы использования времени Чемпионата.

3.10. В случаях травмирования или недомогания необходимо прекратить работу, известить об этом экспертов и обратиться в медицинское учреждение.

3.11. Лица, не соблюдающие настоящие Правила, привлекаются к ответственности согласно действующему законодательству.

**4. Требования охраны труда перед началом работы**

4.1 Перед началом выполнения работ конкурсант обязан:

* В день до начала соревнования все конкурсанты должны ознакомиться с инструкцией по технике безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, местами расположения санитарно-бытовых помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, подготовить рабочее место в соответствии с техническим описанием компетенции.
* Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной защиты. Одеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки рабочих мест, инструмента и оборудования.
* По окончании ознакомительного периода, конкурсанты подтверждают свое ознакомление со всеми процессами, подписав лист прохождения инструктажа по работе на оборудовании по форме, определенной Оргкомитетом.

4.2 Конкурсант не должны приступать к работе при следующих нарушениях требований безопасности:

* Инструмент и оборудование, не разрешенное к самостоятельному использованию, к выполнению конкурсных заданий подготавливает уполномоченный эксперт. Для возрастной категории 14–16 лет при выдаче электрических машин и инструмента ответственное лицо в присутствии конкурсанта обязательно осматривает, проверяет исправность изоляции и работу на холостом ходу, проверяет затяжку винтов, болтов и гаек, крепящих узлы и детали, состояние проводов, целость изоляции, отсутствие изломов жил, исправность заземления, проверяет надежность крепления деталей на поворотном столе. Конкурсанты могут принимать посильное участие в подготовке под непосредственным руководством и в присутствии эксперта.
* Конкурсанту запрещается приступать к выполнению конкурсного задания при обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить эксперту и до устранения неполадок к конкурсному заданию не приступать.

4.3 Конкурсанту запрещается приступать к выполнению конкурсного задания при обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях нужно немедленно сообщить техническому эксперту и до устранения неполадок к конкурсному заданию не приступать.

**5. Требования охраны труда во время работы**

5.1 При выполнении конкурсных заданий конкурсанту необходимо соблюдать требования безопасности при использовании инструмента и оборудования.

5.2

| **Наименование инструмента/ оборудования** | **Требования безопасности** |
| --- | --- |
| Поворотный стол | * Убедиться в надежной фиксацией детали; * При изменении положения убедиться в надежном фиксировании деталей запорного механизма. * Прекратить эксплуатацию стола при видимой деформации и неработающих фиксирующих замков. * Ставить и снимать, перемещать тяжелые и габаритные детали только с привлечением дополнительной помощи. * Заземлять столы при нанесении ЛКМ в покрасочной камере. |
| Эксцентриковые и полировальные электрические машинки | * Включить инструмент только в розетку с указанием вольтажа и контуром заземления * При замене оснастки на машинке обязательно отключить от эл.сети. * Применять инструмент только по назначению. * Ставить машинку на стол во время работы только после полной остановки мотора * Быть внимательным при обработки острых кромок деталей. * Не разбирать и не лазить острыми предметами в технологические отверстия оборудования во время чистки * При отказе оборудования, эксплуатацию прекратить и выключить из эл.сети * Не пытаться самостоятельно отремонтировать оборудование.   Не пытаться самостоятельно производить чистку оборудования . |
| Окрасочный и обдувочный пистолет | * Разъединять и соединять шланги только после прекращения подачи воздуха. * Отделять воздушный шланг от краскопульта только двумя руками крепко фиксируя инструмент * Не допускать направление воздушного потока ЛКМ на человека. * Проверять факел и качество распыления, только в специальном месте. * Разбирать для очистки и ремонта, только при отключенном шланге подачи воздуха. * Менять емкости с ЛКМ при отключенном шланге подачи воздуха. * Использовать оборудование только по назначению. * Ставить ручное окрасочное оборудование в спец. Кредлы. * Не завышать подачу давления воздуха на оборудования больше, чем предписано инструкцией по применению. * Шланги подачи воздуха стараться не перегибать в местах соединения с оборудованием. * Резьбовые соединения на пистолете проверять спец.гаечным ключом. * Не производить самостоятельную чистку окрасочного пистолета. |
| Аппарат пылеудаляющий | * Не перегибать всасывающий шланг. * Включить аппарат только в розетку с указанием вольтажа и контуром заземления * Обращать внимание на наличие посторонних шумов. * Перед продолжительной работы проверять мощность всасывания и наполняемость пылесборного мешка. * Чистка пылесоса только по специальной инструкции для данного вида оборудования. * Не завышать подачу давления воздуха на оборудования больше, чем предписано инструкцией по применению. * Не производить самостоятельную разборку для очистки и ремонта пылеудаляющего аппарата. |
| Инфракрасная сушка | * Запрещаются манипуляции с установкой и ламповыми панелями при включенных лампах. * Включить установку только в розетку с указанием вольтажа и контуром заземления. * Перед выполнением работ читать инструкцию по эксплуатации. * При выполнении работ одевать защитные очки, предохраняющие глаза от светового излучения. * Категорически запрещается прикасаться к нагревательным элементам руками во время работы установки, а также оставлять вкл. без присмотра. * Не оставлять посторонние предметы на нагреваемой поверхности. * Перемещать сушку только с привлечением дополнительной помощи. |
| Мойка для краскопультов | * Не производить самостоятельную чистку окрасочного пистолета. |
| Окрасочно-сушильное оборудование | * Выполнять окрасочные работы в защитном комбинезоне и с системой защиты органов дыхания. * При отключении вентиляционных установок прекратить выполнение работ и покинуть ОСК. * О пролитых на поверхность пола ЛКМ следует немедленно уведомить экспертов. * Шланги подачи воздуха стараться не перегибать в местах соединения с оборудованием. * Ставить ручное окрасочное оборудование в спец. Кредлы. * Категорически запрещается проверять факел и качество распыления на стенах ОСК. * Запрещается выполнение окрасочных работ с открытыми входными дверями ОСК. |
| Лайт-бокс | * Использовать оборудование только по назначению. * Включить аппарат только в розетку с указанием вольтажа и контуром заземления. * Запрещаются манипуляции с установкой и ламповыми панелями при включенных лампах. * При возникновении искрения или задымления немедленно прекратить работы и вызвать специалиста. * При отказе оборудования или одного из его режимов не пытаться самому проводить ремонтные работы. * Категорически запрещается прикасаться к лампам руками во время работы лайт-бокса, а также оставлять вкл. без присмотра. |

5.3 При неисправности инструмента и оборудования – прекратить выполнение конкурсного задания и сообщить об этом эксперту, а в его отсутствие заместителю главного эксперта.

**6. Требования охраны в аварийных ситуациях**

6.1 При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, необходимо:

6.1.1 Немедленно прекратить работы и известить главного эксперта.

6.1.2 Под руководством технического эксперта оперативно принять меры по устранению причин аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным случаям.

6.2 При обнаружении в процессе работы загораний необходимо:

* При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить главного эксперта. При последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями Главного эксперта или должностного лица, заменяющего его. Приложить усилия для исключения состояния страха и паники.
* При обнаружении очага возгорания на конкурсной площадке необходимо немедленно оповестить главного эксперта и покинуть опасную зону.
* При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать – бег только усилит интенсивность горения.
* В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в сторону эвакуационного выхода.

6.3 При несчастном случае необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 103 или 112 и сообщить о происшествии главному эксперту.

6.5 В случае возникновения пожара:

6.5.1 Оповестить всех конкурсантов Чемпионата, находящихся в производственном помещении.

6.5.2 Принять меры к вызову на место пожара непосредственного руководителя или других должностных лиц.

6.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета нельзя подходить к нему близко, необходимо предупредить о возможной опасности главного эксперта или других должностных лиц.

**7. Требования охраны труда по окончании работы**

7.1 После окончания работ каждый конкурсант обязан:

* Отключить электрические приборы, оборудование, инструмент и устройства от источника питания.
* Привести в порядок рабочее место эксперта и проверить рабочие места конкурсантов.
* Сообщить техническому эксперту о выявленных во время выполнения конкурсных заданий неполадках и неисправностях оборудования, и других факторах, влияющих на безопасность труда.