УТВЕРЖДАЮ   

	

(наименование организации)

(должность и Ф.И.О. лица, утверждающего ТРА станции)

(дата утверждения)

 	
ТЕХНИЧЕСКО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ АКТ	

железнодорожной станции ______________________________________________
(промежуточная станция, разъезд, обгонный пункт, путевой пост) 	

1. Общие сведения
1.1.	Характер работы и класс железнодорожной станции.

Железнодорожная станция по характеру работы является ______________________ и отнесена к_______________ классу.
	
1.2. Прилегающие к станции перегоны, основные средства сигнализации и связи при движении поездов и порядок их использования для организации движения:

1.2.1. Нечетное направление:

1.2.2. Четное направление:

2. Перечень железнодорожных путей необщего пользования и места их примыкания:

п/п N	Наименование организации, для обслуживания которой предназначен железнодорожный путь необщего пользования	Принадлежность железнодорожного пути необщего 
пользования	Место примыкания и граница железнодорожного пути необщего пользования	Наличие предохранительных устройств для предупреждения выхода железнодорожного подвижного состава с железнодорожного пути необщего пользования	
1 	2 	3 	4 	5 	

2.1 Примыкание железнодорожных путей, переданных в ведение других подразделений владельца инфраструктуры, с указанием границ между ними и железнодорожными путями железнодорожной станции

п/п N	Наименование подразделения	Место примыкания и граница	Наличие предохранительных устройств для предупреждения выхода железнодорожного подвижного состава	
1	2	3	4	

3. Ведомость парков и железнодорожных путей:

Номера железнодорожных путей	Назначение железнодорожных путей	Стрелки, ограничивающие железнодорожный путь	Полезная длина железнодорожного пути в метрах	Вместимость в условных вагонах	Наличие на железнодорожном пути	
		от	до			электрической изоляции	контактной сети	устройств автоматической локомотивной сигнализации	
1 	2 	3 	4 	5 	6	7	8 	9	

									

4. Стрелочное хозяйство

4.1. Централизованные стрелки:

Номера постов	Номера стрелок, входящих в пост	Должность работника железнодорожной станции, который переводит стрелки	Порядок убеждения в свободности стрелки от железнодорожного подвижного состава	
			при нормальном действии устройств СЦБ	при неисправности устройств СЦБ	
1	2	3	4	5	

4.2. Централизованные стрелки, которые можно передавать на местное управление:

Номера постов (коло- нок)	Номера стрелок, управляемых с постов (колонок)	Должность работника железнодорожной станции, который переводит стрелки	Порядок убеждения в свободности стрелок от железнодорожного подвижного состава	
			при нормальном действии устройств СЦБ	при неисправности устройств СЦБ	
1	2	3	4	5	

4.3. Нецентрализованные стрелки:

Номера районов	Номера постов	Номера стрелок, входящих в пост	Нормальное положение стрелок	Система запирания стрелок	Работник железнодорожной станции (должность), у которого хранятся ключи от запертых стрелок	Освещение стрелок	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	

4.4. Нецентрализованные стрелки, не обслуживаемые дежурным стрелочного поста:

Номера районов	Номера стрелок, входящих в районы	Нормальное положение стрелок	Система запирания стрелок	Должность работника железнодорожной станции, который переводит стрелки	Работник железнодорожной станции (должность), который осуществляет техническое обслуживание и очистку стрелок	Работник железнодорожной станции (должность), у которого хранятся ключи от запертых стрелок	Освещение стрелок	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	

5. Районы работы дежурных стрелочного поста, сигналистов:

Районы работы и
должности работников	Основные обязанности, возложенные на работников	
1	2	

6. Места хранения инвентаря, применяемого при нарушении нормальной работы устройств СЦБ

Наименование инвентаря	Место хранения	Количество	
1 	2 	3 	

7. Пассажирские и грузовые устройства:
Номера  железнодорожных путей	Наименование устройств	Длина (в метрах или вагонах)	
1 	2 	3 	

8. Освещение станционных железнодорожных путей:

Место установки осветительных точек  
 	Количество	Места включения освещения   	
	мачт  	гирлянд, светильников  
 	других точек освещения  
 		
	прожекторов на них 	ксеноновых ламп 				
1 	2 	3 	4 	5 	6 	

9. Восстановительные и пожарные поезда, аварийно-спасательные команды, ремонтно-восстановительные бригады регионального центра связи, контактной сети, медицинские и ветеринарные пункты, полиция:
Наименование	Станция приписки железнодорожного подвижного состава или местонахождение	Порядок вызова	
1 	2 	3 	

10. Время, необходимое для приготовления маршрута приема (отправления) поездов при нарушении нормального действия устройств СЦБ:

Для приема поездов:

С железнодорожной станции _____________ на (в) _______ железнодорожный путь (парк) ____ мин.

Для отправления поездов:

На железнодорожную станцию ____________ с (из) ______ железнодорожного пути (парка) ____ мин.

11. Порядок прекращения маневров перед приемом или отправлением поезда:

12. Порядок проверки свободности железнодорожных путей.
12.1. Устройства электрической изоляции железнодорожных путей:

12.2. Порядок действий при нарушении нормальной работы устройств электрической изоляции железнодорожных путей или их отсутствии: 

13. Порядок контроля правильности приготовления маршрута приема, отправления поездов: 

13.1. Нормальное действие устройств СЦБ: 

13.2. Нарушение нормального действия устройств СЦБ: 

14. Нецентрализованные стрелки, положение и исправность которых разрешается проверять не для каждого поезда:

Номера постов	Номера стрелок	Периодичность проверки	
1 	2 	3 	

15. Порядок пропуска поездов и маневровых составов по железнодорожным путям, расположенным между пассажирским зданием и стоящим на железнодорожной станции пассажирским поездом при отсутствии переходного моста или тоннеля:

16. Контроль за проследованием поездов, не имеющих остановки:
Железнодорожные пути приема и отправления поездов	Районы и посты, участвующие в приготовлении маршрута	Должность работника железнодорожной станции, который встречает или провожает поезда, место встречи	
	централизованные посты	стрелочные районы	стрелочные посты		
1	2	3	4	5	

17. Порядок контроля ДСП станции в прибытии поезда в полном составе:
Парки (железнодорожные пути) приема поездов и направление их следования	Способ проверки прибытия поезда в полном составе	
1 	2 	

18. Порядок приема на железнодорожную станцию поездов при запрещающем показании входного (маршрутного) светофора и по неправильному железнодорожному пути (при отсутствии на этом железнодорожном пути входного светофора):

18.1. Разрешение на проезд запрещающего сигнала:
Перечень входных и маршрутных (по приему) светофоров	Что служит разрешением на проезд светофора с запрещающим показанием	
1 	2 	

		

18.2. Порядок приема поездов по письменному разрешению ДСП станции:
Перечень входных
и маршрутных (по приему) светофоров	Место вручения
машинисту письменного разрешения	Работник железнодорожной станции (должность), который вручает машинисту письменное разрешение	
1	2	3	

			

19. Дополнительные меры по обеспечению безопасности стоянки пассажирских, людских, грузопассажирских и почтово-багажных поездов:

20. Порядок приема поездов на железнодорожную станцию с перегона, имеющего затяжной спуск (подъем):

Затяжной спуск (подъем) 
со стороны железнодорожной станции	Порядок приема поездов на железнодорожную станцию 
с перегона, имеющего затяжной спуск	
1	2	

21. Порядок отправления с железнодорожной станции поездов при запрещающем показании выходных светофоров и с железнодорожных путей, где нет выходных светофоров:

Железнодорожные пути (парки) отправления поездов и направление их следования	Разрешение машинисту на занятие перегона	Должность работника железнодорожной станции, который вручает машинисту разрешение на занятие перегона	Указание машинисту о возможности отправления поезда	
1	2	3	4	

21.1. Переезды на железнодорожной станции и прилегающих перегонах и порядок действий при неисправности переездной сигнализации:
Наименование 
переездов	Тип переездной сигнализации	Порядок действий ДСП станции при неисправности переездной сигнализации	
1 	2 	3 	

			

22. Наличие маневровых локомотивов и характер их работы:

Характер выполняемой работы	Серия локомотивов	Состав локомотивных и составительских бригад	
1 	2 	3 	

			

23. Меры безопасности по предупреждению случаев выхода железнодорожного подвижного состава за границу полезной длины в противоположном конце железнодорожных путей, ухода вагонов на маршруты следования поездов и в другие районы, столкновений маневрового состава в стрелочной горловине:

Районы работы	Железнодорожные пути или парки	Меры безопасности	
1 	2 	3 	

			

24. Порядок и нормы закрепления железнодорожного подвижного состава на железнодорожных путях железнодорожной станции:

Парки и номера железнодорожных путей (по паркам)	Величина уклона (в тысячных)

	С какой стороны производится закрепление

	Нормы закрепления	Должность работника железнодорожной станции, который производит закрепление тормозными башмаками, способ доклада о закреплении	Должность работника железнодорожной станции, который снимает тормозные башмаки, способ доклада о снятии	
			Наличие стационарных устройств	Количество тормозных башмаков	Количество осей			
					Норма по формуле (1) ИДП	Норма по формуле (2) ИДП			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

									

									

25. Порядок проверки закрепления железнодорожного подвижного состава:

26. Места хранения тормозных башмаков:

Места хранения	Количество и номера тормозных башмаков	Работник, отвечающий 
за наличие и сохранность тормозных башмаков	
1 	2 	3 	

27. Дополнительные указания:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Перечень приложений к техническо-распорядительному акту: