{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Критерии оценки","Перечень профессиональных задач"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Критерии оценки","index":0,"n_rows":243,"n_cols":9,"rows_kept":243,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[235,1,235,8],[229,1,229,8],[80,1,80,8],[193,1,193,8],[215,1,215,8],[223,1,223,8],[149,1,149,8],[154,1,154,8],[166,1,166,8],[86,1,86,8],[117,1,117,8],[125,1,125,8],[131,1,131,8],[141,1,141,8],[36,1,36,8],[47,1,47,8],[58,1,58,8],[62,1,62,8],[1,3,1,5],[7,1,7,4]]}
[]
[null,"Мероприятие",null,"Итоговый этап Чемпионата по профессиональному мастерству 2024 (г. Новосибирск) "]
[null,"Наименование компетенции",null,"Эксплуатация судов водного транспорта"]
[]
["Код","Подкритерий","Тип аспекта","Аспект","Судейский балл","Методика проверки аспекта","Требование или номинальный размер","Проф. задача","Макс. балл"]
[]
["А","Морское судовождение",null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(I9:I57)","v":18}]
[1,"Маневрирование и управление судном с использованием РЛС"]
[null,null,"И","Правильно произведен расчет кратчайшей дистанции сближения (Дкр).",null,"За отклонение на 1 кбт вычесть 0,1",null,5,0.6]
[null,null,"И","Правильно произведен расчет времени сближения на кратчайшую дистанцию (Ткр)",null,"За отклонение на 1 мин вычесть 0,1",null,5,0.6]
[null,null,"И","Правильно произведен расчет скорости цели Vц",null,"За отклонение на 1 уз вычесть 0,1",null,5,0.6]
[null,null,"И","Произведен расчет курса цели Кц ",null,"За отклонение на 2 град вычесть 0,2",null,5,0.8]
[null,null,"И","Рассчитан безопасный курс (Кс без) на расхождение без изменения скорости (Vс)",null,"За отклонение на 1 град вычесть 0,1",null,5,0.8]
[null,null,"И","Произведен расчет времени возвращения на прежний курс (Трасх)",null,"За отклонение на 1 мин вычесть 0,2",null,5,0.6]
[null,null,"И","Расчет выполнен (норматив 10 мин)",null,"За каждую минуту сверх норматива отнимается 0,2 балла",null,5,2]
[2,"Графическое счисление пути с определением местоположения судна (без учета ветра и течения)"]
[null,null,"И","На карту нанесена точка снятия с якоря по заданным координатам",null,"Вычесть все за отклонение ≤ 0,1 мили",null,1,0.1]
[null,null,"И","Правильно расчитан путевой угол",null,"За отклонение  на 1,0 град суммарно на всех курсах вычесть 0,1",null,3,0.4]
[null,null,"И","Правильно выполнена запись на каждой линии пути",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,0.1]
[null,null,"И","Правильно рассчитано время пути, на каждом курсе",null,"Вычесть 0,1 балл, за невыполнение на каждом курсе",null,3,0.2]
[null,null,"И","Правильно рассчитано судовое время ",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,0.1]
[null,null,"И","Правильно рассчитан отсчет лага ",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,0.2]
[null,null,"И","Правильно определены координаты местоположения судна по заданным пеленгам и дистанциям",null,"За отклонение на 0,2 мин (широта + долгота) вычесть 0,1",null,3,0.8]
[null,null,"И","Правильно выполнена запись у счислимой или обсервованной точки",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,0.1]
[null,null,"И","Определена невязка",null,"За отклонение на 0,1 мили вычесть 0,1, за отклонение на каждые 5 град. вычесть 0,1",null,3,0.5]
[null,null,"И","Правильно оформлен переход от счислимого места к обсервованному",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,0.1]
[3,"Графическое счисление пути с определением местоположения судна (с учетом ветра)"]
[null,null,"И","Правильно расчитан путевой угол",null,"За отклонение  на 1,0 град суммарно на всех курсах вычесть 0,1",null,3,0.8]
[null,null,"И","Правильно выполнена запись на каждой линии пути",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,0.1]
[null,null,"И","Правильно рассчитано время пути, на каждом курсе",null,"Вычесть 0,1 балл, за невыполнение на каждом курсе",null,3,0.2]
[null,null,"И","Правильно рассчитано судовое время ",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,0.1]
[null,null,"И","Правильно рассчитан отсчет лага ",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,0.2]
[null,null,"И","Правильно определены координаты местоположения судна по заданным пеленгам и дистанциям",null,"За отклонение на 0,2 мин (широта + долгота) вычесть 0,1",null,3,0.8]
[null,null,"И","Правильно выполнена запись у счислимой или обсервованной точки",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,0.1]
[null,null,"И","Определена невязка",null,"За отклонение на 0,1 мили вычесть 0,1, за отклонение на каждые 5 град. вычесть 0,1",null,3,0.5]
[null,null,"И","Правильно оформлен переход от счислимого места к обсервованному",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,0.1]
[4,"Графическое счисление пути с определением местоположения судна (с учетом течения)"]
[null,null,"И","Правильно расчитан путевой угол",null,"За отклонение  на 1,0 град суммарно на всех курсах вычесть 0,1",null,3,0.8]
[null,null,"И","Правильно выполнена запись на каждой линии пути",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,0.1]
[null,null,"И","Правильно рассчитано время пути, на каждом курсе",null,"Вычесть 0,1 балл, за невыполнение на каждом курсе",null,3,0.2]
[null,null,"И","Правильно рассчитано судовое время ",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,0.1]
[null,null,"И","Правильно рассчитан отсчет лага ",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,0.2]
[null,null,"И","Правильно определены координаты местоположения судна по заданным пеленгам и дистанциям",null,"За отклонение на 0,2 мин (широта + долгота) вычесть 0,1",null,3,0.8]
[null,null,"И","Правильно выполнена запись у счислимой или обсервованной точки",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,0.1]
[null,null,"И","Определена невязка",null,"За отклонение на 0,1 мили вычесть 0,1, за отклонение на каждые 5 град. вычесть 0,1",null,3,0.5]
[null,null,"И","Правильно оформлен переход от счислимого места к обсервованному",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,0.1]
[null,null,"И","Выполнен переход с карты на карту",null,"За отклонение на 0,2 мин (широта + долгота) вычесть 0,1",null,1,0.7]
[5,"Графическое счисление пути с определением местоположения судна (с одновременным учетом ветра и течения)"]
[null,null,"И","Правильно расчитан путевой угол",null,"За отклонение  на 1,0 град суммарно на всех курсах вычесть 0,1",null,3,0.8]
[null,null,"И","Правильно выполнена запись на каждой линии пути",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,0.1]
[null,null,"И","Правильно рассчитано время пути, на каждом курсе",null,"Вычесть 0,1 балл, за невыполнение на каждом курсе",null,3,0.2]
[null,null,"И","Правильно рассчитано судовое время ",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,0.1]
[null,null,"И","Правильно рассчитан отсчет лага ",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,0.2]
[null,null,"И","Правильно определены координаты местоположения судна по заданным пеленгам и дистанциям",null,"За отклонение на 0,2 мин (широта + долгота) вычесть 0,1",null,3,0.8]
[null,null,"И","Правильно выполнена запись у счислимой или обсервованной точки",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,0.1]
[null,null,"И","Определена невязка",null,"За отклонение на 0,1 мили вычесть 0,1, за отклонение на каждые 5 град. вычесть 0,1",null,3,0.5]
[null,null,"И","Правильно оформлен переход от счислимого места к обсервованному",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,0.1]
["Б","Судовождение на внутренних водных путях",null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(I60:I85)","v":18}]
[1,"Подготовка к началу движения"]
[null,null,"И","До начала движения УКВ-радиостанция включена и настроена на рабочем канале",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,0.3]
[null,null,"И","Визуальный осмотр акватории с целью убедиться в том, что начало движения не создает помех для других судов произведен",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,5,0.3]
[null,null,"И","Произведено сообщение по УКВ-радиосвязи о намерении начать движение",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,5,0.2]
[2,"Управление судном (составом)"]
[null,null,"И","Выполнены положения Правил плавания в части подачи звуковых сигналов при подходе к непросматриваемому участку, ограниченной видимости, выполнении оборота, постановке на якорь",null,"За каждый случай невыполн-я - 0,2",null,5,0.6]
[null,null,"И","Выполнены положения Правил плавания в части согласования расхождения со встречным судном по УКВ р/связи",null,"За каждый случай невыполн-я - 0,2",null,5,0.6]
[null,null,"И","Выполнены положения Правил плавания в части подачи световых сигналов при расхождении со встречным судном ",null,"За каждый случай невыполн-я - 0,2",null,5,0.6]
[null,null,"И","Выполнены положения Правил плавания в части выбора стороны расхождения (пропуска) при расхождении со встречным судном ",null,"За каждый случай невыполн-я - 0,2",null,5,0.6]
[null,null,"И","Недопущение создания аварийной ситуации (пересечение курса встречного судна на расстоянии менее 1 км, изменение согласованной стороны расхождения без согласования со встречным судном)",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,5,0.8]
[null,null,"И","При подходе к участку с ограниченной видимостью, включена РЛС",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,0.3]
[null,null,"И","Огни ходовой сигнализации включены и выключены своевременно и правильно",null,"За каждый случай невыполн-я - 0,2",null,2,0.6]
[null,null,"И","Произведено сообщение по УКВ - связи о своем подходе к участку ВВП с ограниченной видимостью или к непросматриваемому участку ВВП",null,"За каждый случай невыполн-я - 0,2",null,5,0.6]
[null,null,"И","Поданы сигналы звуковой сигнализацией при движении по  участку с ограниченной видимостью (1 через 2 минуты)",null,"За каждый случай невыполн-я - 0,1",null,5,0.5]
[null,null,"И","Место оборота, с учетом течения, границ рейда и судового хода, выбрано правильно",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,5,0.4]
[null,null,"И","Визуальный осмотр акватории с целью убедиться в том, что оборот не создает помех для других судов произведен",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,5,0.3]
[null,null,"И","Произведено сообщение по УКВ-радиосвязи о намерении выполнить оборот",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,5,0.2]
[null,null,"И","Оборот судна выполнен",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,1]
[null,null,"И","Движение осуществляется по правой от оси полосе судового хода",null,"За каждый случай движения по встречной полосе более 5 минут - 0,2 (за каждые 5 минут движения по встречной полосе)",null,3,2]
[null,null,"И","Судно проведено по заданному участку реки вниз (вверх),без случаев посадок судна на мель",null,"За ошибку (касание с возможностью движения без реверсирования  - 1,0). При снижении макс. балла  до 0, и при посадке судна на мель без возможности дальнейшего движениявыполн-е задания продолжается с В3",null,3,2]
[null,null,"И","Судно проведено по заданному участку реки вниз (вверх), без случаев касания плавучего навигационного знака или иного препятствия, прохождение под мостом через несудоходный пролет",null,"За ошибку   - 0,5. При снижении макс. балла  до 0, выполн-е задания продолжается с В3. Посадку на мель и касание отмели не учитывать.",null,3,2]
[null,null,"И","Судно проведено по заданному участку реки вниз (вверх), без случаев столкновения с другим судном",null,"В случае столкновения - завершение выполнения задания",null,3,2]
[3,"Окончание рейса, постановка состава на якорь"]
[null,null,"И","Место якорной стоянки, за пределами судового хода, для постановки судна на два носовых якоря, выбрано правильно",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,5,0.3]
[null,null,"И","Определена необходимая длина якорных цепей к отдаче (от 4 до 6 глубин в месте отдачи)",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,0.2]
[null,null,"И","Якоря на грунт уложены правильно (1-м - якорь, ближний к судовому ходу, не допуская перекрещивания якорных цепей)",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,0.6]
[null,null,"И","Инерция погашена, состав остановлен без разрыва вытравленных якорных цепей",null,"Обрыв 1 якоря - 0,5",null,3,1]
["В","Техническое обслуживание судовых энергетических установок",null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(I88:I153)","v":17.999999999999986}]
[1,"Замена компрессионных и маслосъемного колец на поршне (закатка граней болтов, гаек, падение деталей, инстр-та, размещение инструмента и ветоши на двигателе: - 0,1)"]
[null,null,"И","Внешний осмотр двигателя на наличие посторонних предметов двигателя произведен (двигатель осмотрен со всех сторон)",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,0.2]
[null,null,"И","Колпак крышки цилиндров снят",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. Если начата работа с другим цилиндром - вычесть все баллы за субкритерий",null,4,0.2]
[null,null,"И","Коромысла ГРМ сняты, толкатели извлечены",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.2]
[null,null,"И","Штанги ГРМ сняты",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.2]
[null,null,"И","Форсунка извлечена",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.2]
[null,null,"И","Болты цилиндровой крышки откручены",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.2]
[null,null,"И","Коллектор впускного воздуха снят",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.2]
[null,null,"И","Крышка блока цилиндров снята",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.4]
[null,null,"И","Боковой лючок картера снят",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.2]
[null,null,"И","Нижняя крышка шатуна снята",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.2]
[null,null,"И","Поршень с шатуном из цилиндровой втулки извлечен",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.2]
[null,null,"И","Кольца сняты с поршня",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. За поломку кольца - 0,2",null,4,0.6]
[null,null,"И","На вновь устанавливаемых поршневых кольцах, проверены зазоры в замках, в соответствии с инструкцией по эксплуатации, при несоответствии, участник производит замену и подгонку кольца",null,"За каждое кольцо 0,1",null,1,0.3]
[null,null,"И","На вновь устанавливаемых поршневых кольцах, проверено прихватывание в канавках",null,"За каждое кольцо 0,2",null,4,0.6]
[null,null,"И","Кольца правильно установлены на поршень",null,"За каждое кольцо 0,2",null,4,0.6]
[null,null,"И","Проверен и выставлен угол расположения замков, в соответствии с инструкцией по эксплуатации",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,0.3]
[null,null,"И","Проверено наличие и правильность установки верхнего вкладыша шатуна",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.2]
[null,null,"И","Внутренняя поверхность втулки цилиндра, вкладыша и шейка вала смазаны маслом",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.2]
[null,null,"И","Шатунно-поршневая группа правильно вставлена в гильзу цилиндра",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.5]
[null,null,"И","Нижняя крышка шатуна с вкладышем установлена правильно",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.2]
[null,null,"И","Шатунные болты установлены правильно ",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.2]
[null,null,"И","Динамометрический ключ настроен на заданное усилие",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,0.5]
[null,null,"И","Шатунные болты правильно затянуты с помощью динамометрического ключа",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,0.6]
[null,null,"И","Коленвал провернут до установки поршня в ВМТ",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено, оставление валоповоротного устройства в гнезде маховика - 0,1",null,4,0.2]
[null,null,"И","Боковой лючок картера установлен на штатное место и закреплен болтами",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.2]
[null,null,"И","Крышка блока цилиндра установлена на штатное место",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.4]
[null,null,"И","Динамометрический ключ настроен на заданное усилие",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,0.5]
[null,null,"И","Протяжка крышки блока цилиндров произведена в правильной последовательности, в соответствии с инструкцией по эксплуатации",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,0.8]
[null,null,"И","Толкатели, штанги и коромысла ГРМ установлены в гнезда, произведена их протяжка",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.2]
[null,null,"И","Форсунка установлена на место и закреплена",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.2]
[2,"Регулировка тепловых зазоров приводов клапанов  (закатка граней болтов, гаек, падение деталей, инструмента, размещение инструмента и ветоши на двигателе: - 0,1)"]
[null,null,"И","Коленчатый вал провернут по часовой стрелке до закрытия клапанов первого цилиндра. ",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,4,0.2]
[null,null,"И","Щупы для проверки зазоров соответствующих клапанов выбраны правильно, в соответствии с размерами, указанными в инструкции по эксплуатации",null,"0,2 за каждый правильно выбранный щуп",null,1,0.4]
[null,null,"И","Тепловые зазоры соответствующих клапанов отрегулированы",null,"0,1 за каждый клапан. Эксперты лично проверяют щупом правильность регулировки",null,2,0.6]
[null,null,"И","Кортргайки затянуты",null,"0,2 за каждую контргайку",null,4,0.6]
[null,null,"И","Коленчатый вал провернут согласно направления вращения двигателя на 360 град. ",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,4,0.2]
[null,null,"И","Тепловые зазоры оставшихся клапанов отрегулированы",null,"0,2 за каждый клапан. Эксперты лично проверяют щупом правильность регулировки",null,1,0.6]
[null,null,"И","Кортргайки затянуты",null,"0,2 за каждую контргайку",null,4,0.6]
[3,"Проверка и регулировка давления впрыска форсунки  (закатка граней болтов, гаек, падение деталей, инструмента, размещение инструмента и ветоши на двигателе: - 0,1"]
[null,null,"И","Болты крепления отвернуты, форсунка извлечена",null,"Закатка граней болтов, гаек, падение деталей, инструмента - ошибка. За ошибку   - 0,1",null,4,0.2]
[null,null,"И","Форсунка установлена и закреплена на опрессовочном стенде",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,0.2]
[null,null,"И","Определено давление впрыска форсунки",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.2]
[null,null,"И","Давление впрыска форсунки отрегулировано в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации",null,"Эксперт лично проверяет правильность регулировки. Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.3]
[null,null,"И","Форсунка с прокладкой установлена и закреплена на двигатель",null,"Закатка граней болтов, гаек, падение деталей, инструмента - ошибка. За ошибку   - 0,1",null,4,0.2]
[4,"Проверка угла опережения подачи топлива  (закатка граней болтов, гаек, падение деталей, инструмента, размещение инструмента и ветоши на двигателе: - 0,1)"]
[null,null,"И","Снят защитный кожух соединительной муфты ТНВД",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.2]
[null,null,"И","Рычаг управления ТНВД перемещен в положение максимальной подачи топлива",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.2]
[null,null,"И","Удален воздух из топливной системы",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.2]
[null,null,"И","Определено расположение 1-го цилиндра на двигателе",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.2]
[null,null,"И","Отвернута топливная трубка высокого давления от штуцера 1-ой секции ТНВД",null,"Закатка граней болтов, гаек, падение деталей, инструмента - ошибка. За ошибку   - 0,1",null,4,0.2]
[null,null,"И","Установлен моментоскоп на штуцер ТНВД (1-й секции при блочном исполнении)",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.2]
[null,null,"И","Зафиксирован момент начала подачи топлива по моментоскопу",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,0.2]
[null,null,"И","Определен угол начала впрыска по градуировке маховика",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.2]
[null,null,"И","Угол начала впрыска сверен с показанием угла начала впрыска, указанным в инструкции по эксплуатации двигателя",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,0.3]
[5,"Регулировка угла опережения подачи топлива  (закатка граней болтов, гаек, падение деталей, инструмента, размещение инструмента и ветоши на двигателе: - 0,1)"]
[null,null,"И","Положение кулачковой шайбы относительно фланца втулки отмечено риской",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.2]
[null,null,"И","Рассоединен привод ТНВД",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.2]
[null,null,"И","Вал ТНВД повернут на нужную величину и соединен с приводом двигателя",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.2]
[null,null,"И","Проверена по рискам правильность смещения шайбы по величине и направлению",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.2]
[null,null,"И","Закреплен привод ТНВД",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.2]
[null,null,"И","Произведено контрольное определение угла опережения подачи топлива, в соответствии с инструкцией по эксплуатации. При необходимости произведена повторная регулировка до нормативного значения",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,0.3]
[null,null,"И","Отсоединен моментоскоп, установлена топливная трубка высокого давления на штуцер 1-ой секции ТНВД (при блочном исполнении)",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.2]
[6,"Окончание работы (закатка граней болтов, гаек, падение деталей, инструмента, размещение инструмента и ветоши на двигателе: - 0,1)"]
[null,null,"И","Установлен защитный кожух соединительной муфты ТНВД",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.2]
[null,null,"И","Колпак на крышку цилиндра установлен, лючки картера закрыты, болты крепления завернуты",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.2]
[null,null,"И","Порядок на рабочем месте наведен, масляные пятна вытерты ветошью, инструмент, протерт и разложен по местам, грязная ветошь убрана в контейнер для грязной ветоши",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,0.2]
["Г","Ремонт судового оборудования ",null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(I156:I186)","v":18}]
[1,"Разборка насоса (закатка граней болтов, гаек, падение деталей, инструмента: - 0,1)"]
[null,null,"И","Полумуфта с конца вала снята с использованием съемников",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,0.6]
[null,null,"И","Передняя крышка корпуса насоса снята",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.3]
[null,null,"И","Прокладка передней крышки насоса снята",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.3]
[null,null,"И","Гранд-букса откручена, вал освобожден от уплотнения сальника",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.4]
[null,null,"И","Крыльчатка снята с вала с использованием съемников",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,1.8]
[null,null,"И","Уплотнительные крышки сняты с вала",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.3]
[null,null,"И","Вал из корпуса насоса извлечен",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.3]
[null,null,"И","Вал насоса установлен в слесарные тисы с соблюдением мер предосторожности для недопущения повреждения поверхности вала",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,0.6]
[null,null,"И","С вала сняты два подшипника с использованием съемников",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,1]
[null,null,"И","Втулки сняты с вала",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.3]
[null,null,"И","Из шпоночного паза вала извлечена старая стальная шпонка",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.3]
[2,"Сборка насоса (закатка граней болтов, гаек, падение деталей, инструмента: - 0,1)"]
[null,null,"И","На вал установлены 2 подшипника с соблюдением мер предосторожности для недопущения повреждения",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.6]
[null,null,"И","На вал установлены втулки",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.6]
[null,null,"И","Стальная шпонка установлена в шпоночный паз",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.3]
[null,null,"И","Подшипники смазаны солидолом",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.3]
[null,null,"И","Вал в корпус насоса установлен",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.3]
[null,null,"И","На вал установлены уплотнительные крышки",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.3]
[null,null,"И","Крыльчатка на вал установлена",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,1]
[null,null,"И","Крыльчатка закреплена на валу гайкой",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,1]
[null,null,"И","Уплотнитель сальника смазан смазочным материалом",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.3]
[null,null,"И","На поверхность вала наложены кольца уплотнения сальника, в количестве в соответствии с инструкцией по эксплуатации",null,"Вычесть все баллы, если не соблюдено количество колец",null,4,1.2]
[null,null,"И","Срезы замков колец уплотнения сальника выполнены под углом ",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,0.6]
[null,null,"И","Срезы замков колец уплотнения сальника последовательно разведены с интервалом 90 град.",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,0.6]
[null,null,"И","Кольца уплотнения сальника подтянуты гайками гранд-буксы (не допуская «тугого» затягивания гаек гранд-буксы, полного утопления и перекоса)",null,"Эксперт проверяет правилность вал насоса на свободное проворачивание",null,2,1]
[null,null,"И","Изготовлена новая прокладка передней крышки насоса",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,2]
[null,null,"И","Прокладка передней крышки на корпус насоса установлена без повреждения",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.3]
[null,null,"И","Передняя крышка на корпус насоса установлена, гайки затянуты",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.3]
[null,null,"И","На вал установлена шпонка",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.3]
[null,null,"И","Полумуфта установлена на вал и закреплена",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,0.6]
[null,null,"И","Порядок на рабочем месте наведен, масляные пятна вытерты ветошью, инструмент, протерт и разложен по местам, грязная ветошь убрана в контейнер для грязной ветоши",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,0.2]
["Д","Борьба за живучесть судна и оказание первой помощи пострадавшим",null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(I189:I222)","v":14.999999999999998}]
[1,"Экипировка в БОП"]
[null,null,"И","Экипировка в БОП произведена (норматив - 25 с)",null,"За каждую секунду сверх норматива отнимается 0,1 балла",null,5,1]
[null,null,"И","Куртка застегнута на все крючки (замок)",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,5,0.4]
[null,null,"И","Лямки штанов - на плечах",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,5,0.4]
[null,null,"И","Пояс застегнут и заправлен под пряжку",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,5,0.4]
[null,null,"И","Подбородочный ремень каски застегнут и подтянут",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,5,0.4]
[2,"Выполнение рабочей проверки и включение в изолирующие дыхательные аппараты"]
[null,null,"И","Внешний осмотр ИДА произведен",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,0.2]
[null,null,"И","Проверка панорамной маски ИДА на герметичность произведена",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,0.2]
[null,null,"И","Наличие рабочего давления воздуха проверено",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,0.2]
[null,null,"И","Исправность легочного автомата проверена",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,0.2]
[null,null,"И","Наличие избыточного давления под маской проверено",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,0.2]
[null,null,"И","Исправность сигнального устройства проверена",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,0.2]
[null,null,"И","Панорамная маска повешена на шею",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,0.2]
[null,null,"И","Подвесная система с баллоном надета на плечи, плечевые ремни подтянуты по размеру",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,0.2]
[null,null,"И","Лямки панорамной маски ослаблены",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,0.2]
[null,null,"И","Кнопка легочного автомата ИДА нажата",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,0.2]
[null,null,"И","Вентиль баллона открыт",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,0.2]
[null,null,"И","Панорамная маска надета, лямки подтянуты , без перекручивания",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,0.2]
[null,null,"И","Произведено включение в ИДА",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,0.2]
[3,"Эстафета с элементами пожарно-прикладного спорта"]
[null,null,"И","Выполнение всех этапов эстафеты (30 с)",null,"За каждые 5 секунд сверх норматива отнимается 0,1 балла",null,5,2]
[null,null,"И","Раскатка пожарного рукава (15 м) на всю длину произведена",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,5,0.5]
[null,null,"И","Пожарный ствол присоединен к пожарному рукаву",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. Падение ствола - ошибка - 0,5",null,2,0.5]
[null,null,"И","Рукав присоединен к разветвлению",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,2,0.5]
[null,null,"И","Сигнал о готовности к подаче воды подан",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,5,0.2]
[null,null,"И","Соответствующий вентиль разветвления подачи воды открыт полностью",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,2,0.4]
[null,null,"И","Пострадавший перенесен двумя конкурсантами на безопасное расстояние (в специально обозначенное место) безопасным способом.",null,"Вычесть все баллы в случае падения пострадавшего",null,5,1.5]
[4,"Оказание первой помощи пострадавшему"]
[null,null,"И","Ротоглотка на наличие возможных инородных тел проверена",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,5,0.7]
[null,null,"И","Голова пострадавшего запрокинута назад",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,5,0.7]
[null,null,"И","Произведено 30 надавливаний на грудную клетку пострадавшего (2 надавливания в 1 секунду)",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,5,0.7]
[null,null,"И","Нос пострадавшего зажат пальцами",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,5,0.7]
[null,null,"И","Произведено 2 выдоха в рот пострадавшему",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,5,0.7]
[null,null,"И","Произведено 2 цикла (30 надавливаний, 2 выдоха)х2",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,5,0.7]
["Е","Такелажные работы",null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(I225:I241)","v":13}]
[1,"Вязание морских узлов"]
[null,null,"И","1 узел завязан (длина концов не учитывается)",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,6,0.4]
[null,null,"И","2 узел завязан (длина концов не учитывается)",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,6,0.4]
[null,null,"И","3 узел  завязан (длина концов не учитывается)",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,6,0.4]
[null,null,"И","4 узел завязан (длина концов не учитывается)",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,6,0.4]
[null,null,"И","5 узел завязан (длина концов не учитывается)",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,6,0.4]
[2,"Изготовление огона на шестипрядном стальном канате простым способом"]
[null,null,"И","В нужных местах наложены временные марки",null,"За неналожение каждой марки - 0,1",null,6,1]
[null,null,"И","Пробивка ходовых прядей произведена полностью и правильно (не менее 3,5 пробивки), пряди затянуты, размер огона соответствует",null,"Вычесть все баллы, если не выполнена пробивка полностью. За отсутствие затяжки прядей - 0,5 за каждую прядь. Вычесть 0,5 балла- если размер огона не соответствуе.",null,6,2]
[null,null,"И","Сердечник не поврежден",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,6,1]
[null,null,"И","После пробивки выступающие концы каната обрезаны",null,"Вычесть 0.4 балла - если концы не обрезаны.",null,2,0.9]
[null,null,"И","Клетневание места пробивки произведено (в местах обреза прядей)",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,6,1]
[3,"Изготовление огона на синтетическом (растительном) канате  "]
[null,null,"И","В нужных местах наложены временные марки",null,"За неналожение каждой марки - 0,1",null,6,1]
[null,null,"И","Пробивка ходовых прядей произведена полностью и правильно (не менее 3,5 пробивки), пряди затянуты, размер огона соответствует",null,"Вычесть все баллы, если не выполнена пробивка полностью. За отсутствие затяжки прядей - 0,5 за каждую прядь. Вычесть 0,5 балла- если размер огона не соответствуе.",null,6,2]
[null,null,"И","После пробивки выступающие концы каната обрезаны",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,2,0.9]
[null,null,"И","Клетневание места пробивки произведено (в местах обреза прядей)",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,6,1]
[null,null,"И","Порядок на раб. месте наведен, инстр-ты, ветошь и п т. убраны.",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,2,0.2]
[]
[null,null,null,null,null,"Итого",null,null,100]

{"sheet":"Перечень профессиональных задач","index":1,"n_rows":7,"n_cols":2,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1]]}
["Перечень профессиональных задач"]
[1,"Работа с документацией"]
[2,"Работа с оборудованием, инструментами и материалами. Соблюдение требований техники безопасности и охраны труда"]
[3,"Судовождение"]
[4,"Эксплуатация и ремонт судовых энергетических установок и другого судового оборудования"]
[5,"Обеспечение безопасности плавания"]
[6,"Такелажные работы"]