**Приложение 4**

**ВВОД БАС В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**

1. Перед включением питания беспилотный летательный аппарат должен соответствовать нормам безопасности.
2. К полётам в любой части (модуле) Конкурсного задания допускаются БПЛА:

* Полностью исправные.
* Все элементы конструкции надёжно закреплены.
* Изоляция проводов и целостность конструкции не нарушены.
* Аппараты с допустимым зарядом АКБ.
* Попадание какой-либо части БАС в зону вращения пропеллеров исключено.

1. Для получения разрешения на взлёт БАС, в аппаратную часть которого вносились изменения в процессе выполнения конкурсного задания, участнику необходимо провести:

* Предполётную подготовку
* При необходимости запросить разрешение на подключение питания и взлёт у технического администратора площадки или экспертов.

**!!! ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** *вне полётной зоны*

*подключение питания к БАС с установленными пропеллерами!*