|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ПЛАН ЗАСТРОЙКИ**

**по компетенции «Кирпичная кладка»**

**регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»**

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

(регион проведения)

2025 г.

**ТИПОВОЙ ПЛАН ЗАСТРОЙКИ**

Актуальный план застройки для проведения чемпионата вычерчивается в соответствии с принятыми в компетенции условными обозначениями, учитывая все позиции инфраструктурного листа с применением компьютерных программ.

План застройки может иметь иную планировку, утвержденную главным экспертом площадки.

 При выполнении конкурсного задания (инвариант) площадь рабочего места должна быть не менее 12м2 (Приложение 1) без установки в его пределах камнерезного станка, не менее 15 м2, если камнерезный станок установлен на рабочем месте.

При выполнении всех модулей вариативной части конкурсного задания площадь рабочего места только для выполнения и размещения модулей принимается не менее 15 м2. При складировании на рабочих местах материалов для всех модулей - не менее 20 м2.

Комнаты конкурсантов, экспертов, главного эксперта могут находиться в другом помещении, за пределами конкурсной площадки в шаговой доступности. Зона работы главного эксперта может размещаться как в отдельном помещении, так и в комнате экспертов. Площадь помещений для комнат конкурсантов и экспертов на лане указана условно (площади см. в ИЛ).

 Приложение 1

**ТИПОВОЙ ПЛАН ЗАСТРОЙКИ (рабочее место 12 м2)**

