|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ПЛАН ЗАСТРОЙКИ**

**по компетенции «Реверсивный инжиниринг»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»**

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

(регион проведения)

2025 г.

**План застройки компетенции на 5 участников**

Каждое рабочее место должно быть оборудовано наличием не менее 4 электрических розеток 220 Вольт (2 кВт). Допускается использование переходников и удлинителей для подключения мониторов, ПК и др. оборудования.

Рекомендуется соединить все ПК на конкурсной площадке в единую информационную сеть без выхода в интернет.

Расположение комнат конкурсантов и экспертов может быть произвольное.

Допускается организовывать рабочее место главного эксперта в комнате экспертов.

Отделённая зона общей рабочей площадки, в случае использования фотополимерных 3D принтеров и/или титановых дефектоскопических спреев, должна иметь принудительную вытяжку.

Комната участников, комната экспертов, главного эксперта могут находиться в другом помещении, за пределами конкурсной площадки в шаговой доступности. Зона работы главного эксперта может размещаться как в отдельном помещении, так и в комнате экспертов.