 *Приложение 3*

Инструкция по охране труда

компетенции «Печное дело» (Юниоры)

Регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

регион проведения

2025 г.

 **Содержание: Cтр:**

[1. Область применения 3](#_heading=h.30j0zll)

[2. Нормативные ссылки 3](#_heading=h.1fob9te)

[3. Общие требования охраны труда 3](#_heading=h.2et92p0)

[4. Требования охраны труда перед началом работы 5](#_heading=h.tyjcwt)

[5. Требования охраны труда во время работы 9](#_heading=h.3dy6vkm)

[6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 10](#_heading=h.1t3h5sf)

[7. Требования охраны труда по окончании работы 12](#_heading=h.4d34og8)

**1. Область применения.**

1.1 Настоящие правила разработаны на основе типовой инструкции по охране труда с учетом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда, правил по охране труда и предназначена для участников Регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2025 г. (далее Чемпионата).

1.2 Выполнение требований настоящих правил обязательны для всех участников Регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2025 г. компетенции «Печное дело» (Юниоры).

**2. Нормативные ссылки.**

2.1 Правила разработаны на основании следующих документов и источников:

2.1.1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.

2.1.2. Строительные нормы и правила 12-04.2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 Строительное производство.

2.1.3. Типовая инструкция по охране труда ТОИ Р-218-34-94.

2.1.4. Приказ Минтруда РФ от 11.12.2020 n 883н «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте.

**3. Общие требования охраны труда.**

3.1. К выполнению конкурсного задания по компетенции «Печное дело» допускаются участники Чемпионата, прошедшие вводный инструктаж по охране труда, инструктаж на рабочем месте, обучение и проверку знаний требований охраны труда, имеющие справку об обучении (или работе) в образовательной организации (или на производстве) по профессии печник, ознакомленные с инструкцией по охране труда, не имеющие противопоказаний к выполнению заданий по состоянию здоровья и имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений и оборудования.

3.2. Участник Чемпионата обязан:

3.2.1. Выполнять только ту работу, которая определена его ролью на Чемпионате.

3.2.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.

3.2.3. Соблюдать требования охраны труда.

3.2.4. Немедленно извещать экспертов о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью участников Чемпионата, о каждом несчастном случае, происшедшем на Чемпионате, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

3.2.5. Применять безопасные методы и приёмы выполнения работ и оказания первой помощи, инструктаж по охране труда.

3.3. При выполнении работ на участника Чемпионата возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:

-поражение электрическим током;

-повышенная загазованность воздуха рабочей зоны, наличие в воздухе рабочей зоны вредных аэрозолей;

-повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

-повышенная температура обрабатываемого материала, изделий, наружной поверхности оборудования и внутренней поверхности замкнутых пространств, расплавленный металл;

-ультрафиолетовое и инфракрасное излучение;

-повышенная яркость света при осуществлении процесса сварки;

-повышенные уровни шума и вибрации на рабочих местах;

-физические и нервно-психические перегрузки;

-падающие предметы (элементы оборудования) и инструмент.

3.4. Все участники Чемпионата (эксперты и конкурсанты) должны находиться на площадке в спецодежде, в спецобуви и применять средства индивидуальной защиты.

3.5. Участникам Чемпионата необходимо знать и соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии.

3.6. Конкурсные работы должны проводиться в соответствии с технической документацией задания Чемпионата.

3.7. Участники обязаны соблюдать действующие на Чемпионате правила внутреннего распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы, перерывы для отдыха и питания и другие вопросы использования времени Чемпионата.

3.8. В случаях травмирования или недомогания, необходимо прекратить работу, известить об этом экспертов и обратиться в медицинское учреждение.

3.9. Лица, не соблюдающие настоящие Правила, привлекаются к ответственности согласно действующему законодательству.

3.10. Несоблюдение участником норм и правил охраны труда ведет к потере баллов. Постоянное нарушение норм безопасности может привести к временному или полному отстранению от участия в Чемпионате.

**4. Требования охраны труда перед началом работы.**

4.1. Перед началом выполнения работ конкурсант обязан:

4.1.1 Накануне конкурса, все участники должны ознакомиться с инструкцией по технике безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, местами расположения санитарно-бытовых помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, подготовить рабочее место в соответствии с конкурсным заданием компетенции. Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной защиты. Одеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки рабочих мест, инструмента и оборудования. По окончании ознакомительного периода, участники подтверждают свое ознакомление со всеми процессами, подписав протокол прохождения инструктажа по работе на оборудовании по форме, определенной Оргкомитетом.

4.1.2. Подготовить рабочее место:

-складировать кирпичи;

-перемешать раствор до нужной консистенции;

-разложить инструменты.

4.1.3. Подготовить инструмент и оборудование, разрешенное к самостоятельной работе:

| **Наименование инструмента или оборудования** | **Правила подготовки к выполнению конкурсного задания** |
| --- | --- |
| Гильотинаhttps://www.cotto.ru/storage/gilotina/330/063a3c40e203819ca9e0b4e2eee15264.jpg | Пройти инструктаж по колке кирпича на гильотине и выполнить пробную работу под наблюдением технического эксперта.1. Проверить жесткость и надежность установки оборудования на полу.
2. Проверить надежность крепления рукоятки оборудования.
3. Проверить высоту и равномерность настройки ножей.
4. Проверить надежность крепления режущего инструмента.
 |
| КельмаКельма каменщика 200мм с двухкомпонентной ручкой STARTUL PROFI (ST1030-20) | 1. Проверить исправность мастерка (кельмы), обратив особое внимание на место и качество крепления ручки к лопатке (должно быть жесткое, не расшатанное, крепление).
2. Проверить поверхность ручки на отсутствие заусенцев и трещин.
3. Проверить поверхность лопатки на отсутствие трещин, изгибов, заусениц.
4. Неисправный инструмент необходимо заменить.
 |
| Расшивка для формирования швовhttps://cdn.tze1.ru/o6/eebeb1a3-bd00-11ea-80c8-509a4c745013/0841-10-stayer.jpg | 1. Проверить исправность расшивки для формирования швов, обратив особое внимание на место и качество крепления ручки к пластине (должно быть жесткое, не расшатанное, крепление).
2. Проверить поверхность ручки на отсутствие заусенцев и трещин
3. Проверить пластину на отсутствие, трещин, заусениц.
4. Неисправный инструмент необходимо заменить.
 |
| Молоток – кирочка | 1. Проверить исправность молотка-кирочки, обратив особое внимание на место и качество крепления рукоятки к кирочке и бойку (должно быть жесткое, не расшатанное, крепление).
2. Проверить поверхность рукоятки на отсутствие заусенцев и трещин, на боковых гранях в местах зажима их рукой не должно быть заусенцев, задиров и острых ребер;
3. Поверить боковые поверхности кирочки и бойка на отсутствие повреждений (выбоины, трещины, сбитые и скошенные торцы).
4. Неисправный инструмент необходимо заменить.
 |
| Правилоhttps://skidka-msk.ru/images/prodacts/sourse/62039/62039386_pravilo-armero-131-300-131-300.jpg | 1. Проверить поверхность правила на отсутствие заусенцев, трещин, изгибов.
2. Неисправный инструмент необходимо заменить.
 |
| УровеньУровень строительный ON 05-01-040, алюминиевый, 400 мм 5273951 | 1. Проверить корпус уровня на отсутствие трещин, изгибов.
2. Поверить защитное стекло на отсутствие трещин, сколов.
3. Проверить отсутствие отклонения пузырька воздуха в ампуле от среднего положения.
4. Неисправный инструмент необходимо заменить.
 |

Инструмент и оборудование, не разрешенное к самостоятельному использованию, к выполнению конкурсных заданий подготавливает Технический эксперт, конкурсанты могут принимать посильное участие в подготовке под непосредственным руководством и в присутствии Эксперта-наставника.

4.1.4. В день проведения конкурса, изучить содержание и порядок проведения модулей конкурсного задания, а также безопасные приемы их выполнения. Проверить пригодность инструмента и оборудования визуальным осмотром.

4.1.5. Привести в порядок рабочую специальную одежду и обувь: заправить одежду и застегнуть ее на все пуговицы, надеть головной убор (обязательно при работе на открытом воздухе), подготовить рукавицы (рабочие перчатки) и защитные очки. Для защиты от механических воздействий, воды, конкурсанты обязаны использовать, привозимые с собой полукомбинезон хлопчатобумажный (брюки, куртка или футболка), ботинки кожаные с усиленным носком, рукавицы (рабочие перчатки).

4.1.6. При нахождении на территории рабочей зоны чемпионата конкурсанты могут носить головные уборы, но обязательны при работе на открытом воздухе. При колке камня применять защитные очки и перчатки.

4.2. Конкурсант не должны приступать к работе при следующих нарушениях требований безопасности:

4.2.1 Отсутствии специальной одежды, обуви и средств индивидуальной защиты.

4.2.2. Наличии неисправности инструментов, приспособлений, оборудования.

4.3. Конкурсанту запрещается приступать к выполнению конкурсного задания при обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях нужно немедленно сообщить техническому эксперту и до устранения неполадок к конкурсному заданию не приступать.

**5. Требования охраны труда во время выполнения работ.**

5.1. При выполнении конкурсных заданий конкурсанту необходимо соблюдать требования безопасности при использовании инструмента и оборудования.

| **Наименование инструмента/ оборудования** | **Требования безопасности** |
| --- | --- |
| **Гильотина** | 1. Гильотину разрешается эксплуатировать только в устойчивом положении на ровной, жесткой и горизонтальной поверхности.
2. К работе на гильотине допускаются участники чемпионатов, имеющие соответствующую квалификацию и подготовку.
3. При работе обязательно используются специальная защитная одежда, перчатки, средства защиты органов зрения (очки, маска) в соответствии с принятыми нормами.
4. Обеспечить на рабочем месте соответствующую вентиляцию.
5. Соблюдать меры пожарной безопасности.
6. Не эксплуатировать неисправное оборудование.
7. Не работать, если болтается рукоятка оборудования.
8. При использовании гильотины конкурсанты могут резать только один кирпич за раз.
 |
| **Кельма** | 1. Не допускается пользоваться неисправным мастерком (кельмой).
2. В случае наличия неисправности – заменить на исправный инструмент.
 |
| **Расшивка для формирования швов** | 1. Не допускается пользоваться неисправной расшивкой для формирования швов.
2. В случае наличия неисправности – заменить на исправный инструмент.
 |
| **Молоток–кирочка** | 1. Не допускается пользоваться неисправным молотком-кирочкой.
2. В случае наличия неисправности – заменить на исправный инструмент.
 |
| **Правило** | 1. Не допускается пользоваться неисправным правилом.
2. В случае наличия неисправности – заменить на исправный инструмент.
 |
| **Уровень** | 1. Не допускается пользоваться неисправным уровнем.
2. В случае наличия неисправности – заменить на исправный инструмент
 |

5.2 Необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами, не отвлекать других участников.

5.3 Соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и инструментов, не подвергать их механическим ударам, не допускать падений.

5.4. Поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте.

5.5 При работе на гильотине строго выполнять требования инструкции по эксплуатации оборудования.

5.6 Своевременно производить очистку гильотины и рабочей зоны вокруг него.

5.7. Рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась возможность его скатывания и падения.

5.8 Выполнять конкурсные задания только исправным инструментом.

 5.9 При выполнении кладки модулей размещать кирпич и раствор только в рабочей зоне.

5.10 Перед началом кладки модулей убедиться в отсутствии людей в опасной зоне внизу, вблизи от места работы.

5.11 Не производить никаких работ, не предусмотренных конкурсным заданием.

**6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.**

6.1. При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, необходимо:

6.1.1. Немедленно прекратить работы и известить главного эксперта.

6.1.2. Под руководством технического эксперта оперативно принять меры по устранению причин аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным случаям.

6.2. При обнаружении в процессе работы возгораний необходимо:

6.2.1 Необходимо любым возможным способом постараться загасить пламя в "зародыше" с обязательным соблюдением мер личной безопасности.

6.2.2 При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать – бег только усилит интенсивность горения.

 6.2.3 При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не подходите близко к нему, предупредите о возможной опасности находящихся поблизости экспертов или обслуживающий персонал.

6.2.4 При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и действовать по указанию экспертов, при необходимости эвакуации возьмите с собой документы и предметы первой необходимости, при передвижении соблюдайте осторожность, не трогайте поврежденные конструкции, оголившиеся электрические провода. В разрушенном или поврежденном помещении не следует пользоваться открытым огнем (спичками, зажигалками и т.п.).

 6.2.5 В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в сторону эвакуационного выхода.

6.3. При несчастном случае необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 103 или 112 и сообщить о происшествии главному эксперту.

6.5. В случае возникновения пожара:

6.5.1. Оповестить всех участников Финала, находящихся в производственном помещении и принять меры к тушению очага пожара. Горящие части электроустановок и электропроводку, находящиеся под напряжением, тушить углекислотным огнетушителем.

6.5.2. Принять меры к вызову на место пожара непосредственного руководителя или других должностных лиц, при необходимости вызвать помощь по телефону 101 или 112.

6.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета нельзя подходить к нему близко, необходимо предупредить о возможной опасности главного эксперта или других должностных лиц.

**7. Требования охраны труда по окончании работы.**

7.1. После окончания работ каждый конкурсант обязан:

7.1.1 Привести в порядок рабочее место. Убрать из рабочей зоны мусор, отходы материалов и инструмент.

7.1.2. Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для хранений место.

7.1.3 Отключить инструмент и оборудование от сети.

7.1.4. Очистить инструмент от раствора и убрать в специально предназначенное для хранений место.

7.1.5. Привести в порядок и убрать в предназначенные для этого места спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты;