{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Критерии оценки","Перечень профессиональных задач"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Критерии оценки","index":0,"n_rows":181,"n_cols":9,"rows_kept":181,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,3,1,5],[7,1,7,4],[42,1,42,8],[167,1,167,8],[137,1,137,8],[161,1,161,8],[93,1,93,8],[98,1,98,8],[110,1,110,8],[48,1,48,8],[79,1,79,8],[87,1,87,8],[151,1,151,8]]}
[]
[null,"Мероприятие",null,"Региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству 2025 (г. Новосибирск) "]
[null,"Наименование компетенции",null,"Эксплуатация и ремонт двигателя и вспомогательных механизмов судов водного транспорта"]
[]
["Код","Подкритерий","Тип аспекта","Аспект","Судейский балл","Методика проверки аспекта","Требование или номинальный размер","Проф. задача","Макс. балл"]
[]
["А","Слесарные работы",null,null,null,null,null,null,19.3]
[1," Подготовка пластин "]
[null,null,"И","Зачистка заготовок произведена",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено ",null,5,0.3]
[null,null,"И","Замеры произведены. Разметка выполнена правильно согласно технического задания",null,"Вычесть все баллы, если разметка не соответствует заданию ",null,5,0.5]
[null,null,"И","Резание и опиливание произведены без поломки инструмента",null,"Вычесть 0,5 балла при поломке инструмента. Вычесть все баллы если не выполнено",null,5,0.8]
[null,null,"И"," Чистовая обработка и зачистка выполнены под требуемые размеры",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. Вычесть 0,5 балла при несоответствии размеров ",null,5,1]
[2,"Просверливание отверстий в пластинах и нарезание резьб"]
[null,null,"И","Готовность пластин проверена",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено ",null,1,0.3]
[null,null,"И","Раствор медного купороса нанесен",null,"Вычесть все баллы если не выполнено",null,2,0.4]
[null,null,"И","Разметка под высверливание отверстий  выполнена правильно согласно технического задания",null,"Вычесть 0,5 балла за ошибку по каждому отверстию ",null,2,1]
[null,null,"И","Кернение произведено правильно и в нужных местах ",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено ",null,5,0.3]
[null,null,"И","  Отверстия в детали №1 просверленны в нужных местах и  сверлом соответствующего диаметра без поломки, проворачивания, заклинивания, падения сверла",null,"Вычесть 0.4 балла при ошибочном месте сверления отверстия; вычесть 0.4 балла при поломке, проворачивании сверла в патроне, заклинивании, падении; вычесть 0,2 балла при ошибке в выборе сверла ",null,5,1]
[null,null,"И","  Отверстия в детали №2 просверленны в нужных местах и  сверлом соответствующего диаметра без поломки, проворачивания, заклинивания, падения сверла",null,"Вычесть 0.4 балла при ошибочном месте сверления отверстия; вычесть 0.4 балла при поломке, проворачивании сверла в патроне, заклинивании, падении; вычесть 0,2 балла при ошибке в выборе сверла ",null,5,1]
[null,null,"И","Произведена проверка высверленных отверстий на соответствие техническому заданию",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено или есть несоответствия ",null,5,0.5]
[null,null,"И","Техника безопасности при сверлении соблюдена",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено ",null,2,0.3]
[null,null,"И","Порядок на раб. месте наведен, инстр-ты,  и стружка  убраны",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено ",null,5,0.3]
[null,null,"И"," Выбор метчика, соответствующего заданию произведен",null,"вычесть все баллы если не соответствует",null,5,0.5]
[null,null,"И","Пластина прочно зажата в тисках",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено ",null,5,0.3]
[null,null,"И","Смазка на пластину  нанесена  ",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено ",null,5,0.3]
[null,null,"И","Резьба в отверстиях пластины нарезана без разрыва и без повреждения метчика ",null,"при разрыве -2,5 балла; при повреждении метчика - 0,5 балла",null,5,1]
[null,null,"И","Порядок на раб. месте наведен, инстр-ты,  и стружка  убраны",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено ",null,5,0.3]
[3,"Изготовление шпилек"]
[null,null,"И","Выбор стального прутка  под шпильки нужного диаметра  ",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено ",null,2,0.5]
[null,null,"И","Заготовка № 1 отрезана нужной длинны",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено ",null,5,0.5]
[null,null,"И","Заготовка № 2 отрезана нужной длинны",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено ",null,5,0.5]
[null,null,"И","Зачистка заготовок под шпильки произведена",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено ",null,5,0.3]
[null,null,"И","Фаски сняты с беих сторон заготовки №1",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено ",null,5,0.5]
[null,null,"И","Фаски сняты с беих сторон заготовки №2",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено ",null,5,0.5]
[null,null,"И","Заготовка №1 зафиксирована в тисках",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено ",null,5,0.3]
[null,null,"И","Смазка на заготовку №1 нанесена ",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено ",null,5,0.3]
[null,null,"И","Выбор плашки соотвествуюшего номера произведен",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено ",null,2,1]
[null,null,"И","Резьба нарезана без разрыва в указанных частях заготовки №1 и без повреждения плашки, нужной длинны ",null,"при разрыве -0.5 балла; при повреждении плашки - 0,5 балла; место не соответствует - 0,2 балла",null,5,1.2]
[null,null,"И","Заготовка №2 зафиксирована в тисках",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено ",null,5,0.3]
[null,null,"И","Смазка на заготовку №2 нанесена ",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено ",null,5,0.3]
[null,null,"И","Резьба нарезана без разрыва в указанных частях заготовки №2 и без повреждения плашки, нужной длинны ",null,"при разрыве -0.5 балла; при повреждении плашки - 0,5 балла; место не соответствует - 0,2 балла",null,5,1.2]
[null,null,"И","Порядок на раб. месте наведен, инстр-ты,  и стружка  убраны",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено ",null,5,0.3]
[4,"Сборка соединения"]
[null,null,"И","Шпильки установлены в отверстия пластины №1 вертикально, без повреждения шпильки, отверстия",null,"не вертикально -0.2 балла; при повреждении шпильки - 0,2 балла; при повреждении отверстия - 0,2 балла",null,5,0.4]
[null,null,"И"," Пластины №2 установлена на шпильки без приложения усилий,повреждения пластин и шпилек",null," при повреждении шпильки (каждой) - 0,2 балла; при повреждении отверстия (каждого) - 0,2 балла",null,5,0.4]
[null,null,"И","Обе гайки навернуты и подтянуты",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,5,0.4]
[null,null,"И","Порядок на раб. месте наведен",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено ",null,2,0.3]
["Б","Техническое обслуживание судовых энергетических установок",null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(I50:I97)","v":23.8}]
[1,"Замена компрессионных и маслосъемного колец на поршне (закатка граней болтов, гаек, падение деталей, инстр-та, размещение инструмента и ветоши на двигателе: - 0,1)"]
[null,null,"И","Внешний осмотр двигателя на наличие посторонних предметов двигателя произведен (двигатель осмотрен со всех сторон)",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,0.3]
[null,null,"И","Колпак крышки цилиндров снят",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. Если начата работа с другим цилиндром - вычесть все баллы за субкритерий",null,3,0.3]
[null,null,"И","Коромысла ГРМ сняты, толкатели извлечены",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,0.4]
[null,null,"И","Штанги ГРМ сняты",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,0.4]
[null,null,"И","Форсунка извлечена",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,0.4]
[null,null,"И","Болты цилиндровой крышки откручены",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,0.4]
[null,null,"И","Коллектор впускного воздуха снят",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,0.4]
[null,null,"И","Крышка блока цилиндров снята",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,0.6]
[null,null,"И","Боковой лючок картера снят",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,0.4]
[null,null,"И","Нижняя крышка шатуна снята",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,0.4]
[null,null,"И","Поршень с шатуном из цилиндровой втулки извлечен",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,0.4]
[null,null,"И","Кольца сняты с поршня",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. За поломку кольца - 0,2",null,3,0.8]
[null,null,"И","На вновь устанавливаемых поршневых кольцах, проверены зазоры в замках, в соответствии с инструкцией по эксплуатации, при несоответствии, участник производит замену и подгонку кольца",null,"За каждое кольцо 0,1",null,1,0.5]
[null,null,"И","На вновь устанавливаемых поршневых кольцах, проверено прихватывание в канавках",null,"За каждое кольцо 0,2",null,3,0.6]
[null,null,"И","Кольца правильно установлены на поршень",null,"За каждое кольцо 0,2",null,3,0.8]
[null,null,"И","Проверен и выставлен угол расположения замков, в соответствии с инструкцией по эксплуатации",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,0.5]
[null,null,"И","Проверено наличие и правильность установки верхнего вкладыша шатуна",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,0.4]
[null,null,"И","Внутренняя поверхность втулки цилиндра, вкладыша и шейка вала смазаны маслом",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,0.4]
[null,null,"И","Шатунно-поршневая группа правильно вставлена в гильзу цилиндра",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,0.7]
[null,null,"И","Нижняя крышка шатуна с вкладышем установлена правильно",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,0.4]
[null,null,"И","Шатунные болты установлены правильно ",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,0.4]
[null,null,"И","Динамометрический ключ настроен на заданное усилие",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,0.7]
[null,null,"И","Шатунные болты правильно затянуты с помощью динамометрического ключа",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,0.8]
[null,null,"И","Коленвал провернут до установки поршня в ВМТ",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено, оставление валоповоротного устройства в гнезде маховика - 0,1",null,3,0.4]
[null,null,"И","Боковой лючок картера установлен на штатное место и закреплен болтами",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,0.4]
[null,null,"И","Крышка блока цилиндра установлена на штатное место",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,0.6]
[null,null,"И","Динамометрический ключ настроен на заданное усилие",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,0.7]
[null,null,"И","Протяжка крышки блока цилиндров произведена в правильной последовательности, в соответствии с инструкцией по эксплуатации",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,1]
[null,null,"И","Толкатели, штанги и коромысла ГРМ установлены в гнезда, произведена их протяжка",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.4]
[null,null,"И","Форсунка установлена на место и закреплена",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.4]
[2,"Проверка и регулировка тепловых зазоров приводов клапанов  (закатка граней болтов, гаек, падение деталей, инструмента, размещение инструмента и ветоши на двигателе: - 0,1)"]
[null,null,"И","Коленчатый вал провернут по часовой стрелке до закрытия клапанов первого цилиндра. ",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,3,0.4]
[null,null,"И","Щупы для проверки зазоров соответствующих клапанов выбраны правильно, в соответствии с размерами, указанными в инструкции по эксплуатации",null,"0,2 за каждый правильно выбранный щуп",null,1,0.6]
[null,null,"И","Тепловые зазоры соответствующих клапанов отрегулированы",null,"0,1 за каждый клапан. Эксперты лично проверяют щупом правильность регулировки",null,2,0.8]
[null,null,"И","Кортргайки затянуты",null,"0,2 за каждую контргайку",null,3,0.8]
[null,null,"И","Коленчатый вал провернут согласно направления вращения двигателя на 360 град. ",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,3,0.4]
[null,null,"И","Тепловые зазоры оставшихся клапанов отрегулированы",null,"0,2 за каждый клапан. Эксперты лично проверяют щупом правильность регулировки",null,1,0.8]
[null,null,"И","Кортргайки затянуты",null,"0,2 за каждую контргайку",null,3,0.8]
[3,"Проверка и регулировка давления впрыска форсунки  (закатка граней болтов, гаек, падение деталей, инструмента, размещение инструмента и ветоши на двигателе: - 0,1)"]
[null,null,"И","Болты крепления отвернуты, форсунка извлечена",null,"Закатка граней болтов, гаек, падение деталей, инструмента - ошибка. За ошибку   - 0,1",null,3,0.4]
[null,null,"И","Форсунка установлена и закреплена на опрессовочном стенде",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,0.4]
[null,null,"И","Определено давление впрыска форсунки",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,0.4]
[null,null,"И","Давление впрыска форсунки отрегулировано в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации",null,"Эксперт лично проверяет правильность регулировки. Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,0.5]
[null,null,"И","Форсунка с прокладкой установлена и закреплена на двигатель",null,"Закатка граней болтов, гаек, падение деталей, инструмента - ошибка. За ошибку   - 0,1",null,3,0.4]
[4,"Окончание работы (закатка граней болтов, гаек, падение деталей, инструмента, размещение инструмента и ветоши на двигателе: - 0,1)"]
[null,null,"И","Установлен защитный кожух соединительной муфты ТНВД",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,0.6]
[null,null,"И","Колпак на крышку цилиндра установлен, лючки картера закрыты, болты крепления завернуты",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,0.6]
[null,null,"И","Порядок на рабочем месте наведен, масляные пятна вытерты ветошью, инструмент, протерт и разложен по местам, грязная ветошь убрана в контейнер для грязной ветоши",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,0.6]
["В","Ремонт судового оборудования ",null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(I100:I130)","v":21.799999999999997}]
[1,"Разборка насоса (закатка граней болтов, гаек, падение деталей, инструмента: - 0,1)"]
[null,null,"И","Полумуфта с конца вала снята с использованием съемников",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,0.8]
[null,null,"И","Передняя крышка корпуса насоса снята",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,0.4]
[null,null,"И","Прокладка передней крышки насоса снята",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,0.4]
[null,null,"И","Гранд-букса откручена, вал освобожден от уплотнения сальника",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,0.6]
[null,null,"И","Крыльчатка снята с вала с использованием съемников",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,2]
[null,null,"И","Уплотнительные крышки сняты с вала",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,0.4]
[null,null,"И","Вал из корпуса насоса извлечен",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,0.4]
[null,null,"И","Вал насоса установлен в слесарные тисы с соблюдением мер предосторожности для недопущения повреждения поверхности вала",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,0.8]
[null,null,"И","С вала сняты два подшипника с использованием съемников",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,1.2]
[null,null,"И","Втулки сняты с вала",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,0.4]
[null,null,"И","Из шпоночного паза вала извлечена старая стальная шпонка",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,0.4]
[2,"Сборка насоса (закатка граней болтов, гаек, падение деталей, инструмента: - 0,1)"]
[null,null,"И","На вал установлены 2 подшипника с соблюдением мер предосторожности для недопущения повреждения",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,0.8]
[null,null,"И","На вал установлены втулки",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,0.8]
[null,null,"И","Стальная шпонка установлена в шпоночный паз",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,0.4]
[null,null,"И","Подшипники смазаны солидолом",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,0.4]
[null,null,"И","Вал в корпус насоса установлен",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,0.4]
[null,null,"И","На вал установлены уплотнительные крышки",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,0.4]
[null,null,"И","Крыльчатка на вал установлена",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,1]
[null,null,"И","Крыльчатка закреплена на валу гайкой",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,1]
[null,null,"И","Уплотнитель сальника смазан смазочным материалом",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,0.4]
[null,null,"И","На поверхность вала наложены кольца уплотнения сальника, в количестве в соответствии с инструкцией по эксплуатации",null,"Вычесть все баллы, если не соблюдено количество колец",null,3,1.3]
[null,null,"И","Срезы замков колец уплотнения сальника выполнены под углом ",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,0.7]
[null,null,"И","Срезы замков колец уплотнения сальника последовательно разведены с интервалом 90 град.",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,0.7]
[null,null,"И","Кольца уплотнения сальника подтянуты гайками гранд-буксы (не допуская «тугого» затягивания гаек гранд-буксы, полного утопления и перекоса)",null,"Эксперт проверяет правилность вал насоса на свободное проворачивание",null,3,1.2]
[null,null,"И","Изготовлена новая прокладка передней крышки насоса",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,2.2000000000000002]
[null,null,"И","Прокладка передней крышки на корпус насоса установлена без повреждения",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,0.4]
[null,null,"И","Передняя крышка на корпус насоса установлена, гайки затянуты",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,0.4]
[null,null,"И","На вал установлена шпонка",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,0.4]
[null,null,"И","Полумуфта установлена на вал и закреплена",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,0.7]
[null,null,"И","Порядок на рабочем месте наведен, масляные пятна вытерты ветошью, инструмент, протерт и разложен по местам, грязная ветошь убрана в контейнер для грязной ветоши",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,0.4]
["Г","Борьба за живучесть судна и оказание первой помощи пострадавшим",null,null,null,null,null,null,16.2]
[1,"Экипировка в БОП"]
[null,null,"И","Экипировка в БОП произведена (норматив - 25 с)",null,"За каждую секунду сверх норматива отнимается 0,1 балла",null,2,1.2]
[null,null,"И","Куртка застегнута на все крючки (замок)",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,1]
[null,null,"И","Лямки штанов - на плечах",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,6,1]
[null,null,"И","Пояс застегнут и заправлен под пряжку",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,1]
[null,null,"И","Подбородочный ремень каски застегнут и подтянут",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,1]
[2,"Выполнение рабочей проверки и включение в изолирующие дыхательные аппараты"]
[null,null,"И","Внешний осмотр ИДА произведен",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,0.4]
[null,null,"И","Проверка панорамной маски ИДА на герметичность произведена",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.6]
[null,null,"И","Наличие рабочего давления воздуха проверено",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.6]
[null,null,"И","Исправность легочного автомата проверена",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,0.6]
[null,null,"И","Наличие избыточного давления под маской проверено",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.6]
[null,null,"И","Исправность сигнального устройства проверена",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.6]
[null,null,"И","Панорамная маска повешена на шею",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.4]
[null,null,"И","Подвесная система с баллоном надета на плечи, плечевые ремни подтянуты по размеру",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.6]
[null,null,"И","Лямки панорамной маски ослаблены",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,6,0.6]
[null,null,"И","Кнопка легочного автомата ИДА нажата",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.6]
[null,null,"И","Вентиль баллона открыт",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.5]
[null,null,"И","Панорамная маска надета, лямки подтянуты , без перекручивания",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.5]
[null,null,"И","Произведено включение в ИДА",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.4]
[3,"Временная остановка артериального кровотечения с применением кровоостанавливающего жгута (самопомощь)"]
[null,null,"И","Поврежденная конечность приподнята",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.4]
[null,null,"И","Кровотечение остановлено пальцевым прижатием сосуда",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.4]
[null,null,"И","Жгут заведен правильно и не на голое тело",null,"Жгут заведен не верно - 0,2 балла, жгут наложен на голое тел - 0,2 балла",null,4,0.4]
[null,null,"И","Первый виток прижат, убеждены в отсутствии пульса",null,"не убедился в отсутствии пульса -0,2 балла, пульс присутствует -0,2 балла",null,4,0.6]
[null,null,"И","Последующие ветки наложены с меньшим усилием без защемления кожи",null,"последующие витки с большим усилием -0,2 балла, с защемлением кожи -0,2 балла",null,4,0.6]
[null,null,"И","Застежка жгута закреплена",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.4]
[null,null,"И","Под резинку жгута закреплена записка с указанием даты и времени",null,"записка отсутствует -0,2 балла, запись не полная -0,2 балла",null,4,0.6]
[null,null,"И","Проверено на отсутствие посинения или отека конечности, при необходимости жгут наложен заново",null,"Обнаружено посинение или отек конечности -0,2 балла, не проверено состояние конечности-0,2 балла, при несоответствии жгут не наложен заново -0,2 балла",null,4,0.6]
["Д","Такелажные работы",null,null,null,null,null,null,18.899999999999999]
[1,"Вязание морских узлов"]
[null,null,"И","1 узел завязан (длина концов не учитывается)",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,6,0.4]
[null,null,"И","2 узел завязан (длина концов не учитывается)",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,6,0.4]
[null,null,"И","3 узел  завязан (длина концов не учитывается)",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,6,0.4]
[null,null,"И","4 узел завязан (длина концов не учитывается)",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,6,0.4]
[null,null,"И","5 узел завязан (длина концов не учитывается)",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,6,0.4]
[2,"Изготовление стропа (огонов на обоих концах шестипрядного стального троса простым способом)"]
[null,null,"И","В нужных местах одного конца троса наложены временные марки",null,"За неналожение каждой марки - 0,1",null,6,1]
[null,null,"И","Пробивка ходовых прядей произведена полностью и правильно (не менее 3,5 пробивки), пряди затянуты, размер огона соответствует",null,"Вычесть все баллы, если не выполнена пробивка полностью. За отсутствие затяжки прядей - 0,5 за каждую прядь. Вычесть 1 балл- если размер огона не соответствуе.",null,6,2]
[null,null,"И","Сердечник не поврежден",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,6,1]
[null,null,"И","После пробивки выступающие концы каната обрезаны",null,"Вычесть 0.4 балла - если конци не обрезаны; вычесть 0.5 баллов- если размер огона не соответствуе.",null,2,0.9]
[null,null,"И","Клетневание места пробивки произведено (в местах обреза прядей)",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,6,1]
[null,null,"И","В нужных местах второго конца троса наложены временные марки",null,"За неналожение каждой марки - 0,1",null,6,1]
[null,null,"И","Пробивка ходовых прядей произведена полностью и правильно (не менее 3,5 пробивки), пряди затянуты, размер огона соответствует",null,"Вычесть все баллы, если не выполнена пробивка полностью. За отсутствие затяжки прядей - 0,5 за каждую прядь. Вычесть 1 балл- если размер огона не соответствуе.",null,6,2]
[null,null,"И","Сердечник не поврежден",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,6,1]
[null,null,"И","После пробивки выступающие концы каната обрезаны",null,"Вычесть 0.4 балла - если конци не обрезаны; вычесть 0.5 баллов- если размер огона не соответствуе.",null,2,0.9]
[null,null,"И","Клетневание места пробивки произведено (в местах обреза прядей)",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,6,1]
[null,null,"И","Порядок на раб. месте наведен, инстр-ты, ветошь и п т. убраны.",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,2,0.2]
[]
[null,null,null,null,null,"Итого",null,null,100]

{"sheet":"Перечень профессиональных задач","index":1,"n_rows":7,"n_cols":2,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1]]}
["Перечень профессиональных задач"]
[1,"Работа с документацией"]
[2,"Работа с оборудованием, инструментами и материалами. Соблюдение требований техники безопасности и охраны труда"]
[3,"Судовождение"]
[4,"Эксплуатация и ремонт судовых энергетических установок и другого судового оборудования"]
[5,"Обеспечение безопасности плавания"]
[6,"Такелажные работы"]