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ОПИСАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ
«КУЗОВНОЙ РЕМОНТ»
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Наименование компетенции: Кузовной ремонт

Описание компетенции.

Профессиональная деятельность в рамках компетенции «Кузовной ремонт» представляет собой сложный комплекс работ по восстановлению геометрических параметров, прочностных характеристик и внешнего вида кузова автотранспортного средства. Она базируется на синтезе традиционных слесарно-жестяницких навыков и высокотехнологичных методов ремонта.
Согласно ФГОС СПО, специалист данного профиля (профессия 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей») и специальность 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств») готовится к следующим видам деятельности:
· Диагностика повреждений: Определение степени и характера деформаций кузова, видимых и скрытых, с использованием визуального осмотра и современных электронных систем измерения геометрии.
· Восстановление геометрии: Исправление перекосов и деформаций силового каркаса и несущих элементов кузова на специализированных стапелях и рихтовочных стендах с применением сложных силовых воздействий.
· Ремонт элементов кузова: Устранение вмятин, разрывов, коррозии и других дефектов на съемных и несъемных панелях кузова (двери, крылья, капот, пороги, стойки). Это включает в себя рихтовку, сварку, шпатлевание, а также использование клеевых технологий.
· Подготовка к окраске: Выполнение полного цикла подготовительных работ для передачи кузова или его деталей в малярный цех: шлифовка, обезжиривание, нанесение шпатлевок и герметиков.
На основе профессионального стандарта 31.020 «Специалист по металлоконструкциям в автомобилестроении» и ЕТКС (характеристика профессии «Рихтовщик кузовов»), основная цель трудовой деятельности - сборка, изготовление, демонтаж и ремонт металлоконструкций и тонколистовых деталей кузова различной сложности. Рабочий процесс жестко регламентирован технологической и конструкторской документацией производителя автомобиля и требует строгого соблюдения норм охраны труда, пожарной и экологической безопасности.
Компетенция «Кузовной ремонт» имеет критически высокую актуальность для экономики РФ, что обусловлено рядом факторов:
1. Острый дефицит кадров: Российский рынок кузовного ремонта и автосервиса в целом испытывает серьезную нехватку квалифицированных мастеров. Сложность профессии, длительный период обучения и высокая ответственность приводят к тому, что спрос на таких специалистов стабильно превышает предложение.
2. Высокий и растущий спрос: В условиях роста цен на новые автомобили и усложнения их конструкции, автовладельцы все чаще выбирают ремонт вместо покупки. Это напрямую увеличивает загрузку кузовных цехов.
3. Стратегическая значимость: Развитие внутрироссийского автомобилестроения, включая производство кузовов и их компонентов (ОКВЭД 29.20), невозможно без квалифицированных кадров, способных работать с металлоконструкциями, выполнять сварочные и окрасочные работы на высоком технологическом уровне.
Таким образом, специалист по кузовному ремонту является одной из наиболее востребованных и высокооплачиваемых рабочих профессий в современной России, что подтверждается данными с рынка труда.
Профессиональная деятельность специалиста по кузовному ремонту обладает рядом уникальных особенностей:
· Высокая ответственность: Кузов является не только элементом дизайна, но и несущей конструкцией, обеспечивающей пассивную безопасность автомобиля. Любая ошибка при ремонте (неправильно восстановленная геометрия, некачественная сварка) может привести к серьезным последствиям в случае ДТП.
· Сложность и многозадачность: Работа требует одновременного владения широким спектром навыков: от «тонкой» ручной рихтовки до работы со сложным диагностическим и стапельным оборудованием, от навыков сварщика до знаний в области лакокрасочных материалов.
· Работа с разными материалами: Современные кузова производятся из различных типов стали (в т.ч. высокопрочных и сверхвысокопрочных), алюминия, пластика, композитных материалов. Каждый материал требует особого подхода, инструмента и технологий ремонта. Например, профстандарт 31.020 регламентирует работу с цветными металлами, сплавами и легированными сталями.
· Строгое соблюдение технологий: Каждый этап работ — от подготовки поверхности до финишной шлифовки — должен выполняться в строгом соответствии с техническими условиями и регламентами завода-изготовителя. Нарушение технологии ведет к браку.
· Следование нормативной базе: Деятельность специалиста регламентируется множеством документов: от общих положений по ТО и ремонту (Р 3112199-0240-84) до отраслевых стандартов на предпродажную подготовку (ОСТ 37.001.082-82) и специфических технических условий на ремонт конкретных моделей (ТУ 017207-255-00232934-2014 для автомобилей LADA).
Специалисты по кузовному ремонту владеют необходимыми современными технологиями кузовного ремонта, такими как:
· различные виды сварки (MIG, MAG, контактная сварка),
· технологии неразъемных соединений (клеевые технологии, заклепочные технологии, в том числе, прошивные заклепки),
· MIG пайка специальными припоями (олово, медь, латунь), 
· технологии обработки металлов абразивными и химическими составами,
· технологиями и техникой рихтовочных работ,
· диагностика для выполнения процедур сканирования ошибок, замены и адаптации электронных блоков, удаления ошибок систем SRS/ Airbag.
· технологиями ремонта пластиков (пайка, склейка),
· технологиями нанесения лакокрасочных материалов (шпатлевки, герметизирующие составы),
· обработка шпатлёвки (шлифовка, придание формы),
· восстановление геометрии кузова, как при помощи стапельного оборудования, так и без него.
Специалист по кузовному ремонту должен иметь навыки в использовании пневматического, электрического и ручного инструмента, используемого при кузовном ремонте.
Специалист по кузовному ремонту должен быть знаком с механическими системами автомобиля, в особенности с деталями подвески и их соответствующими функциями, а также с системами пассивной и активной безопасности, уметь диагностировать их работоспособность, выполнять операции по регулировке (в том числе, регулировке сход-развала колес), демонтажу-монтажу и замене согласно технологии производителя.
Специалист по кузовному ремонту, восстанавливает автомобиль до стадии нанесения лакокрасочных материалов, а также выполняет нанесение полиэфирных шпатлевок, производит выравнивание поверхности детали соблюдая все формы, выполняет арматурные работы.
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Поскольку Описание компетенции содержит лишь информацию, относящуюся к соответствующей компетенции, его необходимо использовать на основании следующих документов:
· ФГОС по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей». 
Утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 16 августа 2024 г. N 580. 
· ФГОС СПО по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств».
Утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.07.2024 № 453. (Зарегистрирован 07.08.2024 № 79036). 
· ФГОС СПО по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))».
Утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 ноября 2023г. № 863. (Зарегистрирован 15.12.2023 № 76433). 
Профессиональный стандарт.
· Профессиональный стандарт 31.004 «Специалист по мехатронным системам автомобиля».
Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 02.04.2024 № 170н
· Профессиональный стандарт 31.005 «Специалист окрасочного производства в автомобилестроении». 
Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.11.2023 № 789н.
· Профессиональный стандарт 31.007 «Специалист по сборке агрегатов и автомобиля».
Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 03.10.2022 № 608н
· Профессиональный стандарт 31.020 «Специалист по металлоконструкциям в автомобилестроении».
Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 02.04.2024 № 170н.
· Профессиональный стандарт 40.002 «Сварщик»
Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 701н.
ЕТКС
Код ОКПДТР: 18085 Рихтовщик кузовов. ОКПДТР 2025. Действующая редакция (с изменениями 1/96 - 7/2012 и поправками 1/2017 - 4/2024) Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94.
ГОСТы
Государственные и отраслевые стандарты, применяемые при кузовных работах:
· ГОСТ 9.032-74 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Классификация и обозначения»;
· ГОСТ 9.105-80 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Классификация и основные параметры методов окрашивания»;
· ГОСТ 9.402-80 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием»;
· ОСТ 37.001.082-82. Подготовка предпродажная легковых автомобилей;
· ОСТ 37.001.211-78 Безопасность конструкции автомобиля. Внутреннее оборудование передней части салона кузовов легковых автомобилей. Технические требования и методы испытаний;
· ОСТ 37001 267-83 Автомобили легковые Типы кузовов.
· ТУ 017207-255-00232934-2014. «Кузова автомобилей LADA. Технические требования при приемке в ремонт, ремонте и выпуске из ремонта предприятиями дилерской сети ОАО «АВТОВАЗ» разработаны специалистами ОАО НВП «ИТЦ АВТО» по заказу ОАО «АВТОВАЗ»
Нормативные акты, применяемые при кузовных работах:
· РД 37.009.024-92 «Приемка, ремонт и выпуск из ремонта кузовов легковых автомобилей»;
· РД 37.009.025-92 «Положение о гарантийном обслуживании легковых автомобилей и мототехники»;
· РД 37.009.026-92 «Положение о техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств, принадлежащих гражданам (легковые и грузовые автомобили, автобусы, минитрактора)»;
· Р 3112199-0240-84 «Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта»;
· РТМ 37.001.050-78. «Контроль геометрии шасси легковых автомобилей на станциях технического обслуживания»;
· РТМ 37.001.027-76 «Приемка легковых автомобилей станциями и центрами технического обслуживания. Общие положения».
Нормы трудоемкости работ по техническому обслуживанию и ремонту:
· РД 03112178-1023-99 Сборник норм времени на техническое обслуживание и ремонт легковых, грузовых автомобилей и автобусов. Том 1.;
· Трудоемкости на техническому обслуживание и ремонт автомобилей ВАЗ 2104, 2105, 2106, 2107 с изменениями по состоянию на 01.04.2004;
· Трудоемкости работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля ВАЗ-2108, 2109, 21099, 2115 с изменениями по состоянию на 01.04.2004;
· Наборы работ по кузовному ремонту и окраске автомобилей ВАЗ-2108, 2109, 21099, 2115 (2002 г.) (Приложение к трудоемкостям);
· Трудоемкости работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля ВАЗ-2110, 2111, 2112 с изменениями по состоянию на 01.04.2004.
СанПин и СП (СНИП) 
· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
· СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления». 
· СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения». 
· СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий». 
· СП 2.2.2.1327-03 «Организация технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию и рабочему инструменту». 
· ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны». 
· ГН 2.2.5.1314-03 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны». 
· Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда». 
· СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». 
· Специальный технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ». Постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2005 г. № 609. 

Соответствие конкурсной документации компетенции требованиям ФГОС СПО и ПС
	№ п/п
	Виды деятельности (из ФГОС СПО)/обобщенные трудовые функции (из ПС)

	1
	Выполнение регламентных работ по поддержанию автотранспортных средств в исправном состоянии

	2
	Ремонт механических систем и установка дополнительного оборудования на автотранспортные средства

	3
	Диагностика, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и их компонентов

	4
	Руководство выполнением работ по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств и их компонентов

	5
	Взаимодействие с потребителями в процессе оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств и их компонентов

	6
	Выполнение подготовительных, сборочных операций перед сваркой и контроль сварных соединений

	7
	Выполнение ручной дуговой сварки (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом 

	8
	Выполнение частично механизированной сварки (наплавки) плавлением 

	9
	Выполнение ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе 

	10
	Выполнение сварки ручным способом с внешним источником нагрева и экструзионной сварки различных деталей и полимерных материалов 
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