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[bookmark: _Toc222478065]1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
[bookmark: _Toc222478066]1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ КОМПЕТЕНЦИИ
Требования компетенции (ТК) «Оператор дорожно-строительной техники с автопилотированием (каток)» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли. 
Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии. 
Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.
В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.
Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

[bookmark: _Toc222478067]1.2. Перечень профессиональных задач специалиста 
по компетенции «Оператор дорожно-строительной техники 
с автопилотированием (каток)»
Таблица №1
Перечень профессиональных задач специалиста

	№ п/п
	Раздел
	Важность в %

	1
	Охрана труда. Работа с нормативной, сопроводительной и технической документацией
	9,5

	
	Специалист должен знать и понимать:
· нормативы по охране труда;
· определение безопасности выполнения работ дорожно-строительной техникой;
· основные принципы безопасности при работе с дорожно-строительной техникой;
· значение соблюдения правил и процедур безопасности для эффективного и надежного функционирования дорожно-строительной техники и предотвращения несчастных случаев и повреждений оборудования;
· правила допуска к работе оператора дорожно-строительной техники;
· порядок действий в случае аварийных ситуаций;
· способы аварийного прекращения работы дорожно-строительной техники;
· правила дорожного движения;
· профессиональную терминологию и условные обозначения, применяемые в технических чертежах и спецификациях.
	

	
	Специалист должен уметь:
· руководствоваться положениями охраны труда;
· соблюдать технику безопасности при работе с дорожно-строительной техникой;
· проводить анализ рисков и опасностей;
· обеспечивать безопасность работников, находящихся в опасной зоне работы дорожно-строительной техники;
· соблюдать правила дорожного движения;
· применять средства индивидуальной защиты;
· оказывать первую помощь пострадавшим;
· применять средства пожаротушения;
· прекращать работу дорожно-строительной техники при возникновении нештатных ситуаций;
· разрабатывать отчетную документацию.
	

	2
	Бережливое производство
	4,5

	
	Специалист должен знать и понимать:
· тенденции развития отрасли, включающие новые технологии и методы бережливого производства; 
· важность планирования, точности, контроля и внимания к деталям во всех рабочих процессах;
· применимость и эффективность применения решения в конкретной задаче;
· системы контроля качества;
· уровень затрат, временных ресурсов и используемых материалов на отдельные виды задач.
	

	
	Специалист должен уметь:
· применять энерго- и ресурсосберегающие приёмы работы;
· анализировать и оптимизировать производственные потоки;
· выставлять приоритеты задач;
· планировать время на выполнение работ; соблюдать лимиты времени и конечные сроки;
· выстраивать стратегию выполнения поставленных задач;
· находить инновационные пути решения поставленных задач;
· применять вариативность решений, находить альтернативные и нестандартные решения;
· работать с различными системами контроля версий, разрабатывать различные сценарии для выбора оптимальных;
· проверять гипотезы в виртуальной среде и их соотношение с реальностью.
	

	3
	Выполнение механизированных работ по уплотнению оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и искусственных сооружений с применением самоходного катка
	39

	
	Специалист должен знать и понимать:
· правила допуска к работе машиниста самоходного катка;
· требования инструкции по эксплуатации самоходного катка;
· устройство, принцип работы и технические характеристики самоходного катка;
· принцип работы механического, электрического и гидравлического оборудования самоходного катка;
· приемы, правила и нормы технологической настройки систем и рабочего оборудования самоходного катка;
· особенности технологии уплотнения оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений;
· скоростные режимы при уплотнении оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений;
· количество проходов по одному следу при уплотнении оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений;
· виды, типы и свойства грунтов, песков, каменных материалов и асфальтобетонных смесей (сортамент, маркировка), уплотняемых самоходным катком;
· схемы уплотнения оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений.
	

	
	Специалист должен уметь:
· контролировать показания измерительных приборов при выполнении механизированных работ по уплотнению оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений с помощью катка;
· определять скоростные режимы при уплотнении оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений;
· определять количество проходов по одному следу при уплотнении оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений;
· выполнять движение самоходным катком в прямом и обратном направлении по одному и тому же следу при уплотнении оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений;
· определять вибрационные режимы при уплотнении оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений;
· выявлять, устранять и предотвращать причины нарушений технологического процесса уплотнения.
	

	4
	Выполнение регламентных работы по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с требованиями технологических процессов
	12,5

	
	Специалист должен знать и понимать:
· устройство, принцип работы и технические характеристики самоходного катка;
· требования инструкции по эксплуатации и порядок подготовки самоходного катка к работе;
· требования инструкции по эксплуатации топливозаправочных средств;
· требования инструкции по эксплуатации средств технической диагностики, технологического оборудования, слесарного и измерительного инструмента, применяемых при ежесменном и периодическом техническом обслуживании самоходного катка;
· правила технической эксплуатации самоходного катка;
· перечень операций и технология ежесменного и периодического технического обслуживания самоходного катка;
· основные виды, типы и предназначение слесарного и измерительного инструмента, технологического и диагностического оборудования, используемых при обслуживании самоходного катка;
· свойства марок и нормы расхода горюче-смазочных и материалов, используемых при техническом обслуживании самоходного катка;
· порядок замены и конструкция быстроизнашивающихся деталей, узлов и элементов рабочего органа самоходного катка;
· диапазоны допустимых значений контролируемых диагностических параметров, характеризующих исправное и работоспособное состояние самоходного катка;
· правила погрузки и разгрузки самоходного катка.
	

	
	Специалист должен уметь:
· производить осмотр и проверку общей работоспособности агрегатов и механизмов самоходного катка;
· выявлять органолептическими и инструментальными методами незначительные неисправности в работе самоходного катка;
· проверять крепления узлов и механизмов, производить работы по крепежу и регулировке узлов и механизмов самоходного катка;
· применять слесарный и измерительный инструмент, специальное оборудование и приборы для проверки состояния механизмов и систем управления самоходного катка;
· производить заправку и дозаправку силовых установок, элементов систем управления самоходного катка;
· заполнять формы отчетной документации по выдаче нефтепродуктов, расходных материалов и запасных частей;
· производить замену быстроизнашивающихся деталей, узлов и элементов рабочего оборудования самоходного катка;
· осуществлять погрузку и разгрузку самоходного катка.
	

	5
	Использование радиотехнического и навигационного оборудования, в том числе 3D-систем управления и систем автопилотирования самоходного катка в процессе выполнения механизированных работ
	34,5

	
	Специалист должен знать и понимать:
· устройство, принцип работы и правила эксплуатации автоматических устройств, 3D-систем управления, средств встроенной диагностики и систем удаленного мониторинга технического состояния самоходного и полуприцепного катка;
· конструкцию и принцип действия систем навигации, нивелирования и автопилотирования самоходного катка;
· значения символов бортового компьютера самоходного и полуприцепного катка;
· правила и способы позиционирования и регулировки датчиков нивелирования;
· основы электротехники, автоматики, электро- и телеуправления.
	

	
	Специалист должен уметь:
· использовать радиотехническое и навигационное оборудование, в том числе 3D-системы управления и автопилотирования, самоходного катка в процессе выполнения механизированных работ;
· настраивать системы автопилотирования на соответствующие режимы уплотнения;
· контролировать правильность работы системы автопилотирования;
· прекращать работу самоходного комбинированного катка при возникновении нештатных ситуаций.
	





[bookmark: _Toc222478068]1.3. Требования к схеме оценки
Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице №2.
Таблица №2
Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки

	Критерий/Модуль
	Итого баллов за раздел ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ

	Разделы ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ
	 
	А
	Б
	В
	Г
	Д
	Е
	 

	
	1
	2
	-
	-
	-
	7,5
	-
	9,5

	
	2
	1
	-
	1
	-
	2,5
	-
	4,5

	
	3
	6
	11,5
	-
	11
	-
	10,5
	39

	
	4
	-
	1,5
	8
	1,5
	-
	1,5
	12,5

	
	5
	-
	11
	-
	11,5
	-
	12
	34,5

	Итого баллов за критерий/модуль
	9
	24
	9
	24
	10
	24
	100





[bookmark: _Toc222478069]1.4. Спецификация оценки компетенции
Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице №3:
Таблица №3
Оценка конкурсного задания
	[bookmark: _Hlk205980934]Критерий
	Методика проверки навыков в критерии

	[bookmark: _Hlk205910834]А
	Анализ проектной документации, определение задания, составление плана работ
	Экспертная оценка правильности анализа проектной и нормативной документации. Проверка корректности определения конкурсного задания, исходных технических требований, ограничений и условий выполнения работ. Оценка качества составленного плана работ, его логичности, полноты и соответствия требованиям задания.

	Б 
	Выполнение задания на тренажере при работе с песчано-гравийной смесью
	Экспертная оценка действий конкурсанта при выполнении задания на тренажере дорожного катка. Проверка правильности настройки параметров работы в бортовом компьютере, качества записи первого прохода, соблюдения заданной траектории, количества проходов и порядка работы с песчано-гравийной смесью. Оценка контроля конкурсантом автоматизированного режима и действий при возникновении нештатных ситуаций.

	В
	Определение перечня работ при ежесменном и периодическом техническом обслуживании самоходного катка
	Экспертная оценка правильности определения перечня работ по ежесменному и периодическому техническому обслуживанию самоходного катка. Проверка соответствия указанных операций требованиям регламента производителя, полноты перечня обязательных мероприятий, корректности определения периодичности обслуживания и соблюдения требований охраны труда при выполнении работ.

	Г
	Выполнение задания на тренажере при работе с щебеночно-песчаной смесью
	Экспертная оценка действий конкурсанта при выполнении задания на тренажере дорожного катка. Проверка правильности настройки параметров работы в бортовом компьютере, качества записи первого прохода, соблюдения заданной траектории, количества проходов и порядка работы с щебеночно-песчаной смесью. Оценка контроля конкурсантом автоматизированного режима и действий при возникновении нештатных ситуаций.

	Д
	Проверка и оформление документации при транспортировке машины и выполнении механизированных работ
	Экспертная оценка заполненных конкурсантом документов на соответствие исходным производственным данным. Cверка сведений, внесенных в рапорт при выезде (путевой лист строительной машины) и бортовой журнал дорожно-строительного механизма, с приложениями к конкурсному заданию. Отдельно проверяются полнота переноса данных по технике, машинисту, выполненным работам, моточасам, топливу и ЕТО, корректность расчетов, отсутствие противоречий между документами и соблюдение зоны ответственности машиниста.

	Е
	Выполнение задания на тренажере при работе с асфальтом
	Экспертная оценка действий конкурсанта при выполнении задания на тренажере дорожного катка. Проверка правильности настройки параметров работы в бортовом компьютере, качества записи первого прохода, соблюдения заданной траектории, количества проходов и порядка работы с асфальтобетонной смесью. Оценка контроля конкурсантом автоматизированного режима и действий при возникновении нештатных ситуаций.



[bookmark: _Toc222478070]1.5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ
Общая продолжительность Конкурсного задания: 10 ч. 30 мин.
Количество конкурсных дней: 3 дня.
КЗ должно включать оценку по каждому из разделов требований компетенции.
Оценка знаний конкурсанта должна проводиться через практическое выполнение Конкурсного задания. 

[bookmark: _Toc222478071]1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания
Конкурсное задание состоит из 6 модулей, включает обязательную к выполнению часть (инвариант) — 4 модуля (А, В, Д, Е), и вариативную часть – 2 модуля (Б, Г). Общее количество баллов конкурсного задания — 100.
[bookmark: _Toc222478072]
1.5.2. Структура модулей конкурсного задания 
[bookmark: _Hlk205981180]Модуль А. «Анализ проектной документации, определение задания, составление плана работ» (инвариант)
Время на выполнение модуля: 1 час
Вам предоставляется комплект проектной и организационно-технологической документации по выполнению дорожно-строительных работ с применением дорожного катка.
На основании исходных данных необходимо определить задание машиниста дорожного катка, объем работ, требования к качеству уплотнения, потребность в ресурсах и составить последовательный план выполнения работ на смену с учетом требований охраны труда и технологического процесса.

Модуль Б. «Выполнение задания на тренажере при работе с песчано-гравийной смесью» (инвариант)
Время на выполнение модуля: 2 часа 30 минут
Задание:
Вам предоставляется техническое задание на выполнение операции по уплотнению песчано-гравийной смеси с использованием тренажера катка и системы автопилотирования.
На основании полученного задания необходимо выполнить работу на тренажере в ручном режиме и режиме автопилотирования: настроить параметры уплотнения, выполнить первый цикл управления катком вручную, активировать систему автопилотирования, проконтролировать точность движения по маршруту, отработать действия при внештатной ситуации и корректно завершить выполнение упражнения.

Модуль В. «Определение перечня работ при ежесменном и периодическом техническом обслуживании самоходного катка» (инвариант)
Время на выполнение модуля: 1 час
[bookmark: _Hlk205982174]Задание: 
Вам предоставляется перечень операций технического обслуживания самоходного катка, применяемого при выполнении дорожно-строительных работ.
На основании исходных данных необходимо распределить операции по видам технического обслуживания, выделить работы ежесменного и периодического обслуживания, а также указать рекомендуемую периодичность их выполнения.

Модуль Г. «Выполнение задания на тренажере при работе с щебеночно-песчаной смесью» (инвариант)
Время на выполнение модуля: 2 часа 30 минут
Вам предоставляется техническое задание на выполнение операции по уплотнению щебеночно-песчаной смеси с использованием тренажера катка и системы автопилотирования.
На основании полученного задания необходимо выполнить работу на тренажере в ручном режиме и режиме автопилотирования: настроить параметры уплотнения, выполнить первый цикл управления катком вручную, активировать систему автопилотирования, проконтролировать точность движения по маршруту, отработать действия при внештатной ситуации и корректно завершить выполнение упражнения.

Модуль Д. «Проверка и оформление документации при транспортировке машины и выполнении механизированных работ» (инвариант)
Время на выполнение модуля: 1 час
Задание: 
Вам предоставляется производственная ситуация, комплект исходных документов, шаблон путевого листа строительной машины и шаблон бортового журнала дорожно-строительного механизма.
Необходимо определить комплект документов, обязательных к наличию при транспортировке дорожного катка и выполнении механизированных работ, а также заполнить эксплуатационную документацию машиниста дорожного катка на основании предоставленных исходных данных.
Набор оборудования для модуля Д:
· Конкурсное задание модуля, набор документов.

Модуль Е. «Выполнение задания на тренажере при работе с асфальтом» (инвариант)
Время на выполнение модуля: 2 часа 30 минут
Задание:
Вам предоставляется техническое задание на выполнение операции по уплотнению асфальтобетонной смеси с использованием тренажера катка и системы автопилотирования.
На основании полученного задания необходимо выполнить работу на тренажере в ручном режиме и режиме автопилотирования: настроить параметры уплотнения, выполнить первый цикл управления катком вручную, активировать систему автопилотирования, проконтролировать точность движения по маршруту, отработать действия при внештатной ситуации и корректно завершить выполнение упражнения.


[bookmark: _Toc222478073]2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ
Время, отведенное на выполнение конкурсной части, не должно превышать 8 часов в день.
[bookmark: _Toc222478074]2.1. Личный инструмент конкурсанта
Нулевой.
[bookmark: _Toc222478075]2.2. Материалы, оборудование и инструменты запрещенные на площадке
Любые материалы и оборудование, имеющиеся при себе у конкурсантов, необходимо предъявить экспертам. Эксперты, путем коллегиального решения, могут запретить использование любых предметов, которые будут сочтены не относящимися к компетенции, или же могут дать конкурсантам несправедливое преимущество. Использование данных предметов во время соревнований приводит к штрафным санкциям, вплоть до дисквалификации конкурсантов. 
В частности, запрещено использование мобильных телефонов и любых гаджетов, имеющих память или USB-порт. Обнаружение у конкурсанта на площадке или использование конкурсантом данных элементов приводит к штрафным санкциям или дисквалификации конкурсанта.
Список материалов, оборудования и инструментов, которые запрещены на соревнованиях по различным причинам:
	Общие допуски и ограничения

	Разрешенные действия
	Запрещенные действия

	Использование технических материалов соревнований, подготовленных командой разработки компетенции
	Использование сторонней помощи

	Использование документации 
	Самостоятельная эксплуатация оборудования без уведомления эксперта 

	Запрос обратной связи экспертов после окончания конкурсных попыток
	Запрещено использование языковых моделей для поиска информации

	
	Использование телефонов, ноутбуков, смарт-часов и других индивидуальных носителей информации

	
	Вход в мессенджеры, облачные хранилища, почту и соц. сети

	
	Порча оборудования

	
	Установка несанкционированного ПО 

	
	Агрессия в адрес экспертов или других конкурсантов

	
	Плагиат (копирование чужих решений)

	
	Нарушение тайминга

	В целом на чемпионате запрещены действия, которые нарушают принципы честности, безопасности и профессиональной этики.
Штраф: В порядке, предусмотренном правилами компетенциями:
· За посещение ограниченных в модуле интернет-ресурсов баллы, набранные конкурсантом за данный модуль, обнуляются. При ошибочном переходе по ссылке, она должна быть закрыта в течение 15 секунд.




[bookmark: _Toc222478076]3. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение №1. Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания
Приложение №2. Матрица конкурсного задания
Приложение №3. Инструкция по охране труда
Приложение №4. Руководство по оцениванию конкурсного задания
Приложение №5. Техническое задание
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