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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
1.	ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт
2.	ПС – Профессиональный стандарт
3.	КЗ – Конкурсное задание
4.	ИЛ – Инфраструктурный лист
5.	PE-RT – Полиэтилен повышенной термостойкости 
6.	PP-R – Полипропилен рандомсополимер 
7.	PP-RCT – Полипропилен рандомсополимер повышенной термостойкости с модифицированной кристалличностью
8.	РВ – Полибутен
9.	РЕ-X/ AL /РЕ-Х – Многослойная труба с внутренним и наружным слоем из сшитого полиэтилена РЕ-X и скрытым алюминиевым слоем AL.
10.	SML – Безраструбные чугунные трубы
11.	ВГП – Водогазопроводные стальные трубы 
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[bookmark: _Toc243681421]1.ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
[bookmark: _Toc243681422]1.1. Общие сведения о требованиях компетенции
Требования компетенции (ТК) «Сантехника и отопление» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли. 
Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии. 
Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.
В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы. 
Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

[bookmark: _Toc78885652][bookmark: _Toc243681423]1.2. Перечень профессиональных задач специалиста по компетенции «Сантехника и отопление»
Перечень видов профессиональной деятельности, умений, знаний и профессиональных трудовых функций специалиста (из ФГОС/ПС/ЕТКС) базируется на требованиях современного рынка труда к данному специалисту.
(таблицы 1, 2 и 3 заполняются только для индивидуального формата)


Таблица 1
Перечень профессиональных задач специалиста

	№ п/п
	Раздел
	Важность в %

	1
	Охрана труда
	5

	
	Специалист должен знать и понимать:
•	Правила применения средств индивидуальной защиты при монтаже систем водоснабжения, водоотведения, отопления и газоснабжения
•	Санитарные нормы и правила проведения работ по монтажу систем водоснабжения, водоотведения, отопления и газоснабжения 
•	Требования охраны труда при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей
•	Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности
	

	
	Специалист должен уметь:
•	Выполнять работы с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности
•	Контролировать соблюдение требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ
•	Проверять работоспособность инструментов и приспособлений для оценки качества выполненных работ
•	Выбирать и проверять средства индивидуальной защиты в соответствии с требованиями охраны труда
	

	2
	Бережливое производство
	8

	
	Специалист должен знать и понимать:
•	Правила рациональной организации труда на рабочем месте
•	Виды шаблонов для разметки отверстий при установке приборов и правила пользования ими

	

	
	Специалист должен уметь:
•	Подбирать инструмент согласно технологическому процессу монтажа систем водоснабжения, водоотведения, отопления и газоснабжения
•	Затачивать, заправлять, регулировать, налаживать инструменты, необходимые для приемки, распаковки, расконсервации, фитингов и арматуры

	

	3
	Работа с нормативной, сопроводительной документацией, чертежи
	5

	
	Специалист должен знать и понимать:
•	Правила оформления технической документации на монтаж систем водоснабжения, водоотведения, отопления и газоснабжения
•	Виды технической и проектной документации систем водоснабжения, водоотведения, отопления и газоснабжения
•	Графические компьютерные программы и комплексы для работы с проектной документацией систем водоснабжения, водоотведения, отопления и газоснабжения
•	Виды форм технического задания на монтаж систем водоснабжения, водоотведения, отопления и газоснабжения
•	Правила построения монтажных чертежей и замерных эскизов с натуры и по строительным чертежам
•	Правила разработки спецификации
	

	
	Специалист должен уметь:
•	Читать рабочие чертежи, таблицы, принципиальные схемы водопроводных и канализационных сетей, сетей отопления и газоснабжения, в том числе с помощью прикладного программного обеспечения
•	Изучать техническое задание на выполнение работ по монтажу систем водоснабжения, водоотведения, отопления и газоснабжения
•	Использовать графические компьютерные программы и комплексы при монтаже систем водоснабжения, водоотведения, отопления и газоснабжения
•	Вычерчивать черновые и замерные эскизы с натуры и по строительным чертежам с деталировкой и составлением спецификации элементов систем водоснабжения, водоотведения, отопления и газоснабжения
•	Использовать проектную и нормативную техническую документацию в области монтажа систем водоснабжения, водоотведения, отопления и газоснабжения 
•	Применять технологическую документацию при проведении испытаний систем водоснабжения, водоотведения, отопления и газоснабжения и их оборудования 
•	Составлять заявки на расходные материалы, инструменты для монтажа систем водоснабжения, водоотведения, отопления и газоснабжения и их оборудования
	

	4
	Коммуникация
	5

	
	Специалист должен знать и понимать:
•	Техническую терминологию, относящуюся к данному навыку
•	Стандартные формы, установленные для повседневной и нештатной отчетности в устном, рукописном и электронном виде 
•	Особенности получения информации от клиента, позволяющие узнать пожелания конечного результата
•	Способы донесения информации до клиента, предлагающие альтернативные варианты, для получения оптимального конечного результата 
•	Языковые и культурные особенностей клиента
	

	
	Специалист должен уметь:
•	Общаться на рабочей площадке посредством устной, письменной и электронной коммуникации, используя стандартные форматы четко, рационально и эффективно
•	Использовать стандартный набор коммуникационных технологий
•	Реагировать на запросы заказчика прямо и косвенно
•	Передавать клиенту всю необходимую техническую и отчётную документацию и давать консультацию по работе обслуживаемых систем и оборудования
	

	5
	Менеджмент (дизайн)
	7

	
	Специалист должен знать и понимать:
•	Назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов систем водоснабжения, водоотведения, отопления и газоснабжения и их оборудования
•	Основные принципы дизайна и эргономики 
•	Правила размещения элементов систем водоснабжения, водоотведения, отопления и газоснабжения с учетом требований эргономики
	

	
	Специалист должен уметь:
•	Выполнять пригонку оборудования и деталей схемы к помещению
•	Гнуть элементы трубопроводов по заданным размерам
•	Изготавливать и устанавливать полотенцесушители
•	Присоединять полотенцесушители к системе горячего водоснабжения
	

	6
	Технологии и ресурсы
	50

	
	Специалист должен знать и понимать:
•	Технологию работ по монтажу систем водоснабжения, водоотведения, отопления и газоснабжения и их оборудования
•	Устройство и способы монтажа трубопроводных систем из стальных, медных и полимерных труб
•	Правила установки санитарных приборов
•	Устройство и способы монтажа трубопроводных систем из стальных, медных, латунных, полимерных, металлополимерных, нержавеющих и оцинкованных труб
•	Способы разметки мест установки приборов и креплений 
•	Назначение и правила применения ручных и механизированных инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже систем водоснабжения, водоотведения, отопления и газоснабжения и их оборудования
•	Назначение и правила использования контрольно-измерительного инструмента, применяемого при монтаже внутренних систем водоснабжения, водоотведения, отопления и газоснабжения
•	Правила установки отопительных приборов
•	Виды контрольно-измерительных приборов и средств, применяемых при монтаже внутренних систем водоснабжения, водоотведения, отопления и газоснабжения и их оборудования
	

	
	Специалист должен уметь:
•	Применять пневматические и электрические инструменты при выполнении сборочных работ систем водоснабжения, водоотведения, отопления и газоснабжения и их оборудования 
•	Выполнять нарезку резьбы и соединение труб при помощи муфт
•	Выполнять фланцевые сборки
•	Устанавливать арматуру к смывному бачку
•	Устанавливать приборы учета расхода воды
•	Монтировать глубинные, погружные насосы и насосные станции и присоединять их к существующим санитарно-техническим системам и оборудованию
•	Устанавливать системы водоподготовки и водоочистки
•	Монтировать терморегуляторы, биофильтры и автоматические системы пожаротушения
•	Выполнять сборку пожарных рукавов
•	Устанавливать водоразборные краны и смесители
•	Монтировать групповые установки без сжиженного газа блоками, обвязывать их трубными узлами
•	Монтировать и укладывать системы теплого пола
•	Монтировать регуляторные пункты
•	Присоединять смесительные установки систем водяного отопления к тепловой сети и разводящей магистрали
•	Устанавливать воздухосборники
•	Монтировать отопительные приборы (радиаторы, конвекторы)
•	Прокладывать стояки отопления и подводки
•	Монтировать емкостных и секционных водоподогревателей (бойлеров), центробежных насосов и насосных агрегатов
•	Соединять трубопроводы внутренних систем горячего и холодного водоснабжения и водостоков
•	Устанавливать вытяжные трубы
•	Устанавливать водоразборную арматуру с подсоединением к трубопроводам и уплотнением резьбовых соединений
•	Подсоединять к трубопроводам нагревательные приборы
•	Выполнять замеры и разметку мест прокладки трубопроводов по строительным чертежам и с натуры
•	Выполнять укрупнительную сборку узлов внутренних санитарно-технических систем
•	Крепить детали и приборы внутренних систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков при помощи монтажных пистолетов
•	Применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии с видом работ
•	Подсоединять к трубопроводам санитарные приборы с арматурой (раковины, умывальники, мойки, трапы, ванны, унитазы, смывные бачки)
•	Монтировать водопровода из полимерных труб на резьбовых, сварных, клеевых или раструбных соединениях
•	Использовать ручной и механизированный инструмент для монтажа систем и приборов
	

	7
	Испытания
	8

	
	Специалист должен знать и понимать:
•	Нормативную техническую документацию в области испытаний санитарно-технических систем
•	Методика проведения анализа дефектов смонтированных санитарно-технических систем и способы их устранения
•	Правила проведения испытаний оборудования и трубопроводов
•	Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ
	

	
	Специалист должен уметь:
•	Выполнять гидравлическое испытание систем водоснабжения, водоотведения, отопления и газоснабжения, применять пресс для опрессовки систем водоснабжения, водоотведения, отопления и газоснабжения
•	 Устанавливать ручной пресс для опрессовки систем водоснабжения, водоотведения, отопления и газоснабжения
•	Проверять и сдавать в эксплуатацию санитарно-технических систем и оборудования
•	Проверять рабочие точки насосных агрегатов на соответствие проектным данным и требованиям
•	Проводить испытания трубопроводных систем, оборудования и аппаратуры 
•	Использовать диагностические и измерительные инструменты и приборы для проведения испытаний санитарно-технических систем и оборудования
•	Выявлять дефектные места при испытании трубопроводов
•	Испытывать групповые установки без сжиженного газа блоками
•	Проводить тепловое испытание систем отопления на равномерный прогрев отопительных приборов
•	Проводить испытание регуляторных пунктов
•	Записывать результаты показаний измерительных приборов
	

	8
	Настройка и регулировка оборудования систем
	7

	
	Специалист должен знать и понимать:
•	Правила настройки, наладки и балансировки систем 
•	Основы и правила программирования электронных блоков управления систем отопления (типа "умный дом")
•	 Виды несоответствий смонтированных санитарно-технических систем и способы их устранения
•	Основные принципы гидравлики; основные химические свойства воды
	

	
	Специалист должен уметь:
•	Выполнять наладку теплового узла
•	Выполнять наладку системы отопления здания
•	Выполнять наладку работы циркуляционных насосов
•	Проводить регулирование трубопроводных систем, оборудования и аппаратуры
•	Проводить ревизию и испытание арматуры
•	Выполнять поэтапную проверку элеватора, грязевиков, запорной и регулирующей арматуры, манометров и термометров
•	Выполнять Балансировку системы отопления
•	Проводить регулирование систем отопления на равномерный прогрев отопительных приборов
	

	9
	Создание и применение решений для обслуживания, ремонта и замены
	5

	
	Специалист должен знать и понимать:
•	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок
•	 Методы оценки технического состояния домовых санитарно-технических систем и оборудования
•	 Устройство, принцип работы и общие технические характеристики домовых санитарно-технических систем и оборудования
•	Технология и техника обслуживания домовых санитарно-технических систем и оборудования
	

	
	Специалист должен уметь:
•	Проверять давление и температуру теплоносителя в системе теплоснабжения
•	 Контролировать параметров теплоносителя (давления, температуры), 
•	Восстанавливать требуемые параметров отопления и герметичности оборудования
•	Оценивать степень прогрева отопительных приборов
•	Выполнять наладочные и ремонтные работы на индивидуальных тепловых пунктах в доме
•	Проверять срок поверки манометров
•	Выполнять визуальный осмотр системы отопления по зданию с целью выяснения типов разводки (верхняя или нижняя), отопительных приборов (наличия на них регулирующей арматуры), наличия балансировочных кранов и устройств для удаления воздуха в верхних точках стояков отопления
•	Ремонтировать или заменять неисправные или поврежденные участки внутренней системы канализации и санитарно-технических приборов (в границах эксплуатационной ответственности - до первого смотрового колодца)
•	Выполнять замену фасонных частей, трапов, сифонов, ревизий
•	Выполнять ремонт и замену санитарно-технических приборов
•	Ремонтировать и выполнять ревизию сантехнического оборудования и аппаратур
•	Менять прокладки смесительных кранов, вентилей
•	Менять участки трубопроводов из чугунных и полимерных труб
	




[bookmark: _Toc78885655][bookmark: _Toc243681424]1.3. Требования к схеме оценки
Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице 2.
Таблица 2
Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки
	Критерий/Модуль
	Итого балловза раздел Требований компетенции 

	Разделы Требований компетенции
	 
	A
	Б
	В
	Г
	 

	
	1
	0,5
	2,5
	1
	1
	5

	
	2
	1,2
	2,2
	2,8
	1,8
	8

	
	3
	0,6
	2
	2
	0,4
	5

	
	4
	 
	2,5
	2,5
	 
	5

	
	5
	0,5
	3
	3
	0,5
	7

	
	6
	5
	18,25
	15,75
	11
	50

	
	7
	0
	4
	2
	2
	8

	
	8
	0
	3
	2
	2
	7

	
	9
	0
	2
	1,5
	1,5
	5

	Итого баллов за критерий/модуль
	7,8
	39,45
	32,55
	20,2
	100



[bookmark: _Toc243681425]1.4. Спецификация оценки компетенции
Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице 3.
Таблица 3
Оценка конкурсного задания
	Критерий
	Методы проверки навыков в критерии/модуле

	А
	Монтаж системы канализации с установкой встраиваемых элементов
	Визуальный контроль
Измерительный контроль
Разрушающий контроль

	Б
	Монтаж систем холодного и горячего водоснабжения
	Визуальный контроль
Измерительный контроль
Пневматическое испытание
Разрушающий контроль
Проверка коммуникативных навыков

	В
	Монтаж системы автономного отопления
	Визуальный контроль
Измерительный контроль
Пневматическое испытание
Разрушающий контроль
Проверка коммуникативных навыков

	Г
	Монтаж системы центрального отопления
	Визуальный контроль
Измерительный контроль
Пневматическое испытание



[bookmark: _Toc243681426]1.5. Содержание конкурсного задания
Общая продолжительность Конкурсного задания 
· в индивидуальном формате[footnoteRef:1]: 16 часов 00 минут [1:  Указывается суммарное время на выполнение всех модулей КЗ одним конкурсантом.] 

· в командном формате: 1 час 30 минут
Количество конкурсных дней: 3 дня в индивидуальном формате и 1 день в командном формате.
КЗ включает оценку по каждому из разделов требований компетенции.
Оценка знаний конкурсанта проводится через практическое выполнение Конкурсного задания. 
[bookmark: _Toc243681427]1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания
Индивидуальный формат:
Конкурсное задание состоит из 4 модулей, включает обязательную к выполнению часть (инвариант) – 3 модуля, и вариативную часть – 1 модуль. Общее количество баллов конкурсного задания составляет 100.
Командный формат:
Конкурсное задание состоит из 1 модуля. Общее количество баллов конкурсного задания составляет 20 баллов.
Из конкурсантов компетенции Сантехника и отопление на основе жеребьевки в Д-1. будут сформированы 5 команд по 3 человека.
Коллаборация с другими компетенциями не предусмотрена 
[bookmark: _Toc243681428]1.5.2. Структура модулей конкурсного задания
Индивидуальный формат:
[bookmark: _Hlk211780219]Модуль А. Установка застенных модулей, монтаж системы водоотведения. (инвариант)
Время на выполнение модуля: 1 час 00 минут
Задания:
Выполнить установку застенных модулей и выполнить монтаж систем водоотведения из раструбных ПП труб.
В данной задаче необходимо выполнить установку застенного модуля, встраиваемых элементов, выполнить монтаж системы водоотведения из раструбных полипропиленовых труб, в соответствии с чертежами проекта.
Модуль Б. Монтаж систем холодного и горячего водоснабжения с установкой встраиваемых элементов (инвариант)
Время на выполнение модуля: 7 часов 00 минут
Задания:
Монтаж системы холодного водоснабжения В1
Необходимо выполнить монтаж стояка ХВС из полипропиленовых (PРR) труб, применяя технологию раструбной сварки. Смонтировать узел ввода, выполнить разводку из металлополимерной трубы применяя технологию аксиальной запрессовки, с установкой коллектора, выполнить монтаж элементов и узлов систем водоснабжения с подключением к унитазу, умывальнику и душ комплекту.
Монтаж системы горячего водоснабжения Т3
Необходимо выполнить монтаж стояка системы горячего водоснабжения Т3 из металлополимерных труб (PE-X/Al/PE-X), применяя технологию аксиальной запрессовки. Смонтировать узел ввода, выполнить разводку из металлополимерной трубы применяя технологию аксиальной запрессовки, выполнить монтаж элементов и узлов систем водоснабжения с подключением к умывальнику и душевому комплекту.
Изготовить, установить и подключить к стояку Т3 дизайн-радиатор (полотенцесушитель) из медных труб (Cu), согласно заданному чертежу проекта.
Модуль В. Монтаж системы автономного отопления (инвариант)
Время на выполнение модуля: 7 часов 00 минут
Задания:
Выполнить монтаж автономной системы отопления из тонкостенных стальных труб с установкой всех элементов, в том числе отопительных приборов (радиаторы), насосного и регулирующего оборудования, коллекторной группы "теплого пола" в соответствии с чертежами проекта.
Модуль Г. Монтаж системы центрального отопления (вариатив)
Время на выполнение модуля: 1 час 00 минут
Задания:
Монтаж стояка однотрубной системы отопления
Необходимо в специально отведённом месте изготовить все необходимые трубные детали из стальных ВГП труб, затем на рабочем посту провести сборку и установку трубных узлов и радиатора в монтажное положение, в соответствии с чертежами проекта. Провести испытание на герметичность
Дополнительный материал в данной задаче не предусмотрен.
Конкурсант может перейти к выполнению следующей задачи только после полного завершения данной задачи.
Если Конкурсант завершил выполнение Модуля Г раньше отведённого времени, он может перейти к следующей задаче используя освободившееся время.
Командный формат:
Модуль Д. Узел ввода водоснабжения
Время на выполнение модуля: 1 час 30 минут
Задания:
Необходимо изготовить узел ввода для горячего и холодного водоснабжения в соответствии с чертежами проекта. Провести испытание на герметичность
Дополнительный материал в данной задаче не предусмотрен.
[bookmark: _Toc78885643][bookmark: _Toc243681429]2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ[footnoteRef:2] [2:  Указываются особенности компетенции, которые относятся ко всем возрастным категориям и чемпионатным линейкам без исключения.] 

· [bookmark: _Toc78885659]Если конкурсанту, для выполнения задачи требуется дополнительное время, он может его взять за счёт время отведённого на другие задачи.  При этом общее время выполнения тестового задания увеличиваться не будет, а оценка завершенности модуля засчитана не будет. 
· Выполнить переход к следующей задаче конкурсант может только после полного завершения данной задачи. Если конкурсант завершил выполнение задачи раньше отведённого времени, он может перейти к следующей задаче сэкономив время. 
· После перехода к следующей задаче, конкурсант не может вернуться к выполнению предыдущей.
· По завершению модуля конкурсант должен поднять руку и предупредить экспертов о переходе к следующему модулю.
· По окончании выполнения каждого из модулей (модули А, Б, В) конкурсант может проверить систему на герметичность сжатым воздухом (2 бара в течение 2 минут) запросив официальное тестирование. Если конкурсант претендует на баллы за «Завершение модуля в отведённое время», он обязан запросить официальное тестирование не позднее чем за 5 минуты до завершения официального время выполнения всего Модуля. Испытание может проводиться и в случае, если конкурсант использовал дополнительное время за счёт времени отведённого на другие задачи, но не должно выходить за рамки общего времени, отведённого на выполнение всего Конкурсного задания[footnoteRef:3] и должно быть зафиксировано членами жюри ответственными за данный аспект. Конкурсанты могут сначала самостоятельно провести тестирование и устранить неисправности, прежде чем запрашивать официальный тест (испытание). [3:  Суммарное время выполнение всех модулей КЗ одним конкурсантом.] 

· В течение отведённого времени для официального испытания на герметичность (2 минуты), конкурсант может сдать работу вышестоящему руководству (клиенту). Соблюдая правила этического общения, рассказать о выполненной работе, объяснить принцип работы оборудования и смонтированных систем. Сдать акт и необходимую документацию на установленное оборудование.
· Скоростной тест проверяет способность конкурсантов выполнить сложную задачу по конвейерной схеме заготовительного производства в соответствии с чертежом в фиксированные сроки и в соответствии с высокими стандартами, указанными в руководстве по оцениванию. Дополнительный материал для этого модуля не предусмотрен.
· [bookmark: _Hlk211881528]«Руководство по оцениванию» компетенции «Сантехника и отопление» (Приложение 4) является основополагающим документом, для проведения оценки выполненного Конкурсантом задания.

[bookmark: _Toc243681430]2.1. Личный инструмент конкурсанта
Личный инструмент комплектуется конкурсантом самостоятельно в соответствии с технологиями, представленными в конкурсном задании, и рекомендуемым списком, указанным в инфраструктурном листе.  
Инструментальный ящик конкурсанта не должен превышать размеры 1000х800х1000 мм.
Рекомендуемый список:
· Очки защитные открытые
· Перчатки трикотажные для защиты от механических рисков (плотные)
· Перчатки трикотажные для защиты от механических рисков (для точных работ)
· Перчатки трикотажные, бесшовные, с полимерным покрытием для защиты от механических рисков (для точных работ)
· Перчатки ХБ без полимерного покрытия для работы с высокими температурами
· Перчатки защитные для работы с открытым пламенем до 300 град.
· Набор отверток PH1, PH2, PZ1, PZ2, шлицевые
· Ножовка по металлу
· Полотно по металлу
· Клещи переставные-гаечный ключ, хромированные 180 мм
· Клещи переставные-гаечный ключ, хромированные 250 мм
· Клещи переставные-гаечный ключ, хромированные 300 мм
· Переставные клещи с кнопочным фиксатором черненые 300 мм
· Плоскогубцы комбинированные черненые, 180 мм
· Клещи зажимные универсальные 250 мм
· Клещи зажимные универсальные 180 мм
· Нож универсальный 220 мм
· Гратосниматель универсальный
· Труборез mini до 22 мм для медных труб
· Универсальный фаскосниматель для медных и стальных труб до 35 мм
· Адаптер для фаскоснимателя
· Труборез для стальных труб до 2"
· Труборез для нержавеющих стальных труб до 35 мм
· Устройство для обработки края резьбы 3/8-2"
· Универсальный ступенчатый ключ
· Набор монтажного инструмента для установки раковин, унитазов и сливов
· Набор комбинированных рожково-накидных шарнирных ключей 8-19 мм
· Защитный рефлектор пламени
· Круглая щетка для медных труб 15
· Круглая щетка для медных труб 18
· Круглая щетка для медных труб 22
· Устройства для резки и снятия фаски для полимерных труб Ø 32-110 мм
· Аккумуляторная дрель-шуруповёрт
· Эксцентриковая насадка для аккумуляторной дрели-шуруповерта
· Держатель бит для аккумуляторной дрели-шуруповерта
· Прямоугольная насадка для аккумуляторной дрели-шуруповерта
· Набор бит для шуруповерта (PH1, PH2, PZ1, PZ2, TORX)
· Набор свёрел по металлу (1,5-13) мм
· Пружина для гибки металлополимерной трубы внутренняя 16
· Пружина для гибки металлополимерной трубы внутренняя 20
· Пружина для гибки металлополимерной трубы наружняя 16
· Пружина для гибки металлополимерной трубы наружняя 20
· Трубный зажим 16-25 мм
· Комплект инструмента для аксиальной запрессовки
· Приспособление для выпрямления металлополимерной трубы 16-20 мм
· Ножницы для резки металлополимерных труб 16-40 мм
· Трубогиб для металлополимерных труб арбалетного типа 16-26 мм
· Метр складной деревянный 2м белый
· Рулетка 3 - 5 м
· Угольник металлический 250-400 мм
· Карандаш
· Маркер
· Скотч малярный
· Шпилькорез М8, М10
· Клещи отрезные для шпилек М8, М10
· Набор для изготовления сгонов Ø 1/2" - 2"
· Трубный ключ 45°
· Угловой трубный ключ
· Арматурный ключ с узкими губками
· Ключ для смесителей с пластиковыми губками
· Сантехнический монтажный комплект "de luxe" 16 предметов
· Струбцина ручная универсальная 12
· Магнитный держатель бит
· Кассета для бит
· Молоток слесарный 300гр
· Набор гаечных ключей
· Ключ разводной
· Арматурный разводной ключ
· Набор напильников
· Набор отверток
· Набор Г-образных шестигранников
· Набор Г-образных "звездочек"
· Набор шестигранных отверток с L-образной ручкой
· Отвертка-пистолет с трещоткой + набор бит 1/4"
· Огнеупорный коврик
· Чистящие губки для медных труб
· Цифровой угломер 200-400мм
· Цифровой штангенциркуль
· Цифровой уровень
· Цифровой динамометрический ключ + набор насадок
· Опора для труб
· Ящик для инструмента (возможно с колесами)

[bookmark: _Toc78885660][bookmark: _Toc243681431]2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке
· Заранее изготовленные шаблоны или соединительные материалы.
· Оборудование с питанием от электросети, за исключением подзаряжаемого аккумуляторного ручного инструмента, и инструмента, оборудования, предоставляемого партнерами (обязательно проверенные на исправность согласно требование ОТ).
· Собственные готовые шаблоны Конкурсанта, а также соединительные материалы, флюсы и расходные материалы для сварки / пайки в рабочей зоне.
· Применение предварительно изготовленных калибров и опор для труб.
· Аккумуляторные дисковые фрезы и шлифовальные машины.

[bookmark: _Toc243681432]3. Приложения
Приложение 1. Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания
Приложение 2. Матрица конкурсного задания
Приложение 3. Инструкция по охране труда
Приложение 4. Руководство по оцениванию конкурсного задания
Приложение 5 Чертежи
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