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Наименование компетенции: Специалист по монтажу и обслуживанию гидравлических и пневматических систем на транспорте

Описание компетенции.
Компетенция «Специалист по монтажу и обслуживанию гидравлических и пневматических систем на транспорте» относится к сфере высокотехнологичных производственных и инженерных направлений, интегрирующих элементы механики, автоматики, энергетики и транспортного машиностроения.
Специалисты данной области обеспечивают работоспособность ключевых систем тягового подвижного состава, вагонного хозяйства, путевых машин и механизмов, где гидравлические и пневматические приводы являются основой управления, торможения, подъёмных, маневровых и технологических операций.
Основная задача специалиста заключается в проектировании, монтаже, наладке, техническом обслуживании и ремонте гидравлических и пневматических систем, применяемых на железнодорожном транспорте для передачи и преобразования энергии, управления исполнительными механизмами и обеспечения безопасности движения.
Специалист по монтажу и обслуживанию гидравлических и пневматических систем на транспорте выполняет полный цикл технических работ — от проектирования и сборки до диагностики, эксплуатации и ремонта оборудования, включающих в себя:
· чтение и разработку гидравлических и пневматических схем локомотивов, вагонов и путевой техники;
· подбор элементов систем (тормозные и тормозно-пневматические аппараты, компрессоры, редукторы давления, клапаны, гидроцилиндры, насосы, фильтры, энергоаккумуляторы и др.);
· монтаж и подключение оборудования на локомотивных депо, вагоноремонтных предприятиях, стендах диагностики и мобильных сервисных комплексах;
· проведение испытаний, пуско-наладочных работ и регулировки систем торможения, управления дверями, подъёмно-опускных механизмов, сцепных устройств, систем охлаждения двигателей, гидравлических приводов путевой техники;
· поиск и устранение неисправностей с использованием ручных, стендовых и интеллектуальных диагностических систем;
· выполнение регламентного и профилактического обслуживания, измерение параметров (давление, расход воздуха и рабочей жидкости, температура, уровень вибрации, герметичность контуров).
Гидравлические и пневматические системы являются основой функционирования огромного количества агрегатов железнодорожной техники. К ключевым направлениям применения относятся:
· тормозные системы подвижного состава — автоматические, электропневматические, магистральные тормозные системы;
· гидравлические и пневматические системы локомотивов — системы охлаждения, вентиляции, управления пескоподачей, приводов заслонок, реле давления, гидросистем дизельных двигателей;
· оборудование пассажирских вагонов — автоматические двери, климатические установки, компрессорные блоки;
· путевые машины и механизмы (ПЧМ) — домкраты, подъёмные устройства, виброплиты, выправочно-подбивочно-рихтовочные машины, балластные распределители, краны;
· ремонтно-технологические комплексы — стенды диагностики тормозного оборудования, гидравлические прессы, подъёмные платформы, поверочные установки;
· инфраструктурные объекты железных дорог — гидравлические и пневматические системы стрелочных переводов, устройств очистки, погрузочно-разгрузочной техники.

[bookmark: _Toc123113308]Нормативные правовые акты
Поскольку Описание компетенции содержит лишь информацию, относящуюся к соответствующей компетенции, его необходимо использовать на основании следующих документов:
· ФГОС СПО по специальности 23.02.06 
«Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог», утверждён приказом министерство образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 г. № 388.
· ФГОС СПО по специальности 15.02.03 
«Монтаж, техническое обслуживание и ремонт гидравлического и пневматического оборудования», утверждён приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 ноября 2023 г. № 1178.
· ПС 40.023 — «Монтажник гидравлических и пневматических систем», утверждён приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 352н.
· ПС 40.198 — «Специалист по проектированию гидро- и пневмоприводов», утверждён приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 2 июля 2019 года N 462н.
· ПС 17.025 — «Слесарь по осмотру, ремонту и техническому обслуживанию железнодорожного подвижного состава и перегрузочных машин», утверждён приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09 августа 2022 № 475н
· ГОСТ Р 2.704-76 «Правила выполнения гидравлических и пневматических схем».
· ГОСТ 2.782-96 «Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические. Машины гидравлические и пневматические».
· ГОСТ 2.704-2011 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения гидравлических и пневматических схем».
· ГОСТ Р 2.105–2019 «Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам».

Перечень профессиональных задач специалиста по компетенции определяется профессиональной областью специалиста и базируется на требованиях современного рынка труда к данному специалисту.

Перечень профессиональных задач специалиста по компетенции «Специалист по монтажу и обслуживанию гидравлических 
и пневматических систем на транспорте»
	№ п/п
	Виды деятельности/трудовые функции

	1
	Подготовка инструмента и приспособлений для соединения агрегатов в систему 

	2
	Коммутация деталей и узлов гидро- и пневмосистем в соответствии с принципиальными и монтажными схемами 

	3
	Разработка эскизного и технического проекта гидро- и пневмосистем различного назначения, работающих по линейным алгоритмам, с заданными параметрами скоростей и усилий без предъявления требований к законам движения для случаев известного функционального назначения 

	4
	Разработка комплекта конструкторской и эксплуатационной документации на гидро- и пневмосистемы различного назначения, работающие по линейным алгоритмам, с заданными параметрами скоростей и усилий без предъявления требований к законам движения для случаев известного функционального назначения 

	5
	Испытание оборудования, узлов и агрегатов железнодорожного подвижного состава после ремонта

	6
	Диагностирование оборудования, узлов и агрегатов железнодорожного подвижного состава с применением специального оборудования
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