
**МОДУЛЬ “Е” MET (МЕХАНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ) И SRS**

**Цель:** Продемонстрировать навыки работы диагностирования механических и электрических компонентов, элементов отделки и систем пассивной безопасности.

Во время выполнения задания необходимо придерживаться инструкций, изложенных ниже, для выполнения данного модуля. Во время работы должна всегда соблюдаться техника безопасности.

***Отключение модуля производит специалист технического центра, предоставившего автомобили (в целях безопасности).***

**Выполнение работ**

Установить сервисный комплект накидок/чехлов на сиденье, пол, ручку РКПП (АКПП) и рулевое колесо.

Проверить установку рычага АКПП в положение «Р» («N» для РКПП). Включить ручной тормоз.

Включить зажигание.

Продемонстрировать эксперту, горящий символ

Выключить зажигание.

Airbag / SRS. Подключить диагностический сканер к автомобилю.

Включить зажигание. Выполнить чтение кодов неисправностей.

Выполнить чтение параметров системы. а) отключить питание АКБ; б) выждать временной момент; Найти неисправный элемент.

в) устранить неисправность. Включить зажигание, выполнить чтение кодов неисправностей, удалить коды ошибок, и продемонстрировать эксперту отсутствие горящего символа системы Airbag / SRS на панели приборов. Выключить зажигание. Отсоединить сканер. Снять сервисный комплект накидок/чехлов.

