***Технологическая карта.***


***Модуль Д. Подготовка передачи автомобиля или детали кузова в малярный цех.***

Рекомендуемое время на выполнение модуля: 3 часа.

***Оценка модуля: Визуально-измерительный контроль. Соответствие нормативной технической документации завода изготовителя.***

**Описание задания**.

Конкурсант выполняет шпатлевание поверхности кузовного элемента, осуществляет сушку и обработку шпатлевки, придает ремонтной поверхности первоначальную форму.



**Алгоритм работы.**

**Е1 - Шпатлевание и выравнивание поверхности**

1. Очистить деталь от пыли.

2. Подготовить поверхности для нанесения шпатлёвки (отшлифовать поверхности до метала и зоны выходов).



3. Обезжирить зоны ремонта.

4. Подготовить шпатлевку к нанесению.

5. Нанести шпатлёвку в зонах ремонта.

6. Выполнить шлифовку, задав требуемую форму поверхности с шероховатостью не ниже Р180.

7. При необходимости повторить п.1-6.

8. Предоставить деталь к осмотру в чистом виде.

* *Рихтовка поверхности, применение рихтовочного инструмента в этом модуле запрещена.*



Сообщить экспертам о завершении выполнения модуля конкурсного задания