


|  |  |
| --- | --- |
| Ящик из гофрированного картона | |
| Тип картона | Т-21-25 трехслойный |
| Длина, см | 38 |
| Ширина, см | 28 |
| Высота, см | 10 |
| Предельно допустимый вес | 20 кг |
| Вес короба | 0,357 кг |



|  |  |
| --- | --- |
| Авиационный контейнер М1-АМА | |
| **Код ATA** | **M-1** |
| Код ИАТА (IATA) ULD | AMA прямоугольный контейнер на основе P6P |
| Класс IATA | Тип 2 |
| Другие обозначения | AMF, AMG, AMK, AMP, AQA, AQD и AQ6 |
| Описание | Авиаконтейнер для основной палубы. Дверь брезентовая со встроенной сетью из ремней. |
| Объем | 17,58 м3 (623 ft3) |
| Тара / Брутто | 350 кг (772 lb) / 6 804 кг (15,000 lb) |
| Типы ВС | 747F, 747 Combi, 777F только по центру |