{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Критерии оценки","Перечень профессиональных задач"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Критерии оценки","index":0,"n_rows":141,"n_cols":9,"rows_kept":141,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,3,1,5],[7,1,7,4],[125,1,125,8],[131,1,131,8],[78,1,78,8],[92,1,92,8],[112,1,112,8],[119,1,119,8],[136,1,136,8],[32,1,32,8],[41,1,41,8],[52,1,52,8],[56,1,56,8]]}
[]
[null,"Мероприятие",null,"Итоговый (межрегиональный) этап чемпионата по профессиональному мастерству 2025"]
[null,"Наименование компетенции",null,"Эксплуатация судов водного транспорта"]
[]
["Код","Подкритерий","Тип аспекта","Аспект","Судейский балл","Методика проверки аспекта","Требование или номинальный размер","Проф. задача","Макс. балл"]
[]
["А","Морское судовождение",null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(I9:I51)","v":31.000000000000007}]
[1,"Маневрирование и управление судном с использованием РЛС"]
[null,null,"И","Правильно произведен расчет кратчайшей дистанции сближения (Дкр).",null,"За отклонение на 0,1 мили вычесть 0,1",null,4,0.5]
[null,null,"И","Правильно произведен расчет времени сближения на кратчайшую дистанцию (Ткр)",null,"За отклонение на 1 мин вычесть 0,1",null,4,0.5]
[null,null,"И","Правильно произведен расчет скорости цели Vц",null,"За отклонение на 1 уз вычесть 0,1",null,4,0.5]
[null,null,"И","Произведен расчет курса цели Кц ",null,"За отклонение на 1 град вычесть 0,1",null,4,1]
[null,null,"И","Рассчитан безопасный курс (Кс без) на расхождение без изменения скорости (Vс)",null,"За отклонение на 1 град вычесть 0,1",null,4,1]
[null,null,"И","Произведен расчет времени возвращения на прежний курс (Трасх)",null,"За отклонение на 1 мин вычесть 0,1",null,4,0.5]
[null,null,"И","Расчет выполнен (норматив 10 мин)",null,"За каждую минуту сверх норматива отнимается 0,2 балла",null,4,2]
[2,"Графическое счисление пути с определением местоположения судна (без учета ветра и течения)"]
[null,null,"И","На карту нанесена точка снятия с якоря по заданным координатам",null,"Вычесть все за отклонение ≤ 0,1 мили",null,1,0.2]
[null,null,"И","Правильно расчитан путевой угол",null,"За отклонение  на 1,0 град суммарно на всех курсах вычесть 0,2",null,3,0.8]
[null,null,"И","Правильно выполнена запись на каждой линии пути",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,0.3]
[null,null,"И","Правильно рассчитано время пути, на каждом курсе",null,"Вычесть 0,2 балла, за невыполнение на каждом курсе",null,3,0.4]
[null,null,"И","Правильно определены координаты местоположения судна по заданным пеленгам и дистанциям",null,"За отклонение на 0,2 мин (по каждой координате) вычесть 0,2",null,3,1.6]
[null,null,"И","Правильно выполнена запись у счислимой или обсервованной точки",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,0.3]
[null,null,"И","Определена невязка",null,"За отклонение на 0,1 мили вычесть 0,1, за отклонение на каждые 5 град. вычесть 0,1",null,3,1]
[null,null,"И","Правильно оформлен переход от счислимого места к обсервованному",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,0.3]
[3,"Графическое счисление пути с определением местоположения судна (с учетом ветра)"]
[null,null,"И","Правильно расчитан путевой угол",null,"За отклонение  на 1,0 град суммарно на всех курсах вычесть 0,1",null,3,1.6]
[null,null,"И","Правильно выполнена запись на каждой линии пути",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,0.3]
[null,null,"И","Правильно рассчитано время пути, на каждом курсе",null,"Вычесть 0,2 балла, за невыполнение на каждом курсе",null,3,0.4]
[null,null,"И","Правильно определены координаты местоположения судна по заданным пеленгам и дистанциям",null,"За отклонение на 0,2 мин (по каждой координате) вычесть 0,2",null,3,1.6]
[null,null,"И","Правильно выполнена запись у счислимой или обсервованной точки",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,0.3]
[null,null,"И","Определена невязка",null,"За отклонение на 0,1 мили вычесть 0,1, за отклонение на каждые 5 град. вычесть 0,1",null,3,1]
[null,null,"И","Правильно оформлен переход от счислимого места к обсервованному",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,0.3]
[4,"Графическое счисление пути с определением местоположения судна (с учетом течения)"]
[null,null,"И","Правильно расчитан путевой угол",null,"За отклонение  на 1,0 град суммарно на всех курсах вычесть 0,1",null,3,1.6]
[null,null,"И","Правильно выполнена запись на каждой линии пути",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,0.3]
[null,null,"И","Правильно рассчитано время пути, на каждом курсе",null,"Вычесть 0,2 балла, за невыполнение на каждом курсе",null,3,0.4]
[null,null,"И","Правильно определены координаты местоположения судна по заданным пеленгам и дистанциям",null,"За отклонение на 0,2 мин (по каждой координате) вычесть 0,2",null,3,1.6]
[null,null,"И","Правильно выполнена запись у счислимой или обсервованной точки",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,0.3]
[null,null,"И","Определена невязка",null,"За отклонение на 0,1 мили вычесть 0,1, за отклонение на каждые 5 град. вычесть 0,1",null,3,1]
[null,null,"И","Правильно оформлен переход от счислимого места к обсервованному",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,0.3]
[null,null,"И","Выполнен переход с карты на карту",null,"За отклонение на 0,2 мин (широта + долгота) вычесть 0,1",null,1,1.2]
[5,"Графическое счисление пути с определением местоположения судна (с одновременным учетом ветра и течения)"]
[null,null,"И","Правильно расчитан путевой угол",null,"За отклонение  на 1,0 град суммарно на всех курсах вычесть 0,1",null,3,1.6]
[null,null,"И","Правильно выполнена запись на каждой линии пути",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,0.3]
[null,null,"И","Правильно рассчитано время пути, на каждом курсе",null,"Вычесть 0,2 балла, за невыполнение на каждом курсе",null,3,0.4]
[null,null,"И","Правильно определены координаты местоположения судна по заданным пеленгам и дистанциям",null,"За отклонение на 0,2 мин (по каждой координате) вычесть 0,2",null,3,1.6]
[null,null,"И","Правильно выполнена запись у счислимой или обсервованной точки",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,0.3]
[null,null,"И","Определена невязка",null,"За отклонение на 0,1 мили вычесть 0,1, за отклонение на каждые 5 град. вычесть 0,1",null,3,1]
[null,null,"И","Правильно оформлен переход от счислимого места к обсервованному",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,0.3]
[null,null,"И","Правильно рассчитано судовое время окончания рейса",null,"За отклонение на 1 мин вычесть 0,3",null,3,1.2]
[null,null,"И","Правильно рассчитан отсчет лага по окончании рейса",null,"За отклонение на 0,1 мили вычесть 0,3",null,3,1.2]
["Б","Судовождение на внутренних водных путях",null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(I54:I83)","v":31}]
[1,"Подготовка к началу движения"]
[null,null,"И","До начала движения УКВ-радиостанция включена и настроена на рабочем канале",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,0.8]
[null,null,"И","Визуальный осмотр акватории с целью убедиться в том, что начало движения не создает помех для других судов произведен",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.3]
[null,null,"И","Произведено сообщение по УКВ-радиосвязи о намерении начать движение",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.2]
[2,"Управление судном (составом)"]
[null,null,"И","Выполнены положения Правил плавания в части подачи звуковых сигналов при подходе к непросматриваемому участку, ограниченной видимости, выполнении оборота, постановке на якорь",null,"За каждый случай невыполн-я - 0,2",null,4,0.6]
[null,null,"И","Поданы сигналы звуковой сигнализацией при движении по  участку с ограниченной видимостью (1 через 2 минуты)",null,"За каждый случай невыполн-я - 0,1",null,4,0.5]
[null,null,"И","Выполнены положения Правил плавания в части согласования расхождения со встречным судном по УКВ р/связи",null,"За каждый случай невыполн-я - 0,2",null,4,0.6]
[null,null,"И","Выполнены положения Правил плавания в части подачи световых сигналов при расхождении со встречным судном ",null,"За каждый случай невыполн-я - 0,2",null,4,0.6]
[null,null,"И","Выполнены положения Правил плавания в части выбора стороны расхождения (пропуска) при расхождении со встречным судном ",null,"За каждый случай невыполн-я - 0,2",null,4,0.6]
[null,null,"И","Недопущение создания аварийной ситуации (пересечение курса встречного судна на расстоянии менее 1 км, изменение согласованной стороны расхождения без согласования со встречным судном)",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.8]
[null,null,"И","При подходе к участку с ограниченной видимостью, включена РЛС",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,0.8]
[null,null,"И","Огни ходовой сигнализации включены и выключены своевременно и правильно",null,"За каждый случай невыполн-я - 0,2",null,2,1.4]
[null,null,"И","Произведено сообщение по УКВ - связи о своем подходе к участку ВВП с ограниченной видимостью или к непросматриваемому участку ВВП",null,"За каждый случай невыполн-я - 0,2",null,4,0.6]
[null,null,"И","Место оборота, с учетом течения, границ рейда и судового хода, выбрано правильно",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.4]
[null,null,"И","Визуальный осмотр акватории с целью убедиться в том, что оборот не создает помех для других судов произведен",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.3]
[null,null,"И","Произведено сообщение по УКВ-радиосвязи о намерении выполнить оборот",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.2]
[null,null,"И","Оборот состава выполнен",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,2]
[null,null,"И","Движение вниз осуществляется по правой от оси полосе судового хода",null,"За каждый случай движения по встречной полосе более 5 минут - 0,5 (за каждые 5 минут движения по встречной полосе)",null,3,2]
[null,null,"И","Движение вверх осуществляется по правой от оси полосе судового хода",null,"За каждый случай движения по встречной полосе более 5 минут - 0,5 (за каждые 5 минут движения по встречной полосе)",null,3,2]
[null,null,"И","Состав проведен по заданному участку реки вниз,без случаев посадок судна на мель",null,"За ошибку   - 1,0.",null,3,2]
[null,null,"И","Состав проведен по заданному участку реки вверх,без случаев посадок судна на мель",null,"За ошибку   - 1,0. ",null,3,2]
[null,null,"И","Состав проведен по заданному участку реки вниз, без случаев касания плавучего навигационного знака или иного препятствия, прохождение под мостом через несудоходный пролет",null,"За ошибку   - 1,0.",null,3,2]
[null,null,"И","Состав проведен по заданному участку реки вверх, без случаев касания плавучего навигационного знака или иного препятствия, прохождение под мостом через несудоходный пролет",null,"За ошибку   - 1,0. ",null,3,2]
[null,null,"И","Состав (судно) проведен по заданному участку реки вниз, без случаев столкновения с другим судном",null,"В случае столкновения - завершение выполнения задания",null,3,2]
[null,null,"И","Состав (судно) проведен по заданному участку реки вверх, без случаев столкновения с другим судном",null,"В случае столкновения - завершение выполнения задания",null,3,2]
[3,"Окончание рейса, постановка состава на якорь"]
[null,null,"И","Место якорной стоянки, за пределами судового хода, для постановки состава на два носовых якоря, выбрано правильно",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.3]
[null,null,"И","Определена необходимая длина якорных цепей к отдаче (от 4 до 6 глубин в месте отдачи)",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,0.6]
[null,null,"И","Якоря на грунт уложены правильно (1-м - якорь, ближний к судовому ходу, не допуская перекрещивания якорных цепей)",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,1.4]
[null,null,"И","Инерция погашена, состав остановлен без разрыва вытравленных якорных цепей",null,"Обрыв 1 якоря - 1,0",null,3,2]
["В","Борьба за живучесть судна и оказание первой помощи пострадавшим",null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(I86:I118)","v":21.000000000000004}]
[1,"Экипировка в БОП"]
[null,null,"И","Экипировка в БОП произведена (норматив - 25 с)",null,"За каждую секунду сверх норматива отнимается 0,1 балла",null,4,2]
[null,null,"И","Лямки штанов - на плечах",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.4]
[null,null,"И","Куртка застегнута на все крючки (замок)",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.4]
[null,null,"И","Куртка заправлена под ремень",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.4]
[null,null,"И","Ремень застегнут и заправлен под пряжку",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.4]
[null,null,"И","Забрало опущено",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.2]
[null,null,"И","Подбородочный ремень каски застегнут и подтянут",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.2]
[2,"Выполнение рабочей проверки и включение в изолирующие дыхательные аппараты"]
[null,null,"И","Внешний осмотр ИДА произведен",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,0.5]
[null,null,"И","Проверка панорамной маски ИДА на герметичность произведена",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,0.5]
[null,null,"И","Наличие рабочего давления воздуха проверено",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,0.5]
[null,null,"И","Исправность легочного автомата проверена",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,0.5]
[null,null,"И","Наличие избыточного давления под маской проверено",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,0.5]
[null,null,"И","Исправность сигнального устройства проверена",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,0.5]
[null,null,"И","Панорамная маска повешена на шею",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,0.5]
[null,null,"И","Подвесная система с баллоном надета на плечи, плечевые ремни подтянуты по размеру",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,0.5]
[null,null,"И","Лямки панорамной маски ослаблены",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,0.5]
[null,null,"И","Кнопка легочного автомата ИДА нажата",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,0.5]
[null,null,"И","Вентиль баллона открыт",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,0.5]
[null,null,"И","Панорамная маска надета, лямки подтянуты , без перекручивания",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,0.5]
[null,null,"И","Произведено включение в ИДА",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,0.5]
[3,"Прокладка рукавной линии"]
[null,null,"И","Время выполнения задания - 25 с",null,"За каждую 1 секунду сверх норматива отнимается 0,1 балла",null,4,2]
[null,null,"И","Рукавная линия проложена (30 м), соединение рукавов произведено",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,2,1]
[null,null,"И","Пожарный ствол присоединен к пожарному рукаву",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. Падение ствола -  0,5",null,2,1]
[null,null,"И","Рукав присоединен к разветвлению",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,2,1]
[null,null,"И","Соответствующий вентиль разветвления подачи воды открыт полностью",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,2,0.5]
[4,"Оказание первой помощи пострадавшему"]
[null,null,"И","Ротоглотка на наличие возможных инородных тел проверена",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,4,0.8]
[null,null,"И","Голова пострадавшего запрокинута назад",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,4,0.8]
[null,null,"И","Нос пострадавшего зажат пальцами",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,4,0.8]
[null,null,"И","Произведено 2 выдоха в рот пострадавшему",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,4,0.8]
[null,null,"И","Произведено 30 надавливаний на грудную клетку пострадавшего (2 надавливания в 1 секунду), 3  цикла (30 надавливаний, 2 выдоха)",null,"Вычесть 0,6, за ошибку на каждом цикле ",null,4,1.8]
["Г","Такелажные работы",null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(I121:I139)","v":17}]
[1,"Вязание морских узлов"]
[null,null,"И","1 узел завязан (длина концов не учитывается)",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,5,0.8]
[null,null,"И","2 узел завязан (длина концов не учитывается)",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,5,0.8]
[null,null,"И","3 узел завязан (длина концов не учитывается)",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,5,0.8]
[null,null,"И","4 узел завязан (длина концов не учитывается)",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,5,0.8]
[null,null,"И","5 узел завязан (длина концов не учитывается)",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,5,0.8]
[2,"Изготовление огона на шестипрядном стальном канате простым способом"]
[null,null,"И","В нужных местах наложены временные марки",null,"За неналожение каждой марки - 0,1",null,2,1]
[null,null,"И","Пробивка ходовых прядей произведена правильно (не менее 3,5 пробивки)",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. За отсутствие затяжки прядей - 0,5 за каждую прядь",null,5,2]
[null,null,"И","Сердечник не поврежден",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,5,1]
[null,null,"И","После пробивки выступающие концы каната обрублены",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,2,1]
[null,null,"И","Клетневание места пробивки произведено (в местах обреза прядей)",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,5,1]
[3,"Изготовление огона на синтетическом (растительном) канате  "]
[null,null,"И","В нужных местах наложены временные марки",null,"За неналожение каждой марки - 0,1",null,2,1]
[null,null,"И","Пробивка ходовых прядей произведена правильно (не менее 3,5 пробивки)",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,5,2]
[null,null,"И","После пробивки выступающие концы каната обрезаны",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,2,1]
[null,null,"И","Клетневание места пробивки произведено (в местах обреза прядей)",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,5,1]
[4,"Соблюдение техники безопасности"]
[null,null,"И","Работа выполнена без нарушения правил ТБ",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,2,1.8]
[null,null,"И","Порядок на раб. месте наведен, инстр-ты, ветошь и п т. убраны.",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. ",null,2,0.2]
[]
[null,null,null,null,null,"Итого",null,null,100]

{"sheet":"Перечень профессиональных задач","index":1,"n_rows":6,"n_cols":2,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1]]}
["Перечень профессиональных задач"]
[1,"Работа с документацией"]
[2,"Работа с оборудованием, инструментами и материалами. Соблюдение требований техники безопасности и охраны труда"]
[3,"Судовождение"]
[4,"Обеспечение безопасности плавания"]
[5,"Такелажные работы"]