| **ОТЧЕТ О ПОВРЕЖДЕНИИ КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | **№\_\_\_** | | | **Форма-3** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ФИО:** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Дата:** | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | **Регион:** | | **­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
| **1.Применимость** | | | | | | | | | | | |
| **Тип ВС:**  **Компонента** |  | | **Рег. номер:** |  | | | **Серийный номер ВС:**  **Компонента** | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.Тип повреждения:** | **Трещина󠄰 󠄰□** | | **Вмятина □** | **Пробоина □** |
| **Непроклей/расслоение □** | | **Коррозия □** | **Забоина □** |
| **4.Линейные размеры:** | |  | | |

|  |
| --- |
| **5.Эскиз / схема повреждения** |
| (включая опорные точки, местоположение, размеры, элементы конструкции если применимо) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. Решение** | | | | | |
| **Временный ремонт не требуется** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Подпись** | **Временный ремонт** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Подпись** | **Эксплуатация компонента не допускается** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Подпись** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7. Измерения произведены:**  **“Настоящим подтверждаю, что линейные размеры, указанные в п.5, являются достоверными. Решение вынесено на основании Таблицы 1 конкурсного задания”** | | | |
| **Дата окончания ТО (дд.мм.гггг):** |  | **Время окончания** (UTC) |  |
| **Исполнитель** | | **Контролер** | |
| **Подпись** | | **Подпись** | |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТА О ПОВРЕЖДЕНИИ КОНСТРУКЦИИ

- Ни одно поле отчета не должно оставаться пустым;

- В случае, если информация для заполнения какого-либо поля отчета отсутствует, то в соответствующем поле отчета ставится N/A;

- Сокращения в отчете не допускаются, кроме используемых в технической или конкурсной документации;

- Номер отчета участник проставляет самостоятельно по порядку;

- Тип ВС или компонента берутся непосредственно с них;

- Регистрационный номер ВС берется с него самого, для компонента в этом поле ставится N/A;

- Серийный номер берется непосредственно с ВС или компонента;

- В поле «Тип повреждения» участник ставит знак «Х» в квадрат возле наименования дефекта.

- В поле «Линейные размеры» указать размеры повреждений (в мм);.

- В поле «Эскиз/схема повреждения» выполнить эскиз панели и дефектов на ней, указав необходимую информацию о дефектах и расположении дефектов;

- В поле «Решение» поставить роспись в подходящем поле; В остальных поставить N/A;

- Раздел «Измерения проведены» заполняется после того, как раздел «Эскиз/схема повреждения» полностью оформлен;

- Время UTC это время по Гринвичу, т.е. если, например, местное время в Москве 10.00, то время UTC это Московское время минус 3 часа, т.е. 07.00

- Исправления:

* Ошибочная запись зачеркивается одной горизонтальной чертой, так, чтобы ошибочная запись была читаема;
* Рядом с ошибочной записью делается правильная запись и ставится подпись.