**Модуль Д. Подготовка передачи автомобиля или детали кузова в малярный цех.**

***Рекомендуемое время на выполнение модуля: 2 часа.***

***Оценка модуля: Визуально-измерительный контроль. Соответствие нормативной технической документации завода изготовителя.***

**Описание задания**.

Конкурсант выполняет шпатлевание поверхности кузовного элемента, осуществляет сушку и обработку шпатлевки, придает ремонтной поверхности первоначальную форму. Рихтовка поверхности, применение рихтовочного инструмента в этом модуле запрещено.



**Алгоритм работы.**

**Е1 - Шпатлевание и выравнивание поверхности**

1. Очистить деталь от пыли.

2. Подготовить поверхности для нанесения шпатлёвки (отшлифовать поверхности до метала и зоны выходов).

3. Обезжирить зоны ремонта.

4. Подготовить шпатлевку к нанесению.

5. Нанести шпатлёвку в зонах ремонта.

6. Выполнить шлифовку, задав требуемую форму поверхности с шероховатостью не ниже Р180.

7. При необходимости повторить п.1-6.

8. Предоставить деталь к осмотру в чистом виде.

9. Убрать рабочее место.



Сообщить экспертам о завершении выполнения модуля конкурсного задания

**Особенности выполнения задания.**

Для выполнения данного модуля используется кузовной элемент с предыдущих модулей, с нанесенными экспертами повреждения, не требующими ремонта, весь цикл ремонта проходит без линии «СТОП» всё фиксируется в процессе ремонта. Использование абразивных материалов с понижением градации.