{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["Общая инфраструктура","Рабочее место конкурсантов","Расходные материалы","Личный инструмент участника"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Общая инфраструктура","index":0,"n_rows":86,"n_cols":8,"rows_kept":86,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[75,0,75,7],[4,0,4,7],[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,3,7],[18,0,18,7],[5,0,5,7],[6,0,6,7],[10,0,10,7],[11,0,11,7],[13,0,13,7],[14,0,14,7],[15,0,15,7],[16,0,16,7],[17,0,17,7],[12,0,12,7],[7,0,7,7],[8,0,8,7],[9,0,9,7],[40,0,40,7],[19,0,19,7],[20,0,20,7],[21,0,21,7],[22,0,22,7],[23,0,23,7],[35,0,35,7],[36,0,36,7],[37,0,37,7],[38,0,38,7],[39,0,39,7],[58,0,58,7],[41,0,41,7],[42,0,42,7],[43,0,43,7],[44,0,44,7],[51,0,51,7],[52,0,52,7],[53,0,53,7],[54,0,54,7],[55,0,55,7],[56,0,56,7],[57,0,57,7],[59,0,59,7],[60,0,60,7],[69,0,69,7],[74,0,74,7],[82,0,82,7],[83,0,83,7],[76,0,76,7],[77,0,77,7],[78,0,78,7],[79,0,79,7],[80,0,80,7],[81,0,81,7]]}
["Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата (Отборочный этап)\nЭксплуатация судов водного транспорта"]
["Основная информация о конкурсной площадке:"]
["Субъект Российской Федерации: Тюменская область"]
["Базовая организация расположения конкурсной площадки: ГАПОУ ТО \"Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса\""]
["Адрес базовой организации: г. Тюмень, ул. Малиновского, д.7"]
["Главный эксперт: Емеленко Юрий Владимирович, тел.+79829278228, emelenko58@mail.ru"]
["Технические эксперты:          "]
["Коршунов Роман Валерьевич, тел. +79829788464, e-mail: 89220733777m@mail.ru, (Модуль А, Б)"]
["Шленский Андрей Николаевич, тел. +79044782944, e-mail: shlenski34@mail.ru, (Модуль В, Г)"]
["Осадчук Валерий Иванович, тел. +79129244816, e-mail: o9129244816@mail.ru, (Модуль Д, Е)"]
["Количество экспертов (в том числе с главным экспертом): 14"]
["Количество конкурсантов (команд): 18 (9)"]
["Количество рабочих мест: 18 (по 3 на каждый модуль)"]
["Даты проведения: 03 июля - 07 июля 2023 года"]
["Общая зона конкурсной площадки (оборудование, инструмент, мебель, канцелярия)"]
["Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): "]
["Площадь зоны: не менее 200 кв.м."]
["Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 200 люкс) "]
["Интернет : Подключение  ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) \t"]
["Электричество: 220 Вольт"]
["Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется"]
["Покрытие пола: не требуется"]
["Подведение/ отведение ГХВС: не требуется"]
["Подведение сжатого воздуха: не требуется"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Стол прокладочный","Длина 1000 мм х ширина 750 мм х высота 800 мм с полкой для прокладочного инструмента","оборудование",2,"шт",6]
[2,"Навигационный тренажер NTPro 5.40 Транзас (3 ходовых мостика и  место инструктора)","Ходовой мостик выполнен в виде пульта управления судном: 1) штурвал, 2) монитор контроля общих параметров (УКВ-радиосвязь, указатель курса, эхолот, якорное устройство, включение ходовых огней и отмашек,  дистанционное управление судовыми энергетическими установками), 3) РЛС, 4) ЭКНИС, 5) плазменная панель, имитирующая вид из рулевой рубки с возможностью кругового обзора. Ходовой мостик обеспечивет возможность выполнять маневрирование и управление грузовым речным судном. Место инструктора оборудовано необходимым количеством системных блоков и мониторов, позволяющим выдавать задание и контролировать выполнение","оборудование",1,"шт.","3                    (ходовых мостика)"]
[3,"Судовой дизельный двигатель 4Ч10,5х13","С возможностью выполнения работ по извлечению шатуна с поршнем, замены поршневых колец, а также выполнения работ по проверке и регулировке угла опережения подачи топлива и системы газораспределения","оборудование",1,"шт.",3]
[4,"Стенд для испытания и регулировки форсунок      М-106","Диапазон воспроизводимого давления, МПа (кгс/см2) 0...40 (0...400), присоединительный размер М14 х 1,5","оборудование",1,"шт.",3]
[5,"Тисы слесарные","Длина губок 140 мм, ширина зажима 180 мм","оборудование",1,"шт",3]
[6,"Насос центробежный К 90/35","Центробежный , консольный, горизонтальный","оборудование",1,"шт",3]
[7,"Верстак слесарный","900 мм х 1500мм х 700мм (стол с металлическим покрытием)","мебель",1,"шт.",3]
[8,"Инструментальная тумба","С выдвижными ящиками, на колесиках","мебель",1,"шт.",3]
[9,"Стол "," 900 мм х 1500мм х 700мм","мебель",1,"шт.",3]
[10,"Стул","Характеристики на усмотрение организатора","мебель",1,"шт",6]
["Комната Конкурсантов (по количеству конкурсантов)"]
["Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): "]
["Площадь зоны: не менее 50 кв.м."]
["Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 200 люкс)"]
["Интернет : Подключение  ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) \t"]
["Электричество: 220 Вольт\t"]
["Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется"]
["Покрытие пола: линолеум  - на всю зону"]
["Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется"]
["Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Вешалка для одежды","Характеристики на усмотрение организатора","мебель",1,"шт",3]
[2,"Стол","Характеристики на усмотрение организатора","мебель",1,"шт",5]
[3,"Стул","Характеристики на усмотрение организатора","мебель",2,"шт",12]
[4,"Электрическая розетка 220 В","Характеристики на усмотрение организатора","коммуникации",1,"шт",1]
[5,"Мусорная корзина","Характеристики на усмотрение организатора","инвентарь",1,"шт",1]
["Комната Экспертов (включая Главного эксперта) (по количеству экспертов)"]
["Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): "]
["Площадь зоны: не менее 50 кв.м."]
["Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 200 люкс)"]
["Интернет : Подключение  ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) \t"]
["Электричество: 220 Вольт\t"]
["Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется"]
["Покрытие пола: линолеум  - на всю зону"]
["Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется"]
["Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Компьютерс монитором и мышью или ноутбук с мышью","ПО Windows (7), наличие Microsoft Office, Internet","оборудование IT",1,"шт",{"$f":"E63","v":1}]
[2,"МФУ","Тип принтера лазерный; А4","оборудование IT",1,"шт",1]
[3,"Запасной картридж для МФУ","Характеристики на усмотрение организатора","расходные материалы",1,"шт",1]
[4,"Электрическая розетка 220 В","Характеристики на усмотрение организатора","коммуникации",1,"шт",1]
[5,"Стол","Характеристики на усмотрение организатора","мебель",1,"шт",7]
[6,"Стул","Характеристики на усмотрение организатора","мебель",1,"шт",14]
[7,"Мусорная корзина","Характеристики на усмотрение организатора","инвентарь",1,"шт",2]
["Охрана труда и техника безопасности"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Аптечка","Технически важные характеристики отсутствуют","охрана труда",1,"шт",2]
[2,"Огнетушитель","ОП-4","охрана труда",1,"шт",3]
[3,"Кулер 19 л (холодная/горячая вода)","Технически важные характеристики отсутствуют","охрана труда",1,"шт",2]
["Складское помещение"]
["Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): "]
["Площадь зоны: не требуется кв.м."]
["Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее ___ люкс) "]
["Интернет : Подключение  ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) \t"]
["Электричество: ___ подключения к сети  по (220 Вольт и 380 Вольт)\t"]
["Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется"]
["Покрытие пола: ковролин  - ___ м2 на всю зону"]
["Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется"]
["Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Не требуется"]

{"sheet":"Рабочее место конкурсантов","index":1,"n_rows":90,"n_cols":8,"rows_kept":90,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[83,0,83,7],[87,0,87,7],[78,0,78,7],[79,0,79,7],[80,0,80,7],[81,0,81,7],[82,0,82,7],[73,0,73,7],[74,0,74,7],[75,0,75,7],[76,0,76,7],[77,0,77,7],[46,8,46,15],[59,0,59,7],[13,0,13,7],[15,0,15,7],[43,8,43,15],[22,0,22,7],[23,0,23,7],[24,0,24,7],[17,0,17,7],[16,0,16,7],[21,0,21,7],[20,0,20,7],[0,0,0,7],[2,0,2,7],[3,0,3,7],[11,0,11,7],[1,0,1,7],[4,0,4,7],[5,0,5,7],[6,0,6,7],[10,0,10,7],[7,0,7,7],[8,0,8,7],[9,0,9,7],[70,0,70,7],[50,0,50,7],[54,0,54,7],[55,0,55,7],[51,0,51,7],[52,0,52,7],[53,0,53,7],[56,0,56,7],[57,0,57,7],[58,0,58,7],[60,0,60,7],[12,0,12,7],[19,0,19,7],[18,0,18,7],[44,8,44,15],[41,8,41,15],[31,8,31,15],[42,8,42,15],[14,0,14,7]]}
["Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата (Отборочный этап)\nЭксплуатация судов водного транспорта"]
["Основная информация о конкурсной площадке:"]
["Субъект Российской Федерации: Тюменская область"]
["Базовая организация расположения конкурсной площадки: ГАПОУ ТО \"Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса\""]
["Адрес базовой организации: г. Тюмень, ул. Малиновского, д.7"]
["Главный эксперт: Емеленко Юрий Владимирович, тел.+79829278228, emelenko58@mail.ru"]
["Технические эксперты:                  "]
["Коршунов Роман Валерьевич, тел. +79829788464, e-mail: 89220733777m@mail.ru, (Модуль А, Б)"]
["Шленский Андрей Николаевич, тел. +79044782944, e-mail: shlenski34@mail.ru, (Модуль В, Г)"]
["Осадчук Валерий Иванович, тел. +79129244816, e-mail: o9129244816@mail.ru, (Модуль Д, Е)"]
["Количество экспертов (в том числе с главным экспертом): 14"]
["Количество конкурсантов (команд): 18 (9)"]
["Количество рабочих мест: 18 (по 3 на каждый модуль)"]
["Даты проведения: 03 июля - 07 июля 2023 года"]
["1. Зона для работ предусмотренных в Модулях А, Б, В, Г обязательных к выполнению (инвариант)  (по 3 рабочих места) "]
["Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест)"]
["Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): "]
["Площадь зоны: не менее 60 кв.м."]
["Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 340 люкс) "]
["Интернет : Не требуется \t"]
["Электричество: 220 Вольт"]
["Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется"]
["Покрытие пола: модуль А, Б - линолиум, модуль В, Г - металл"]
["Подведение/ отведение ГХВС: не требуется"]
["Подведение сжатого воздуха: не требуется"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Маневренный планшет","Для судов гражданских ведомств Ш 101","инструмент",1,"шт.",9]
[2,"Морская навигационная карта","Изд. УНиО МО РФ, № 32172, 32104","инструмент",2,"шт",18]
[3,"Транспортир","Штурманский ","инструмент",1,"шт",3]
[4,"Циркуль-измеритель ","Штурманский 177 мм","инструмент",1,"шт",3]
[5,"Циркуль чертежный","Длина 13 см, диаметр окружности 32 см, в наборе запасные стержни","инструмент",1,"шт",3]
[6,"Параллельная линейка","Из прозрачного плексиглаза ","инструмент",1,"шт",3]
[7,"Калькулятор","Критически важные характеристики отсутствуют","инструмент",1,"шт",3]
[8,"Лоцманская карта заданного участка реки","На бумажном носителе, формат А3","инструмент",1,"шт",3]
[9,"Набор гаечных ключей ","10 мм - 32 мм","инструмент",1,"шт",3]
[10,"Набор торцевых головок","10 мм - 32 мм","инструмент",1,"шт",3]
[11,"Отвертка плоская","SL № 2 (100-120 мм)","инструмент",1,"шт",3]
[12,"Набор измерительных щупов","0,02-0,5 мм","инструмент",1,"шт",3]
[13,"Оправка для установки поршневых колец","Диапазон (60-175мм)","инструмент",1,"шт",3]
[14,"Металлические пластины для снятия поршневых колец","Толщина 1мм, ширина 15-20мм","инструмент",3,"шт",9]
[15,"Динамометрический ключ","Диапазон (0- 300 Нм)","инструмент",1,"шт",3]
[16,"Запасная форсунка дизеля 4Ч 10,5х13","Форсунка для возможности замены неисправной","оборудование",1,"шт",3]
[17,"Съёмник подшипников ","2-3 -захватный с набором сменных лапок","инструмент",1,"шт",3]
[18,"Молоток слесарный","Вес 0,5 кг","инструмент",1,"шт",2]
[19,"Набор пробойников для изготовления прокладки","10 -15 мм","инструмент",1,"шт",3]
[20,"Ножницы","Универсальные 215 мм","инструмент",1,"шт",3]
[21,"Кувалда","Вес 3 кг","инструмент",1,"шт",3]
[22,"Контейнер для грязной ветоши","Критически важные характеристики отсутствуют","инвентарь",1,"шт",3]
[23,"Контейнер для чистой ветоши","Критически важные характеристики отсутствуют","инвентарь",1,"шт",3]
[24,"Контейнер для мусора","Критически важные характеристики отсутствуют","инвентарь",1,"шт",3]
["2. Зона для работ предусмотренных в вариативном модуле Д  (3 рабочих места) "]
["Рабочее место Конкурсанта (дополнительное оборудование, инструмент для выполнения модуля (по количеству рабочих мест)"]
["Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): "]
["Площадь зоны: не менее 200 кв.м."]
["Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 200 люкс) "]
["Интернет : Не требуется \t"]
["Электричество:  Не требуется\t"]
["Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется"]
["Покрытие пола: не требуется"]
["Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется"]
["Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Боевая одежда пожарного","Критически важные характеристики отсутствуют","оборудование",2,"комплект",6]
[2,"Каска пожарного","Легко застегивающийся и расстегивающийся подбородочный ремень","оборудование",2,"шт",6]
[3,"Пояс пожарного","размер 1 ","оборудование",2,"шт",6]
[4,"Рукав пожарный","20 м, с двумя соединительными головками 50 мм","оборудование",2,"шт",6]
[5,"Ствол пожарный ","Условный проход соединительной головки, мм 50 ","оборудование",1,"шт",3]
[6,"Рукавное разветвление","С соединительными головками 50 мм","оборудование",1,"шт",3]
[7,"Изолирующий дыхательный аппарат","Имеющий одобрение Российского Речного Регистра или Российского Морского регистра","оборудование",2,"шт",6]
[8,"Манекен пострадавшего","Тренажёр сердечно-лёгочной реанимации взрослого человека","оборудование",1,"шт",3]
["Охрана труда и техника безопасности (дополнительно)"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Салфетки антибактериальные","Для санитарной обработки маски и манекена","Расходные материалы",1,"упак",3]
["3. Зона для работ предусмотренных в вариативном модуле Е  (3 рабочих места) "]
["Рабочее место Конкурсанта (дополнительное оборудование, инструмент для выполнения модуля (по количеству рабочих мест)"]
["Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): "]
["Площадь зоны: не менее 60 кв.м."]
["Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 200 люкс) "]
["Интернет : Не требуется \t"]
["Электричество: 220 Вольт"]
["Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется"]
["Покрытие пола: металл на всю зону"]
["Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется"]
["Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Аварийный набор такелажного инструмента","молоток слесарный (0,5 кг); рулетка измерительная (2 м); мушкель такелажный; пробойник (конопатка); зубило (20 мм х 200 м); свайка (300 мм); долото плотницкое (20 мм); клещи универсальные (200 мм); бурав спиральный (18 мм); нож такелажный","инструмент",1,"шт",3]
[2,"Зубило слесарное","15 - 20 мм","инструмент",1,"шт",3]
["Охрана труда и техника безопасности (дополнительно)"]
[1,"Рукавицы ","с брезентовым наладонником","охрана труда",2,"пара",18]
[2,"Очки защитные ","закрытые с непрямой вентилляцией","охрана труда",2,"шт",18]

{"sheet":"Расходные материалы","index":2,"n_rows":64,"n_cols":8,"rows_kept":64,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,7],[31,0,31,7],[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,3,7],[13,0,13,7],[14,0,14,7],[15,0,15,7],[5,0,5,7],[6,0,6,7],[10,0,10,7],[11,0,11,7],[12,0,12,7],[7,0,7,7],[8,0,8,7],[9,0,9,7],[61,0,61,7],[49,0,49,7],[52,0,52,7],[53,0,53,7],[27,0,27,7],[45,0,45,7],[46,0,46,7]]}
["Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата (Отборочный этап)\nЭксплуатация судов водного транспорта"]
["Основная информация о конкурсной площадке:"]
["Субъект Российской Федерации: Тюменская область"]
["Базовая организация расположения конкурсной площадки: ГАПОУ ТО \"Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса\""]
["Адрес базовой организации: г. Тюмень, ул. Малиновского, д.7"]
["Главный эксперт: Емеленко Юрий Владимирович, тел.+79829278228, emelenko58@mail.ru"]
["Технические эксперты:     "]
["Коршунов Роман Валерьевич, тел. +79829788464, e-mail: 89220733777m@mail.ru, (Модуль А, Б)"]
["Шленский Андрей Николаевич, тел. +79044782944, e-mail: shlenski34@mail.ru, (Модуль В, Г)"]
["Осадчук Валерий Иванович, тел. +79129244816, e-mail: o9129244816@mail.ru, (Модуль Д, Е)"]
["Количество экспертов (в том числе с главным экспертом): 14"]
["Количество конкурсантов (команд): 18 (9)"]
["Количество рабочих мест: 18 (по 3 на каждый модуль)"]
["Даты проведения: 03 июля - 07 июля 2023 года"]
["1. Зона для работ предусмотренных в Модулях А, Б, В, Г обязательных к выполнению (инвариант)  (по 3 рабочих места) "]
["Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Набор карандашей (не менее 6 шт)","Твердость ТМ","расходные материалы",6,"шт.",54]
[2,"Ластик","Каучук, для карандашей","расходные материалы",1,"шт.",9]
[3,"Запасные поршневые кольца","Компрессионные","расходные материалы",2,"шт.",18]
[4,"Запасные поршневые кольца","Маслосъемные","расходные материалы",1,"шт.",9]
[5,"Дизельное топливо","Дизельное топливо в емкости стенда ","расходные материалы",2,"л",6]
[6,"Сальниковая набивка для насоса","Диаметр 12 мм, длина 1000 мм","расходные материалы",1,"шт.",9]
[7,"Запасная стальная шпонка для замены","Для насоса ","расходные материалы",1,"шт.",9]
[8,"Паронит для изготовления прокладки","Размеры 300 × 300 мм, толщина 1 мм)","расходные материалы",1,"шт.",9]
[9,"Чистая ветошь обтирочная","Ветошь из хлопчатобумажных тканей","расходные материалы",1,"рулон",1]
[10,"Смазка для подшипников","Литол-24 (0,8кг)","расходные материалы",1,"шт",3]
["Охрана труда и техника безопасности"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Рукавицы ","с брезентовым наладонником","охрана труда",2,"пара",18]
[2,"Перчатки","хлопчато-бумажные с ПВХ","охрана труда",2,"пара",36]
["Расходные материалы на всех конкурсантов и экспертов"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Бумага А4","Размер: 210*297мм. \nФормат: А4. \nКоличество листов: 500","канцелярия",3,"пачка",3]
[2,"Скотч канцелярский прозрачный","Толщина: 43мкм\nШирина ленты: 48мм\nРазмер: 48мм*43мкм, 66м\nНамотка в ролике: 66 пог.м.","канцелярия",1,"м",3]
[3,"Планшет","Размер - 22,8х31,8см.\nДля листов формата А4.\nМатериал - жесткий картон с покрытием из износоустойчивого ПВХ.\nМеталлический прижим с выдвижным подвесом.\nФиксирует до 50 листов.","канцелярия",1,"шт",12]
[4,"Ручка шариковая","Диаметр шарика, мм: 1\nТолщина линии письма, мм: 0.7","канцелярия",20,"шт",20]
[5,"Степлер со скобами","Количество пробиваемых листов: 22листа\nТип и размер скоб для степлера: 24/6, 26/6\nВиды сшивания степлером: закрытый/открытый\nГлубина закладки бумаги: 60мм\nМатериал корпуса: металл/пластик","канцелярия",2,"шт",2]
[6,"Скрепки канцелярские","41x64x25 мм (ДxШxВ) размер 32 мм","канцелярия",3,"упак",3]
[7,"Файлы А4","Прозрачный","канцелярия",2,"упак",2]
[8,"Папка-скоросшиватель с прозрачным верхним листом для бережного хранения","Формат: А4 Тип тикетки: сменная\nВерхний лист: прозрачный\nТолщина пластика для верхнего листа: 130мкм\nТолщина пластика для нижнего листа: 180мкм\nФиксирует до: 100 листов","канцелярия",10,"шт",10]
[9,"Папка архивная","80 мм","канцелярия",3,"шт",3]
[10,"Ручка шариковая","Синяя","канцелярия",20,"шт",20]
[11,"Карандаши простые","ТМ","канцелярия",20,"шт",20]
[12,"Ножницы канцелярские","Форма лезвий:тупоконечные, материал:пластик","канцелярия",2,"шт",2]
["2. Зона для работ предусмотренных в вариативном модуле Д (3 рабочих места) "]
["Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Не требуется"]
["Охрана труда и техника безопасности (дополнительно)"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Салфетки антибактериальные","Для санитарной обработки маски и манекена","Расходные материалы",1,"упак",3]
["3. Зона для работ предусмотренных в вариативном модуле Е  (9 команд) "]
["Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Канат стальной","М-13, шестипрядный, черный, длина 2 м","Расходные материалы",1,"шт",9]
[2,"Канат синтетический","Трехпрядный, диаметр 22 мм, длина 2 м","Расходные материалы",1,"шт",9]
[3,"Канат для вязания узлов","Синтетический, диаметр 10 мм, длина 1000 мм","Расходные материалы",10,"шт",30]
[4,"Канат для клетневания","Синтетический, диаметр 3 мм","Расходные материалы",2,"м",18]
[5,"Изолента ","ПВХ","Расходные материалы",1,"шт",9]
[6,"Нож такелажный","Нож с выдвижным лезвием 18 мм","Расходные материалы",1,"шт",9]
["Охрана труда и техника безопасности (дополнительно)"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Не требуется"]

{"sheet":"Личный инструмент участника","index":3,"n_rows":5,"n_cols":7,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,6],[0,0,0,6],[1,0,1,6]]}
[]
["Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата (Отборочный этап)\nЭксплуатация судов водного транспорта"]
["Личный инструмент конкурсанта (команды)"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Примечание "]
[1,"Не предусмотрен"]