|  |  |
| --- | --- |
| Разработано экспертным сообществом компетенции «Малярные и декоративные работы» | УТВЕРЖДЕНО  Менеджер компетенции  «Малярные и декоративные работы»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Макаров В.Б.  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 год |


План застройки «Малярные и декоративные работы».



При выполнении конкурсного задания (инвариант) площадь рабочего места должен быть не менее 4,32 м2.

Обязательно должна быть на площадке, либо в смежных помещениях, точка с подачей воды (холодной и горячей) и сливом воды в канализацию.

Комната участников, комната экспертов, главного эксперта могут находиться в другом помещении, за пределами конкурсной площадки в шаговой доступности. Зона работы главного эксперта может размещаться как в отдельном помещении, так и в комнате экспертов.



Рабочий стенд:

